Импортировать сертификат и секретный ключ

Обзор
  Этот сервер печати импортирует сертификат и секретный ключ.
Укажите файл
  Указание файла PKCS#12, включающего сертификат и секретный ключ.
  Для этого принтера допускается файл размером примерно 5 килобайт.
  ПРИМЕЧАНИЕ .
  Этот принтер поддерживает стандарт RSA, и максимальная длина ключа составляет 4096 битов.
Введите пароль
  Ввод пароля, если файл зашифрован.
  В пароле допускаются буквы или цифры, пробелы и символы ASCII (до 50 символов)