Importa certificato e chiave privata

Panoramica
  Il server di stampa importa il certificato e la chiave segreta.
Specificare il file
  Specificare il file PKCS#12 che comprende il certificato e la chiave segreta.
  La stampante consente circa 5 kilobyte per il file.
  NOTA :
  La stampante supporta la RSA e la lunghezza massima della chiave è di 4096 bit.
Immetti password
  Inserire la password se il file è crittografato.
  La password accetta caratteri alfanumerici, spazi e simboli ASCII fino a 50 caratteri.