| Zertifikatkonfiguration
| Client-Zertifikat
| Wählen Sie das Client-Zertifikat für die EAP-TLS-Authentifizierung. Bitte beachten Sie, dass Sie zuerst das Zertifikat auf der Seite "Zertifikat konfigurieren" der internen Webseite (EWS) Ihres Gerätes einrichten müssen.(Sie müssen das Client-Zertifikat nicht wählen, wenn Sie eine Authentifizierungsmethode verwenden, außer für EAP-TLS.)
| Server-Zertifikat-Verifizierung
| Wählen Sie die Methode zur Server-Zertifikat-Verifizierung.(Sie müssen die Methode zur Server-Zertifikat-Verifizierung nicht wählen, wenn Sie LEAP verwenden.)

- Keine Verifizierung
  Das Server-Zertifikat ist ohne Verifizierung vertrauenswürdig.
- CA-Zert.
  Das von der Zertifizierungsstelle (CA) ausgestellte Server-Zertifikat wird durch das in diesem Gerät installierte CA-Zertifikat verifiziert.Bitte beachten Sie, dass Sie zuerst das Zertifikat auf der Seite "Zertifikat konfigurieren" der internen Webseite (EWS) Ihres Gerätes einrichten müssen.
- CA-Zert. + Server-ID
  Das Server-Zertifikat (ausgestellt durch die Zertifizierungsstelle (CA) unter Verwendung des in diesem Gerät installierten CA-Zertifikats) und der allgemeine Name (Server-ID) sind verifiziert. Bitte beachten Sie, dass Sie zuerst das Zertifikat auf der Seite "Zertifikat konfigurieren" der internen Webseite (EWS) Ihres Gerätes einrichten müssen.

| Server-ID
| Geben Sie die Server-ID für die Server-Zertifikat-Verifizierung ein.Die Server-ID ist der allgemeine Name des Server-Zertifikats.
| Zertifikat konfigurieren
| Wenn Sie ein Client-Zertifikat oder ein CA-Zertifikat verwenden möchten, muss das Zertifikat zuvor auf der Seite "Zertifikat konfigurieren" der internen Webseite (EWS) Ihres Gerätes eingerichtet werden.