Zertifikat und Private Key importieren

Überblick
  Dieser PrintServer importiert das Zertifikat und den geheimen Schlüssel.
Datei eingeben
  Geben Sie die PKCS#12-Datei einschließlich Zertifikat und geheimem Schlüssel an.
  Diese Datei kann für diesen Drucker ca. 5 KB groß sein.
  ACHTUNG :
  Dieser Drucker unterstützt RSA und seine maximale Schlüssellänge ist 4096 Bits.
Kennwort eingeben
  Geben Sie das Kennwort ein, falls die Datei verschlüsselt ist.
  Das Kennwort kann alphanumerische Zeichen, Leerzeichen und ASCII-Symbole enthalten und bis zu 50 Zeichen lang sein.