POP3/SMTP

Généralités
  Cette page permet de modifier les paramètres d'impression Internet.
Adresse de serveur SMTP
  Le champ affiche le nom d'hôte ou l'adresse IP d'un serveur de messagerie SMTP (Serveur d'envoi d'E-mail) sur votre réseau. (Ex : smtp.exemple.net ou 192.0.0.1).
  Si vous utilisez le nom DNS du serveur SMTP, vous devez utiliser le FDQN (Fully Qualified Domain Name) tel que smtp.exemple.net.
Port SMTP
  Spécifiez le numéro du port de destination du serveur SMTP auquel vous allez vous connecter.
Méthode d'authentification du serveur SMTP
  Spécifiez la méthode d'authentification pour le serveur SMTP. Cette valeur détermine le type de méthode utilisé pour authentifier l'utilisateur auprès du serveur SMTP.
  Aucun : ne s'authentifie pas auprès du serveur SMTP.
  SMTP-AUTH: utilise la méthode qui correspond à l’authentification SMTP. Pour cette méthode, il est nécessaire de définir correctement les détails du compte SMTP.
  POP avant SMTP : utilise la méthode "POP avant SMTP". Pour cette méthode, il est nécessaire de définir correctement les paramètres du compte POP3.
Nom du compte SMTP-AUTH
Mot de passe du compte SMTP-AUTH
  Spécifiez un nom et un mot de passe à valider avec le serveur SMTP. Pour spécifier qu'aucun mot de passe n'est requis, entrez un simple espace.
SMTP via SSL/TLS
  Définissez le paramètre SMTP via SSL/TLS si vous devez envoyer des courriers électroniques à l'aide de la communication sécurisée SSL.
  Aucun : la communication SSL n'est pas utilisée.
  SSL : communication réseau sécurisée à l'aide du protocole SSL
  TLS : communication réseau sécurisée à l'aide du protocole TLS
Vérifier le certificat de serveur
  Activez la case à cocher "Vérifier le certificat de serveur" pour vérifier le serveur à l'aide du certificat AC, qui doit être installé lors de l'utilisation du protocole SSL ou TLS.
Adresse e-mail de l'imprimante
  Entrez l'adresse e-mail de l'imprimante.Si l'adresse d'un administrateur n'a pas été entrée correctement, l'e-mail d'avis sera envoyé à l'imprimante. Si vous ne définissez pas l'adresse e-mail de l'imprimante, l'e-mail d'avis n'est pas envoyé à l'administrateur.
Adresse de serveur POP3
  Ce champ détermine le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur POP3 (serveur de courrier électronique entrant). (Ex : pop.exemple.net ou 192.0.0.1)
  Si vous utilisez le nom DNS du serveur POP3, vous devez utiliser le FDQN (Fully Qualified Domain Name) tel que pop.exemple.net.
Port POP3
  Spécifiez le numéro du port de destination du serveur POP3 auquel vous allez vous connecter.
Nom de la boîte aux lettres
Mot de passe de la boîte aux lettres
  Spécifiez un nom et un mot de passe de boîte à lettres sur le serveur POP3 où les impressions Internet doivent être récupérées. Entrez un seul espace pour spécifier l'absence de mot de passe.
Utiliser APOP
  Spécifiez si APOP est utilisé ou pas pour la connexion au serveur POP3.
POP3 via SSL/TLS
  Définissez le paramètre POP3 via SSL/TLS si vous devez recevoir des courriers électroniques à l'aide de la communication sécurisée SSL.
  Aucun : la communication SSL n'est pas utilisée.
  SSL : communication réseau sécurisée à l'aide du protocole SSL
  TLS : communication réseau sécurisée à l'aide du protocole TLS
Vérifier le certificat de serveur
  Activez la case à cocher "Vérifier le certificat de serveur" pour vérifier le serveur à l'aide du certificat AC, qui doit être installé lors de l'utilisation du protocole SSL ou TLS.