Zelf ondertekend certificaat maken

Overzicht
  De afdrukserver verleent zijn eigen certificaat en geheime sleutel.
  Met dit certificaat kunt u gemakkelijk SSL/TLS-communicatie gebruiken zonder een certificeringsinstantie nodig te hebben.
Algemene naam
  Voer een algemene naam voor het certificaat in(Verplicht).
  De algemene naam moet korter zijn dan 64 byte.
  Voer een identificatie in, zoals een IP-adres, hostnaam of domeinnaam, voor het benaderen van deze printer via SSL/TLS-communicatie.
  Standaard wordt de hostnaam weergegeven.
Geldigheidsdatum
  Voer de datum in waarop de geldigheidsduur ingaat.
Algoritme van openbare sleutel
  Selecteer de lengte van de openbare sleutel.
  Selecteer de standaardinstelling. Daarmee krijgt u de beste beveiliging. Gebruik de andere beveiligingsinstellingen alleen wanneer het apparaat de strengste beveiligingsvariant niet ondersteunt.
  RSA (2048-bits): RSA 2048-bits sleutellengte (standaard)
  RSA (1024-bits) : RSA 1024-bits sleutellengte
Digest-algoritme
  Selecteer Digest-algoritme als handtekening.
  Selecteer de standaardinstelling. Daarmee krijgt u de beste beveiliging. Gebruik de andere beveiligingsinstellingen alleen wanneer het apparaat de strengste beveiligingsvariant niet ondersteunt.
  SHA256: SHA256 Digest-algoritme (standaard)
  SHA1: SHA1 Digest-algoritme