## 扫描

使用机器扫描图片和文本，可以将其转换为能够在计算机中存储的数字文件。

本章内容包括：

- 基本扫描方法

- 扫描原件并发送至计算机（扫描到 PC）

- 使用 Lenovo 扫描和传真管理器

- 启用 TWAIN 软件的扫描

- 使用 WIA 驱动程序扫描

- Macintosh 扫描

- Linux 扫描

扫描荧光色时，由于扫描仪的特性，结果可能会与原件不同。

可达到的最大分辨率取决于多种因素，包括计算机的运行速度，可用磁盘空间，内存，扫描图像的大小以及彩色位深度设置。因此，根据系统和扫描内容的不同，可能无法以特定分辨率进行扫描，尤其是在使用增强分辨率时。

## 基本扫描方法

可通过 USB 电缆或网络来使用机器扫描原件。

- Lenovo 扫描和传真管理器: 从控制面板扫描原件。然后，扫描后的数据将被存储在已连接的计算机我的文档文件夹中。安装随附光盘中的所有软件时，Lenovo 扫描和传真管理器也将会自动安装在您的计算机中。（请参见使用 Lenovo 扫描和传真管理器）。

- TWAIN: TWAIN 是一种预设的成像应用程序。图像扫描作业会启动选定的应用程序，从而控制扫描过程。（请参见启用 TWAIN 软件的扫描）。

- WIA: WIA 为 Windows Images Acquisition（Windows 图像采集）的缩写。要使用此功能，计算机必须通过一条 USB 电缆直接与机器相连（参见使用 WIA 驱动程序扫描）。

## 扫描原件并发送至计算机（扫描到 PC）

可以使用安装在通过 USB 连接的计算机上的 Lenovo 扫描和传真管理器程序在打印机上扫描图像。

“扫描到 PC”功能仅在通过 USB 连接打印机时有效。

### 对于 USB 连接的机器

这是连接 USB 机器的基本扫描方法。

1. 确保机器与计算机连接，并打开电源。

2. 将单个原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上（参见装入原件）。

3. 按控制面板上的Scan to （扫描到）按钮。

4. 按控制面板上的 开始按钮开始扫描。

- 扫描的图像保存在计算机的我的文档 > 我的图片 > Lenovo 文件夹中。

- 可以使用 Lenovo 扫描和传真管理器程序中的 Twain 驱动程序进行快速扫描。

- 在开始菜单中，选择程序或所有程序 > Lenovo > 扫描和传真管理器 > 扫描和传真管理器 > 快速扫描。

## 使用 Lenovo 扫描和传真管理器

如果已安装打印机驱动程序，则也会安装 Lenovo 扫描和传真管理器程序。有关程序和扫描仪状态的信息，可启动 Lenovo 扫描和传真管理器。可以通过此程序更改扫描设置，以及添加或删除保存扫描文档的计算机文件夹。

Lenovo 扫描和传真管理器程序只能在 Windows 和 Mac OS 系统中使用。如果使用 Macintosh 系统，请单击以下链接 （在扫描和传真管理器中设置扫描信息）。

1. 在开始菜单中，选择程序或所有程序 > Lenovo > 扫描和传真管理器 > 扫描和传真管理器 > 快速扫描。

   可以通过在 Windows 任务栏中右键单击智能面板图标并选择扫描和传真管理器来打开 Lenovo 扫描和传真管理器。

2. 从 Lenovo 扫描和传真管理器窗口选择相应的机器。

3. 按属性。

4. 设置扫描按钮选项卡可用于更改文件保存目标位置和扫描设置，添加或删除应用程序和更改要保存的文件格式。

   您可使用更改端口选项卡更改扫描机器。

5. 设置完成时，按确定。

### 设置扫描按钮选项卡

#### 扫描目标

- 可用目标列表: 在 PC 注册表中显示当前与扫描图像链接的应用程序列表。选择希望使用的程序，然后单击右箭头添加前面板目标列表。

- 前面板目标列表: 显示应用程序列表打开扫描图像。

  仅可选择一个应用程序以从可用目标列表中打开扫描的图像。

- 添加应用程序: 可用于向可用目标列表添加希望使用的应用程序。

- 删除应用程序: 可以删除用户添加在可用目标列表中的项目。

- 文件格式: 选择将要保存的扫描数据格式。可从 BMP，JPEG，PDF 与 TIFF 中选择。

#### 扫描属性

- 计算机 ID: 显示机器的 ID。

- 保存位置: 选择默认保存文件夹的位置。

- 分辨率: 选择扫描分辨率。

- 扫描颜色: 选择扫描颜色。

- 扫描尺寸: 选择扫描大小。

- ADF 双面: 自动扫描双面。如果机型不支持此选项，则将呈现灰色。

- 显示预览: 选中此框可预览应用的扫描选项。扫描之前，可以更改选项。

- 默认: 返回默认选项。

### 更改端口选项卡

#### 本地扫描仪

当机器通过 USB 端口连接时选择。

#### 网络扫描仪

当机器通过网络端口连接时选择。

- 在网络上自动检测: 自动删除机器。

- IP 或主机名称: 输入机器的 IP 地址以检测机器。

#### 扫描助手

在 Lenovo 扫描和传真管理器中按快速扫描时，将显示扫描助手窗口。扫描助手可用于调整扫描设置以及启动扫描过程。

- 偏好设置：可用于保存当前的首选项设置，以便日后使用。保存偏好设置时，随之会保存所有当前扫描设置。要使用已保存的设置，请从偏好设置下拉列表中进行选择。此时机器会设置为根据所选择的设置进行扫描。要删除已保存的设置，请从偏好设置下拉列表中选择，然后单击删除。要将偏好设置设为启动项，选择要设置为启动项的偏好设置，然后单击设置为默认设置按钮。

- 扫描设置：可用扫描选项如下。

  - 图像类型：可用于为图像扫描选择相应的颜色设置。

  - 分辨率：可用于选择图像分辨率。

  - 文档大小：可用于选择扫描图像的合适大小。

  - 文档来源：可用于选择要用于扫描的设备（扫描玻璃板）。

  - 其它页面提示：如果选中此复选框，则可以连续扫描多页。当扫描多页文档和/或将文档来源设置为平板（稿台玻璃）时，此选项非常有用。在这种情况下，将以单个文档的形式处理扫描图像序列。

  - 扫描页数：可用于指定要扫描的页数。当文档来源设置为 ADF（进稿器）时，此选项可用。

- 首选项：可用扫描选项如下。

  - 预览后自动修剪图像：如果选中该选项，则会将扫描区域自动调整为图像大小。

  - 程序启动时预览：如果选中该选项，则将按预览所示自动选择扫描区域。

  - 空白页面检测：此操作用于自动检测扫描图像是否空白。

    - 删除页面：扫描过程结束后，将删除空白页面。

    - 分离文件：空白页面将作为扫描作业的分隔页。即一次扫描多个页面时，空白页面会将扫描图像序列分为几个部分。每个部分均被视为单独的文档（组）。

  - 从扫描仪开始：如果选中该选项，则使用扫描仪触摸屏（而不是从计算机开始）对扫描过程进行管理。该选项对于某些扫描仪型号不可用。

- 高级：在高级模式下，可以使用其他选项，（如图像调整，图像增强和其它设置）。

  - 图像调整：可用于执行扫描图像的某些转换。这些转换包括图像尺寸的自动调整，拉伸和旋转。

  - 图像增强：可用于移除图像的各种缺陷，并改善其质量。

  - 其它设置：允许对扫描图像进行特殊处理。这些转换包括将多个局部图像扫描结果装订为单个图像，扫描书籍的处理以及添加水印标识。

从窗口的左下角单击帮助按钮，然后单击希望了解的任何选项。然后将显示一个弹出窗口，上面显示有关扫描助手所提供的选项功能的信息。

## 启用 TWAIN 软件的扫描

如果要使用其他软件扫描文档，需要使用 TWAIN 兼容软件，如 Adobe Photoshop。

要使用与 TWAIN 兼容的软件扫描，请执行下列步骤。

1. 确保机器与计算机连接，并打开电源。

2. 将单个原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上（参见装入原件）。

3. 打开应用程序（如 Adobe Photoshop）。

4. 打开 TWAIN 窗口，设置扫描选项。

5. 扫描并保存扫描图像。

## 使用 WIA 驱动程序扫描

机器还支持用 WIA (Windows Image Acquisition) 驱动程序扫描图像。WIA 是 Microsoft Windows XP 提供的一种标准组件，可以与数码相机和扫描仪一起工作。与 TWAIN 驱动程序不同，WIA 驱动程序无需使用其他软件即可扫描和轻松调节图像。

- WIA 驱动程序只能够在带有 USB 端口的 Windows XP/Vista/7 上运行。

- 根据选定的控制面板视图，路径可能会有所不同。

### Windows XP

1. 确保机器与计算机连接，并打开电源。

2. 将单个原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上（参见装入原件）。

3. 在开始菜单中，选择控制面板 > 扫描仪和照相机。

4. 双击扫描仪驱动程序图标。扫描仪和照相机向导将显示。

5. 单击 下一步。

6. 在选择扫描首选项窗口中设置选项，然后单击预览查看选项对图片的作用效果。

7. 单击下一步。

8. 输入图片名称，然后选择保存图片的文件格式和目标位置。

9. 已将图片成功复制到计算机。在屏幕上选择一个选项。

10. 单击下一步。

11. 单击完成。

### Windows Vista

1. 确保机器与计算机连接，并打开电源。

2. 将单个原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上（参见装入原件）。

3. 在开始菜单中选择控制面板 > 硬件和声音 > 扫描仪和照相机。

4. 双击扫描文档或图片。将出现Windows 传真和扫描应用程序。

   - 可以单击查看扫描仪和照相机查看扫描仪。

   - 如果未出现扫描文档或图片，请打开 MS 画图程序并从文件中单击从扫描仪或照相机...

5. 单击新的扫描。扫描驱动程序显示。

6. 选择扫描首选项并单击预览查看首选项对图片的作用效果。

7. 单击扫描。

如果要取消扫描作业，请按扫描仪和照相机向导上的取消按钮。

### Windows 7

1. 确保机器与计算机连接，并打开电源。

2. 将单个原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上（参见装入原件）。

3. 在开始菜单中选择控制面板 > 硬件和声音 > 设备和打印机 > 打印机和传真。

4. 右键单击设备驱动程序图标并选择开始扫描。将出现新扫描应用程序。

5. 选择扫描首选项并单击预览查看首选项对图片的作用效果。

6. 单击扫描。

## Macintosh 扫描

使用图像捕捉程序，可扫描文档。Mac OS 提供图像捕捉程序。

### 通过 USB 扫描

1. 确保机器与计算机连接，并打开电源。

2. 将单个原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上（参见装入原件）。

3. 启动应用程序并单击图像捕捉。

   如果未连接图像捕捉设备信息出现，请断开 USB 线连接，然后重新连接。如果此问题仍然出现，请参阅图像捕捉帮助信息。

4. 在此程序中设置扫描选项。

5. 扫描并保存扫描图像。

- 有关使用图像捕捉的更多信息，请参阅图像捕捉帮助信息。

- 使用与 TWAIN 兼容的软件可应用更多扫描选项。

- 还可使用与 TWAIN 兼容的软件（如：Adobe Photoshop）扫描。

- 扫描过程随与 TWAIN 兼容的软件的不同而有所差异。请参见软件的用户指南。

- 如果图像捕捉中无法运行扫描，请将 Mac OS 更新至最新版本。图像捕捉在 Mac OS X 10.3.9 或更高版本以及 Mac OS X 10.4.7 或更高版本中均可正常运行。

### 在扫描和传真管理器中设置扫描信息

要查找有关扫描和传真管理器程序的信息、检查已安装扫描驱动程序的状况、更改扫描设置以及添加或删除在扫描和传真管理器程序中用于保存扫描至计算机文档的文件夹，请执行下列步骤。

1. 在状态栏上的智能面板菜单中，单击扫描和传真管理器。

2. 从扫描和传真管理器中选择相应的机器。

3. 按属性。

4. 使用设置扫描按钮更改文件目标或扫描设置，添加或删除应用程序以及对文件格式化。可以使用更改端口（本地或网络）更改扫描机器。

5. 完成后按确定。

## Linux 扫描

您可以使用 Unified Driver Configurator 窗口扫描文档。

### 扫描

1. 双击桌面上的 Unified Driver Configurator。

2. 单击 按钮切换到扫描仪配置。

3. 从列表中选择扫描仪。

   如果只使用一台机器设备，并且该设备与电脑连接并已打开，则扫描仪会出现在列表中并被自动选中。

   如果有两台或更多扫描仪与电脑连接，则可以随时选择使用任何一台扫描仪。例如，当第一台扫描仪正在进行采集时，可以选择第二台扫描仪，设置设备选项以及同时进行图像采集。

4. 单击 Properties。

5. 将单个原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上（参见装入原件）。

6. 从 Scanner Properties 窗口中，单击 Preview。

   扫描文档，然后在 Preview Pane 中显示图像预览。

7. 拖动指针，设置要在 Preview Pane 中扫描的图像区域。

8. 在 Image Quality 和 Scan Area 部分中更改扫描选项。

   - Image Quality: 此选项可用于选择图像的颜色组合及扫描分辨率。

   - Scan Area: 此选项可用于选择页面大小。可以使用 Advanced 按钮手动设置页面大小。

   如果想使用某个预设扫描选项设置，请从 Job Type 下拉列表中选择选项（参见添加作业类型设置）。

   单击 Default 恢复扫描选项的默认设置。

9. 完成后，单击 Scan 开始扫描。

   窗口左下角出现状态栏，指示扫描进度。要取消扫描，请单击 Cancel。

10. 显示已扫描的图像。

    如果要编辑扫描的图像，请使用工具栏（参见使用 Image Manager）。

11. 完成后，单击工具栏上的 Save。

12. 选择要保存图像的文件目录，然后输入文件名。

13. 单击 Save。

### 添加作业类型设置

可以保存扫描选项设置，以供日后使用。

#### 要保存新的“作业类型”设置

1. 从“Scanner Properties”窗口更改选项。

2. 单击 Save As。

3. 输入设置的名称。

4. 单击 OK。

   设置将被添加到 Saved Settings 下拉列表中。

#### 保存下一项扫描作业的“作业类型”设置

1. 从 Job Type 下拉列表中选择要使用的设置。

2. 下次打开 Scanner Properties 窗口时，会自动为扫描作业选择已保存的设置。

#### 要删除作业类型设置

1. 从 Job Type 下拉列表中选择要删除的设置。

2. 单击 Delete。

   该设置将会从列表中删除。

### 使用 Image Manager

Image Manager 应用程序提供有编辑扫描图像的菜单命令和工具。

使用下列工具编辑图像。

工具 | 名称 | 功能
--- | --- | ---
| Save | 保存图像。
| Undo | 取消前一个操作。
| Redo | 恢复取消的操作。
| Scroll | 浏览图像。
| Crop | 裁剪选定的图像区域。
| Zoom Out | 缩小显示图像。
| Zoom In | 放大显示图像。
| Scale | 缩放图像尺寸；可以手动输入尺寸或设置均匀，垂直或水平缩放的比例。
| Rotate | 旋转图像；可以从下拉列表选择度数。
| Flip | 垂直或水平翻转图像。
| Brightness | 调节图像的亮度或对比度，或将图像反白。
| Properties | 显示图像属性。

有关 Image Manager 应用程序的详细信息，请参考屏幕帮助。