## 复印

本章将分步向您介绍复印文档的步骤。

本章内容包括：

- 基本复印

- 更改每次复印的设置

- 更改默认复印设置

- 使用特殊复印功能

- 确定复印输出的样式

- 设置复印超时

## 基本复印

此为复印原件的常规过程。

1. 按控制面板上的 （复印）。

2. 将原件正面朝上装入进纸器，或将单份原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上。

   （请参见在扫描仪玻璃板上或在进纸器中）。

3. 如有必要，在每次复印时调整设置，如：缩小/放大、暗度、原件类型等（请参见更改每次复印的设置）。

4. 如果需要的话，使用箭头或数字键盘输入复印份数。

5. 按控制面板上的开始开始复印。

要取消当前的复印作业，请按控制面板上的停止/清除。

## 更改每次复印的设置

本机提供复印的默认设置，使您可以快速、轻松地进行复印。但是如果每次复印都希望更改选项，请使用控制面板上的复印功能按钮。

如果您在设置复印选项时按停止/清除，则您已经为当前复印作业设置的所有选项将被取消，并在机器完成复印后恢复为默认状态。

### 更改暗度

如果原件包含模糊标记和深色图像，您可以调节亮度，使复印件易于阅读。

1. 按控制面板上的 （复印）。

2. 按控制面板上的菜单。

3. 按左/右箭头直到显示复印功能，然后按 OK。

4. 按左/右箭头直到显示暗度，然后按 OK。

5. 按左/右箭头，直到出现所需的对比度模式，然后按 OK。

   - 浅色：适用于深色的打印文档。

   - 最浅：适用于颜色更深的打印文档。

   - 正常：适用于键入或打印的标准原件。

   - 深色：适用于浅色的打印文档。

   - 最深：适用于颜色更浅的打印文档或者模糊的铅笔标记。

6. 按停止/清除返回就绪模式。

### 选择原件类型

原件类型设置用于通过选择当前复印作业的文档类型提高复印质量。

1. 按控制面板上的 （复印）。

2. 按控制面板上的菜单。

3. 按左/右箭头直到显示复印功能，然后按 OK。

4. 按左/右箭头直到显示原始类型，然后按 OK。

5. 按左/右箭头，直到出现所需的图像模式，然后按 OK。

   - 文字：适用于内容主要是文本的原件。

   - 文字/照片：适用于带有文本和照片的原件。

   - 照片：适用于原件是照片的情况。

6. 按停止/清除返回就绪模式。

### 缩小或放大复印件

当您从扫描仪玻璃板上复印原件时，您可以缩小或放大复印图像的大小，缩放范围为 25% 到 400%，而从自动进纸器复印时缩放范围为 25% 到 100%。

#### 从预定义的复印尺寸中选择：

1. 按控制面板上的 （复印）。

2. 按控制面板上的菜单。

3. 按左/右箭头直到显示复印功能，然后按 OK。

4. 按左/右箭头直到显示缩小/放大，然后按 OK。

5. 按左/右箭头，直到出现所需的大小设置，然后按 OK。

6. 按停止/清除返回就绪模式。

#### 通过直接输入缩放比例来缩放复印件：

1. 按控制面板上的 （复印）。

2. 按控制面板上的菜单。

3. 按左/右箭头直到显示复印功能，然后按 OK。

4. 按左/右箭头直到显示缩小/放大，然后按 OK。

5. 按左/右箭头直到显示自定义，然后按 OK。

6. 按左/右箭头或数字键盘输入所需的复印尺寸。按住左/右按钮可以快速滚动至所需的数字。

7. 按 OK 按钮保存所作的选择。

8. 按停止/清除返回就绪模式。

进行缩小复印时，复印件底部可能会出现黑线。

## 更改默认复印设置

可以将暗度、原件类型、复印尺寸、逐份复印和份数等复印选项设置为最常用的选项。复印文档时，如果未使用控制面板的相应按钮更改默认设置，则机器会使用默认设置。

1. 按控制面板上的 （复印）。

2. 按控制面板上的菜单。

3. 按左/右箭头直到显示复印设置，然后按 OK。

4. 按左/右箭头直到显示更改默认设置，然后按 OK。

5. 按左/右箭头，直到出现所需的设置选项，然后按 OK。

6. 按左/右箭头，直到出现所需的设置，然后按 OK。

7. 根据需要重复步骤 5 到步骤 6。

8. 按停止/清除返回就绪模式。

设置复印选项时，按停止/清除会取消更改的设置，并恢复为默认设置。

## 使用特殊复印功能

您可以使用以下复印功能：

### 身份证双面复印

您的机器可将双面原件打印到一张 A4、Letter、Legal、Folio、Executive、B5、A5 或 A6 大小的纸上。

机器将在纸张的上半部分打印原件的其中一面，在下半部分打印另一面，而不会缩小原件的尺寸。对于小尺寸文档的复印（如名片），此功能非常有用。

- 只有当您将原件放在扫描仪玻璃板上时，才可以使用此复印功能。

- 双面原件大小应当小于 A5，否则部分内容将无法被复印。

1. 按控制面板上的身份证双面复印。

2. 放入证件正面 再按[开始] 出现在显示屏上。

3. 根据扫描仪玻璃板上所示的箭头，将原件正面朝下放置在扫描仪玻璃板上，然后合上扫描仪盖。

4. 按控制面板上的 OK。

   屏幕显示正在复印，稍后变为放入证件背面再按[开始]。

5. 翻转原件，并根据扫描仪玻璃板上所示的箭头将其放在扫描仪玻璃板上，然后合上扫描仪盖。

6. 按控制面板上的 OK 开始复印。

- 如果原件大于可复印区域，则部分内容可能无法打印。

- 如果不按 OK 按钮，则将仅复印正面。

- 如果您按停止/清除，则机器将取消复印作业，并返回就绪模式。

### 票证复印

#### 要从打印机设置中选择：

1. 从智能面板中选择打印机设置。

2. 选择票证复印，从下拉列表中更改账单原件类型和账单暗度的值。

3. 单击应用和退出。

4. 将账单或身份证面朝下放在扫描仪玻璃板上。

5. 如果需要，使用箭头或数字键盘输入复印份数。

6. 按控制面板上的身份证双面复印按钮。

#### 要从控制面板中选择：

1. 按控制面板上的 （复印）。

2. 按控制面板上的菜单。

3. 按向左/向右箭头直到显示复印功能，然后按确定。

4. 按向左/向右箭头直到显示原件类型，然后按确定。

5. 按向左/向右箭头直到出现所需设置，然后按确定。

6. 按停止/清除返回就绪模式。

7. 将账单或身份证面朝下放在扫描仪玻璃板上。

8. 如果需要，使用箭头或数字键盘输入复印份数。

9. 按控制面板上的票证复印按钮。

如果要使用默认设置，

1. 将账单或身份证面朝下放在扫描仪玻璃板上。

2. 如果需要，使用箭头或数字键盘输入复印份数。

3. 按控制面板上的票证复印按钮。

### 2 页或 4 页缩印（N 页缩印）

机器可以缩小原始图像的尺寸，并在一张纸上打印 2 页或 4 页。

1. 按控制面板上的 （复印）。

2. 按控制面板上的菜单。

3. 按左/右箭头直到显示复印功能，然后按 OK。

4. 按左/右箭头直到显示版式，然后按 OK。

5. 按向左/向右箭头直到显示2 页缩印或 4 页缩印，然后按确定。

6. 显示是时，按确定。

7. 按控制面板上的开始开始复印。

不能使用缩小/放大调节 N 页缩印功能的复印尺寸。

### 海报复印

原件将分为 9 个部分。您可以将打印的页面粘贴到一起，做成一个海报大小的文档。

只有当您将原件放在扫描仪玻璃板上时，才可以使用此复印功能。

1. 按控制面板上的 （复印）。

2. 按控制面板上的菜单。

3. 按左/右箭头直到显示复印功能，然后按 OK。

4. 按左/右箭头直到显示版式，然后按 OK。

5. 按向左/向右箭头直到显示海报复印，然后按确定。

6. 按停止/清除返回就绪模式。

7. 按控制面板上的 开始 开始复印。

原件分为 9 个部分。每一部分按以下顺序逐份扫描并打印：

### 克隆复印

机器在单页上打印多幅原件图像。图像数量根据原件图像和纸张大小自动确定。

只有当您将原件放在扫描仪玻璃板上时，才可以使用此复印功能。

1. 按控制面板上的 （复印）。

2. 按控制面板上的菜单。

3. 按左/右箭头直到显示复印功能，然后按 OK。

4. 按左/右箭头直到显示版式，然后按 OK。

5. 按左/右箭头直到显示克隆复印，然后按 OK。

6. 出现是时，按 OK。

7. 按控制面板上的 开始 开始复印。

不能使用克隆复印功能的缩小/放大调节复印尺寸。

### 清除背景图像

复印包含背景图像的原件（报纸或产品目录中）时，此功能非常有用。

1. 按控制面板上的 （复印）。

2. 按控制面板上的菜单。

3. 按左/右箭头直到显示复印功能，然后按 OK。

4. 按左/右箭头直到显示调节背景，然后按 OK。

5. 按左/右箭头，直到出现所需的约束选项。

   - 关闭：禁用此功能。

   - 自动：优化背景。

   - 增强：数字越大，背景越鲜艳。

   - 删除：数字越大，背景越亮。

6. 按 OK 按钮保存所作的选择。

7. 按停止/清除返回就绪模式。

## 确定复印输出的样式

您可以设置机器从而对复印作业排序。例如，如果复印 2 份 3 页的原件，一份完整的 3 页文档复印完毕后，才会开始复印第二份完整的文档。

1. 按控制面板上的 （复印）。

2. 将原件正面朝上放在进纸器中。您还可以将单张原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上，然后关闭扫描仪盖。

3. 按 OK 并使用左/右箭头或数字键盘输入复印份数。

4. 按控制面板上的菜单。

5. 按左/右箭头直到显示复印设置，然后按 OK。

6. 按左/右箭头直到显示更改默认设置，然后按 OK。

7. 按左/右箭头直到显示复印分页，然后按 OK。

8. 按左/右箭头直到显示打开，然后按 OK。

   - 打开: 以成套方式打印输出，以符合原件的顺序。

   - 关闭: 将打印输出按页分摞。

9. 按停止/清除返回就绪模式。

10. 按开始开始复印。

    在打印一份完整文档之后开始复制另一份完整文档。

## 设置复印超时

如果您在控制面板上更改默认复印设置后没有开始复印，则您可以设置在机器恢复到默认复印设置前所需等待的时间。

1. 按控制面板上的菜单。

2. 按左/右箭头直到显示系统设置，然后按 OK。

3. 按左/右箭头直到显示设备设置，然后按 OK。

4. 按左/右箭头直到显示超时，然后按 OK。

5. 按左/右箭头，直到出现需要的时间设置。

   选择关闭意味着本机不会恢复默认设置，直至您按开始开始复印，或者是按停止/清除取消。

6. 按 OK 按钮保存所作的选择。

7. 按停止/清除返回就绪模式。