## 扫描

使用机器扫描图片和文本，可以将其转换为能够在计算机中存储的数字文件。

本章内容包括：

- 基本扫描方法

- 扫描原件并发送至计算机（扫描至 PC）

- 使用 Lenovo 扫描管理器

- 使用支持 TWAIN 的软件扫描

- 使用 WIA 驱动程序扫描

- Macintosh 扫描

- Linux 扫描

可达到的最大分辨率取决于多种因素，包括计算机的运行速度、可用磁盘空间、内存、扫描图像的大小以及位深度设置。因此，根据您系统和扫描内容的不同，可能无法以特定分辨率进行扫描，尤其是在使用增强分辨率时。

## 基本扫描方法

- Lenovo 扫描管理器: 从控制面板扫描原件。然后，扫描后的数据将被存储在已连接的计算机我的文档文件夹中。安装随附光盘中的所有软件时，Lenovo 扫描管理器也将自动安装在算机中（请参见使用 Lenovo 扫描管理器）。

- TWAIN: TWAIN 是一种预设的成像应用程序。图像扫描作业会启动选定的应用程序，从而控制扫描过程（请参见使用支持 TWAIN 的软件扫描）。

- WIA: WIA 是 Windows Images Acquisition（Windows 图像采集）的缩写（请参见使用 WIA 驱动程序扫描）。

## 扫描原件并发送至计算机（扫描至 PC）

可以使用安装在通过 USB 连接的计算机上的 Lenovo 扫描管理器程序在打印机上扫描图像。

1. 确保机器与您的计算机连接，并打开电源。

2. 将原件正面朝上装入进纸器，或将单份原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上。

   （请参见装入原件）。

3. 按控制面板上的 （扫描）。

4. 按左/右箭头直到显示扫描到PC，然后按 OK。

5. 按左/右箭头直到显示本地PC，然后按 OK。

   如果您看到不可用消息，请检查端口连接。

6. 按左/右箭头直到出现所需的应用程序，然后按 OK。

   默认设置为我的文档。

   要添加或删除保存已扫描文件的文件夹，请在 Lenovo 扫描管理器 > 属性 > 设置扫描按钮中添加或删除应用程序。

7. 按左/右箭头直到出现所需的设置，然后按 OK。

   - 分辨率：设置图像分辨率。

   - 扫描颜色：设置颜色模式。

   - 扫描格式：设置要保存图像的文件格式。

   - 扫描范围：设置图像大小。

   - 仅当您将扫描目标选择为我的文档时，扫描格式才出现。

   - 如果您希望使用默认设置扫描，请按开始。

8. 开始扫描。

   - 扫描的图像保存在计算机的我的文档 > 我的图片 > Lenovo 文件夹中。

   - 可以使用 Lenovo 扫描管理器程序中的 Twain 驱动程序进行快速扫描。

   - 也可通过按 Windows 的开始 > 控制面板 > Lenovo 扫描管理器 > 快速扫描进行扫描。

## 使用 Lenovo 扫描管理器

如果您已安装打印机驱动程序，则 Lenovo 扫描管理器程序也随之安装。启动 Lenovo 扫描管理器程序查询本程序信息以及已安装的扫描驱动程序状况。您可以通过此程序更改扫描设置，以及添加或删除保存扫描文档的计算机文件夹。

Lenovo 扫描管理器程序只能在 Windows 和 Mac OS 系统中使用。

1. 从开始菜单单击控制面板 > Lenovo 扫描管理器。

   可通过在 Windows 任务栏中右键单击智能面板图标并选择“扫描管理器”，打开 Lenovo 扫描管理器。

2. 从 Lenovo 扫描管理器窗口选择相应机器。

3. 按属性。

4. 设置扫描按钮选项卡可让您更改保存目标和扫描设置、添加或删除应用程序和格式文件。

5. 设置完成时，按确定。

### 设置扫描按钮选项卡

#### 扫描目标

- 可用目标列表: 在 PC 注册表中显示当前与扫描图像链接的应用程序列表。选择您希望使用的程序，然后单击右箭头添加前面板目标列表。

- 前面板目标列表: 显示应用程序列表打开扫描图像。

- 添加应用程序: 使您能够向可用目标列表添加您希望使用的应用程序。

- 删除应用程序: 使您可以删除可用目标列表中由用户添加的项目。

- 文件格式: 使您选择将要保存的扫描数据格式。您可从 BMP、JPEG、PDF 与 TIFF 中选择。

#### 扫描属性

- 计算机 ID: 显示计算机的 ID。

- 保存位置: 使您选择默认保存文件夹的位置。

- 分辨率: 可让您选择扫描分辨率。

- 扫描颜色: 可让您选择扫描颜色。

- 扫描尺寸: 可让您选择扫描大小。

- ADF 双面: 自动扫描双面。如果您的机型不支持此选项，则将呈现灰色。

- 显示预览: 选中此框可让您预览应用的扫描选项。扫描之前，您可以更改选项。

- 默认: 可让您返回默认选项。

## 使用支持 TWAIN 的软件扫描

如果要使用其他软件扫描文档，需要使用 TWAIN 兼容软件，如 Adobe Photoshop。

要使用与 TWAIN 兼容的软件扫描，请执行下列步骤：

1. 确保机器与您的计算机连接，并打开电源。

2. 将原件正面朝上装入进纸器，或将单份原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上。

   （请参见装入原件）。

3. 打开应用程序（如：Adobe Photoshop）。

4. 打开 TWAIN 窗口，设置扫描选项。

5. 扫描并保存您的扫描图像。

## 使用 WIA 驱动程序扫描

机器还支持用 Windows Image Acquisition（WIA）驱动程序扫描图像。WIA 是 Microsoft Windows XP 提供的一种标准组件，可以与数码相机和扫描仪一起工作。与 TWAIN 驱动程序不同，WIA 驱动程序无需使用其他软件即可扫描和轻松调节图像。

WIA 驱动程序只能够在带有 USB 端口的 Windows Vista 上运行。

### Windows XP

1. 确保机器与您的计算机连接，并打开电源。

2. 将原件正面朝上装入进纸器，或将单份原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上。

   （请参见装入原件）。

3. 在开始菜单中，选择控制面板 > 扫描仪和照相机。

4. 双击您的扫描仪驱动程序图标。扫描仪和照相机向导将显示。

5. 单击下一步。

6. 在选择扫描首选项窗口中设置选项，然后单击预览查看您的选项对图片的作用效果。

7. 单击下一步。

8. 输入图片名称，然后选择保存图片的文件格式和目标位置。

9. 已将您的图片成功复制到您的计算机。在屏幕上选择一个选项。

10. 单击下一步。

11. 单击完成。

### Windows Vista

1. 确保机器与您的计算机连接，并打开电源。

2. 将原件正面朝上装入进纸器，或将单份原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上。

   （请参见装入原件）。

3. 在开始菜单中选择控制面板 > 硬件和声音 > 扫描仪和照相机。

4. 双击扫描文档或图片。Windows 传真和扫描应用程序将会出现。

   - 您可以单击查看扫描仪和照相机查看扫描仪。

   - 如果未出现扫描文档或图片，请打开 MS 画图程序并从 文件中单击来自扫描仪或照相机。

5. 单击新的扫描。扫描驱动程序显示。

6. 选择您扫描首选项并单击预览查看首选项对图片的作用效果。

7. 单击扫描。

如果您要取消扫描作业，请按扫描仪和照相机向导上的取消按钮。

### Windows 7

1. 确保机器与您的计算机连接，并打开电源。

2. 将原件正面朝上装入进纸器，或将单份原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上。

   （请参见装入原件）。

3. 在开始菜单中选择控制面板 > 硬件和声音 > 设备和打印机。

4. 右键单击打印机和传真 > 开始扫描 中的设备驱动程序图标。新的扫描应用程序将出现。

5. 选择您扫描首选项并单击预览查看首选项对图片的作用效果。

6. 单击扫描。

## Macintosh 扫描

使用图像捕捉程序，您可扫描文档。Mac OS 提供图像捕捉程序。

1. 确保机器与您的计算机连接，并打开电源。

2. 将原件正面朝上装入进纸器，或将单份原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上。

   （请参见装入原件）。

3. 启动应用程序并单击图像捕捉。

   如果未连接图像捕捉设备信息出现，请断开 USB 电缆连接，然后重新连接。如果此问题继续出现，请参阅图像捕捉帮助信息。

4. 在此程序中设置扫描选项。

5. 扫描并保存您的扫描图像。

- 有关使用图像捕捉的更多信息，请参阅图像捕捉的帮助。

- 使用与 TWAIN 兼容的软件可应用更多扫描选项。

- 您还可使用与 TWAIN 兼容的软件（如：Adobe Photoshop）扫描。

- 扫描过程随与 TWAIN 兼容的软件的不同而有所差异。请参见软件的用户指南。

- 如果图像捕捉中无法运行扫描，请将 Mac OS 更新至最新版本。图像捕捉在 Mac OS X 10.3.9 或更高版本以及 Mac OS X 10.4.7 或更高版本中均可正常运行。

## Linux 扫描

您可以使用 Unified Driver Configurator 窗口扫描文档。

### 扫描

1. 双击桌面上的 Unified Driver Configurator。

2. 单击 按钮切换到扫描仪配置。

3. 从列表中选择扫描仪。

   如果只使用一台机器设备，并且该设备与电脑连接并已打开，则扫描仪会出现在列表中并被自动选中。

   如果有两台或更多扫描仪与电脑连接，则可以随时选择使用任何一台扫描仪。例如，当第一台扫描仪正在进行采集时，可以选择第二台扫描仪，设置设备选项以及同时进行图像采集。

4. 单击 Properties。

5. 将原件正面朝上装入进纸器，或将单份原件正面朝下放在扫描仪玻璃板上。

   （请参见装入原件）。

6. 从 Scanner Properties 窗口中，单击 Preview。

   扫描文档，然后在 Preview Pane 中显示图像预览。

7. 拖动指针，设置要在 Preview Pane 中扫描的图像区域。

8. 在 Image Quality 和 Scan Area 部分中更改扫描选项。

   - Image Quality: 此选项可使您选择图像的颜色组合及扫描分辨率。

   - Scan Area: 此选项可让您选择页面大小。您可以使用 Advanced 按钮手动设置页面大小。

   如果想使用某个预设扫描选项设置，请从 Job Type 下拉列表中选择选项（请参见添加作业类型设置）。

   单击 Default 恢复扫描选项的默认设置。

9. 完成后，单击 Scan 开始扫描。

   窗口左下角出现状态栏，指示扫描进度。要取消扫描，请单击 Cancel。

10. 显示已扫描的图像。

    如果要编辑扫描的图像，请使用工具栏（请参见使用 Image Manager）。

11. 完成后，单击工具栏上的 Save。

12. 选择要保存图像的文件目录，然后输入文件名。

13. 单击 Save。

### 添加作业类型设置

您可以保存您的扫描选项设置，以供日后使用。

#### 要保存新的作业类型设置：

1. 从“扫描仪属性”窗口更改选项。

2. 单击 Save As。

3. 输入您设置的名称。

4. 单击 OK。

   您的设置将被添加到 Saved Settings 下拉列表中。

#### 保存下一个扫描作业的作业类型设置：

1. 从 Job Type 下拉列表中选择要使用的设置。

2. 下次打开 Scanner Properties 窗口时，会自动为扫描作业选择已保存的设置。

#### 要删除作业类型设置

1. 从 Job Type 下拉列表中选择要删除的设置。

2. 单击 Delete。

   该设置将会从列表中删除。

### 使用 Image Manager

Image Manager 应用程序为您提供用于编辑您扫描图像的菜单命令和工具。

使用下列工具编辑图像：

工具 | 名称 | 功能
--- | --- | ---
| Save | 保存图像。
| Undo | 取消您前一个操作。
| Redo | 恢复您取消的操作。
| Scroll | 可让您浏览图像。
| Crop | 修剪选定的图像区域。
| Zoom Out | 缩小显示图像。
| Zoom In | 放大显示图像。
| Scale | 可让您缩放图像尺寸；您可以手动输入尺寸或设置均匀、垂直或水平缩放的比例。
| Rotate | 可让您旋转图像；您可以从下拉列表选择度数。
| Flip | 可使您垂直或水平翻转图像。
| Effect | 可使您调节图像的亮度或对比度，或将图像反白。
| Properties | 显示图像属性。

有关 Image Manager 应用程序的详细信息，请参考屏幕帮助。