联想数码多功能一体机


该产品具有以下的局限性和需要注意的地方。使用机器前敬请先阅读本文。

--------------------------------------------------------------------------------
安装
--------------------------------------------------------------------------------

注意事项
======

已安装 WIA driver 时，先手动卸载，然后重新安装。
   请按以下步骤手动卸载 WIA driver：
   (1) 在［控制面板］中打开［扫描仪和照相机］。
   (2) 右击准备卸载的 WIA driver。
   (3) 选择［删除］。
   (4) 重启电脑。
   (5) 删除文件夹 C:\Windows\system32\LEewscan folder。
      （请注意，操作系统安装的磁盘不同，文件夹路径也可能不同。）

--------------------------------------------------------------------------------
M9530                    Version 4.22.20.0
--------------------------------------------------------------------------------

使用 M9530 时, 按以下步骤来进行设置。
(1) 在［控制面板］中打开［扫描仪和照相机］。
(2) 右击您想连接到多功能数码复印机的 WIA driver。
(3) 选择［属性］。
(4) 选择［设备设置］标签，并点击［查找］按钮。
(5) 使用本地查找功能来进行本地查找。

本软件支持下列机型:
- M9530

注意事项
========

1. 使用 WIA Driver 时的注意事项
   (1) WIA 处于连接状态时的触摸屏
     - 进行 WIA 扫描时, 操作面板上只显示远端扫描的画面。
     - 可在操作面板上按下［取消］按钮，强行中止 WIA 连接会话。
     * ［取消］以外的按钮均为无效。
     * 可从客户端程序或者网络管理工具扫描作业中进行删除。
     * 图像传送到客户端电脑后，WIA 扫描连接才会中止。因此，在扫描作业完成之后，可能需要几分钟时间其他的操作才会有效。
   (2) 使用 WIA Driver 时的限制
     - WIA 扫描成功与否都不会进行通告报告的发送。
  
   (3) Microsoft Office XP 必须在 SP2 或者更高版本的系统中使用。

   (4) 使用 Windows Server 2003 时，在管理工具中，提前设置 Windows Image Acquisition (WIA) 服务的启动类型为［自动］。
    1. 右击［我的电脑］。
    2. 选择［管理］。
    3. 点击［服务和应用程序］。
    4. 点击［服务］。
    5. 双击 [Windows Image Acquisition (WIA)]。
    6. 在［常规］标签下的［启动类型］列表框中选择［自动］。
    7. 点击［应用］和［确定］。

   (5) 仅能安装一个驱动程序。不支持安装多个驱动程序。

   (6) 使用 Photoshop 扫描文档时，扫描作业完成时可能会出现一个出错提示信息。但是对扫描作业没有影响。

   (7) 使用图像应用程序扫描文档时，在进行扫描之前需进行以下设置：如不进行设置，扫描的图像为黑白。
    1. 从图像应用程序的菜单中选择［工具］－>［选项］－>［扫描］。
    2. 点击［高级］按钮。
    3. 选择［本地］。

   (8) 使用微软扫描仪和照相机向导进行文档扫描时，在属性描述中定义的保存文件的分辨率可能会有偏差。
       在这种情况下，使用 File Downloader 或者 TWAIN driver 来保存文档到文件中。

   (9) 使用 Photoshop 或者其他 TWAIN 兼容的图像应用程序进行文档扫描时，无法使用自动双面输稿器。
       而使用微软扫描仪和照相机向导或 TWAIN driver 进行文档扫描时，可使用自动双面输稿器。

   (10) 当您点击［取消］按扭取消使用 Photoshop 或其他 TWAIN 兼容的图像应用程序进行扫描的文档扫描时，请重新启动应用程序扫描文档。

   (11) 当在使用 M9530 并开启用户认证有效时,请在扫描前执行以下操作。	
    在 Microsoft 扫描仪与照相机向导中:
    1. 在 [选择扫描属性] 中,点击 [自定义设置]。
    2. 当属性对话框出现后,点击 [设备设置] 选项。
    3. 在用户认证一项中点击 [用户认证]。
    4. 当用户认证对话框出现时,在每一项中输入正确的证书信息，然后点击 [确定]。

 如果驱动被另外的应用程序占用，请在属性对话框中进行类似的设置。

故障解决
======================
1. 无法找到多功能数码复印机。

 ［问题描述］ 
   即使使用了本地查找功能也找不到多功能数码复印机。

 ［解决方法］ 
   确认以下项目:
   - 多功能数码复印机和您的计算机通过 TCP/IP 连接到网络。
   - 如果多功能数码复印机处于不同的子网中，默认网关设置是否正确。


2. 无法连接到通过本地查找功能找到的多功能数码复印机。

 ［问题描述］
   本地查找找到了多功能数码复印机，但是选定之后，却无法与之连接。

 ［解决方法］ 
   (1) 确保安装了 Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 或更高的版本。
   (2) 确保正确设置了 Microsoft Internet Explorer 的代理服务器，这样您的计算机才可以连接到该多功能数码复印机。
   (3) 确保 Microsoft Internet Explorer 处于联机模式。如果为脱机模式，将其改为联机模式。

--------------------------------------------------------------------------------
商标 
--------------------------------------------------------------------------------

- Windows Server 2003 的官方名称是 Microsoft Windows Server 2003 操作系统。
- Microsoft、Windows 及其它微软产品的商标名称和产品名称是微软公司在美国和其它国家的商标。
- 本文件中，其它公司名称和产品名称是各个相应公司的商标。
  




			2012年3月24日