联想数码多功能一体机


该产品具有以下的局限性和需要注意的地方。使用机器前敬请先阅读本文。

--------------------------------------------------------------------------------
Web 服务扫描
--------------------------------------------------------------------------------
注意事项
======
1. 纸张尺寸仅支持“自动识别的纸张尺寸”。

2. 即使使用某个扫描应用程序来设置“亮度”，扫描的图像也不受影响。

3. 当执行扫描的分辨率低于在客户端电脑中设置的扫描配置文件中的默认分辨率时，可能无法进行扫描。
   这时，请将扫描配置文件中的默认分辨率设置为适当的分辨率以执行扫描操作。

4. 某些设置情况下 WS 扫描的扫描速度比起其他的扫描操作更慢，例如原稿类型或扫描分辨率等。

--------------------------------------------------------------------------------
网络
--------------------------------------------------------------------------------
注意事项
======
1. 使用 Kerberos 服务器进行验证时，请调整多功能数码复印机的时间使其与服务器的时间保持一致。如果有 SNTP 服务器，您可以将 SNTP 设置为有效以自动设置时间。

2. 当改变网络设置后出现以下情况时，请重启多功能数码复印机。

(1) 面板上出现“网络初始化”的消息。
(2) 网络设置映射不正确。
(3) 网络设置无法更改。

3. 当 IPP 验证设为有效时，有时无法从Windows7/WindowsServer2008/WindowsVista/WindowsServer2008R2 进行 IPP 打印。这时，请将下列 MicroSoft 提供的链接中的补丁安装到客户端 PC 上。

 - For WindowsVista and WindowsServer2008
    http://support.microsoft.com/kb/2407058/en-us
 - For Windows7 and WindowsServer2008R2
    http://support.microsoft.com/kb/2280758/en-us





			2012年3月24日