11. Especificaciones del producto

11.1. Especificaciones de la serie P2200/P2500

| Nota: | • Los valores de las especificaciones pueden variar ligeramente en los distintos modelos de impresoras con diferentes funciones. Estos valores se basan en los datos iniciales. Para obtener más información sobre las especificaciones más recientes, consulte la siguiente página: www.pantum.com

11.1.1. Descripción general de las especificaciones

Procesador | 600 MHz
Memoria | 64 MB/128 MB
Fuente de alimentación Modelos: P2200/P2201/P2203/P2207/P2209/P2500/P2501/ P2503/P2505/P2507/P2509/P2500W/P2500N/P2505N | Modelo 220 V: 220 V~-240 V~; 50 Hz/60 Hz; 3,0 A Modelo 100 V: 100 V~-127 V~; 50 Hz/60 Hz; 6,0 A Modelo 110 V: 110 V~-127 V~; 50 Hz/60 Hz; 6,0 A (Nota: Para conocer la fuente de alimentación y el voltaje que son adecuados para esta impresora, consulte la placa de identificación situada en la parte trasera de la misma. Use únicamente la fuente de alimentación de la impresora de acuerdo con estas especificaciones.)
Interfaz de comunicación | USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi 802.11b/g/n
Entorno operativo | Calidad de impresión óptima | 10°C-32 °C
Intervalo de humedad en funcionamiento | Del 20% al 80% HR
Tamaño del producto (an x pr x al) | aproximadamente 337 mm x 220 mm x 178 mm
Peso (sin incluir el cartucho de tóner láser) | aproximadamente 4.3 kg (sin incluir el cartucho de tóner láser adjunto)
Panel de control | Indicador LED

11.1.2. Especificaciones de impresión

Velocidad de impresión | A4 | 20 ppm*/22 ppm
Carta | 21 ppm/23 ppm
Tiempo de impresión de la primera página | 7.8 s
Lenguaje de impresión | GDI
Tamaño de impresión máximo | Legal (216 mm x 355.6 mm)
Durabilidad | Volumen recomendado de páginas al mes | 700 páginas
Volumen máximo de páginas al mes | 15 000 páginas
Capacidad de entrada del papel | Bandeja estándar | 150 hojas (80 g/m²)
Capacidad de salida del papel | Cara de impresión hacia abajo | 100 hojas (80 g/m²)
Soporte de impresión | Tipo de soporte | Papel normal, fino, grueso, película transparente, carta, etiqueta, sobre
Tamaño del soporte | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Declaración, Postal japonesa, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, Sobre n.º 10, ZL, 16K grande, 32K grande, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2
Peso del soporte | 60 g/m²-163 g/m²

*ppm es páginas por minuto

11.2. Especificaciones de la serie P2600

| Nota: | • Los valores de las especificaciones pueden variar ligeramente en los distintos modelos de impresoras con diferentes funciones. Estos valores se basan en los datos iniciales. Para obtener más información sobre las especificaciones más recientes, consulte la siguiente página: www.pantum.com

11.2.1. Descripción general de las especificaciones

Procesador | 600 MHz
Memoria | 64 MB/128 MB
Fuente de alimentación | Modelo 220 V: 220 V~-240 V~; 50 Hz/60 Hz; 3,0 A Modelo 100 V: 100 V~-127 V~; 50 Hz/60 Hz; 6,0 A Modelo 110 V: 110 V~-127 V~; 50 Hz/60 Hz; 6,0 A (Nota: Para conocer la fuente de alimentación y el voltaje que son adecuados para esta impresora, consulte la placa de identificación situada en la parte trasera de la misma. Use únicamente la fuente de alimentación de la impresora de acuerdo con estas especificaciones.)
Interfaz de comunicación | USB 2.0 de alta velocidad; Wi-Fi 802.11b/g/n Ethernet 100Base-Tx
Entorno operativo | Calidad de impresión óptima | 10 °C-32 °C
Intervalo de humedad en funcionamiento | Del 20% al 80% HR
Tamaño del producto (an x pr x al) | 380 mm x 261 mm x 236 mm
Peso (sin incluir el cartucho de tóner láser) | aproximadamente 5.3 kg (sin incluir el cartucho de tóner láser adjunto)
Panel de control | Indicador LED

11.2.2. Especificaciones de impresión

Velocidad de impresión | A4 | 24 ppm*
Carta | 25 ppm*
Tiempo de impresión de la primera página | < 8,5 s
Lenguaje de impresión | GDI
Tamaño de impresión máximo | Legal (216 mm x 355.6 mm)
Durabilidad | Volumen recomendado de páginas al mes | 700 páginas
Volumen máximo de páginas al mes | 20 000 páginas
Capacidad de entrada del papel | Bandeja estándar | 150 hojas (80 g/m²)
Bandeja multiusos | 1 hoja (60 g/m²-163 g/m²)
Capacidad de salida del papel | Cara de impresión hacia abajo | 100 hojas (80 g/m²)
Soporte de impresión | Tipo de soporte | Papel normal, fino, grueso, película transparente, carta, etiqueta, sobre
Tamaño del soporte | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Declaración, Postal japonesa, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, Sobre n.º 10, ZL, 16K grande, 32K grande, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2
Peso del soporte | 60 g/m²-163 g/m²

*ppm es páginas por minuto