11. Технические характеристики продукта

11.1. Технические характеристики P2200/P2500 Series

| Примечание: | • Технические характеристики разных моделей с разными функциями несколько отличаются. Эти значения основаны на исходных данных. Последние сведения о технических характеристиках см. на веб-сайте: www.pantum.com

11.1.1. Обзор технических характеристик

Процессор | 600 МГц
Память | 64/128 Мбайт
Источник питания | Модель 220 В: ~ 220-240 В, 50/60 Гц, 3,0 А Модель 100 В: ~ 100-127 В, 50/60 Гц, 6,0 А (Примечание. Подходящие для принтера напряжение и источник питания указаны на табличке на задней стороне принтера. Источник питания для принтера должен точно соответствовать техническим характеристикам.)
Интерфейс связи | Высокоскоростной USB 2.0; WiFi 802.11b/g/n
Рабочая среда | Наилучшее качество печати | 10-32 °C
Диапазон рабочей влажности | 20–80% (относительная)
Размеры (Ш*Г*В) | прибл. 337 х 220 х 178 мм
Вес (без лазерного картриджа с тонером) | прибл. 4,3 кг (без лазерного картриджа с тонером)
Панель управления | Светодиодная

11.1.2. Характеристики печати

Скорость печати | A4 | 20/22 стр/мин
Letter | 21/23 стр/мин
Время печати первой страницы | 7.8 с
Язык печати | GDI
Максимальный формат печати | Legal (216 x 355,6 мм)
Долговечность | Рекомендуемый объем печати в месяц | 700 страниц
Максимальный объем печати в месяц | 15 000 страниц
Объем загрузки бумаги | Стандартный лоток | 150 листов (80 г/м²)
Количество страниц на выходе | Стороной для печати вниз | 100 листов (80 г/м²)
Материалы для печати | Тип материала | Обычная бумага, тонкая бумага, плотная бумага, прозрачная пленка, картон, бумага для этикеток, конверт
Формат материала | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, конверт Monarch, конверт DL, конверт C5, конверт C6, конверт № 10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2
Плотность материала | 60~163 г/м²

11.2. Технические характеристики P2600 Series

| Примечание: | • Технические характеристики разных моделей с разными функциями несколько отличаются. Эти значения основаны на исходных данных. Последние сведения о технических характеристиках см. на веб-сайте: www.pantum.com

11.2.1. Обзор технических характеристик

Процессор | 600 МГц
Память | 64/128 Мбайт
Источник питания | Модель 220 В: ~ 220-240 В, 50/60 Гц, 3,0 А Модель 100 В: ~ 100-127 В, 50/60 Гц, 6,0 А (Примечание. Подходящие для принтера напряжение и источник питания указаны на табличке на задней стороне принтера. Источник питания для принтера должен точно соответствовать техническим характеристикам.)
Интерфейс связи | Высокоскоростной USB 2.0; WiFi 802.11b/g/n 100Base-Tx Ethernet;
Рабочая среда | Наилучшее качество печати | 10-32 °C
Диапазон рабочей влажности | 20–80% (относительная)
Размеры (Ш*Г*В) | 380 х 261 х 236 мм
Вес (без лазерного картриджа с тонером) | прибл. 5,3 кг (без лазерного картриджа с тонером)
Панель управления | Светодиодная

11.2.2. Характеристики печати

Скорость печати | A4 | 24 стр/мин
Letter | 25 стр/мин
Время печати первой страницы | < 8,5 с
Язык печати | GDI
Максимальный формат печати | Legal (216 x 355,6 мм)
Долговечность | Рекомендуемый объем печати в месяц | 700 страниц
Максимальный объем печати в месяц | 20 000 страниц
Объем загрузки бумаги | Стандартный лоток | 150 листов (80 г/м²)
Универсальный лоток | 1 лист (60~163 г/м²)
Количество страниц на выходе | Стороной для печати вниз | 100 листов (80 г/м²)
Материалы для печати | Тип материала | Обычная бумага, тонкая бумага, плотная бумага, прозрачная пленка, картон, бумага для этикеток, конверт
Формат материала | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, конверт Monarch, конверт DL, конверт C5, конверт C6, конверт № 10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2
Плотность материала | 60~163 г/м²