8. 控制面板

8.1. 控制面板概述

打印机控制面板布局包括2个按键和2个双色LED灯如下图，左图为 USB + Wi-Fi接口打印机控制面板，右图为USB接口打印机控制面板:

序号 | 名称
1 | 双色 LED 灯 1
2 | 双色 LED 灯 2
3 | Wi-Fi搜索按键
4 | 取消/继续按键
5 | 信息页按键

8.1.1. 控制面板按键功能

8.1.1.1. Wi-Fi搜索按键操作功能

无 Wi-Fi连接时，短按启动 Wi-Fi连接，搜索 Wi-Fi热点AP， 2分钟内无法搜索到接入点AP，则停止搜索。

无 Wi-Fi连接时，长按启动WPS连接，同时在2分钟内请按无线路由器上的WPS按钮，超过2分钟没有建立好 Wi-Fi连接，则停止WPS连接。

有 Wi-Fi连接，无 Wi-Fi打印作业时，长按断开 Wi-Fi连接。

有 Wi-Fi连接，有 Wi-Fi打印作业时，长按等待作业完成后，断开 Wi-Fi连接。

在 Wi-Fi连接、wps 搜索过程中，长按可取消 Wi-Fi连接、wps 搜索。

8.1.1.2. “取消/继续”按键操作功能

在休眠状态下，短按或长按可唤醒，退出休眠

在打印中，长按可取消当前打印作业。

在就绪状态下，长按可打印测试页。

8.1.1.3. “信息页”按键操作功能

在就绪状态下，长按可打印测试页。

8.1.2. 控制面板LED指示灯功能

8.1.2.1. LED1指示灯状态显示

LED1指示灯状态显示含义如下：

序号 | 纸张/ Wi-Fi双色 LED1 状态显示 | 状态描述 （针对 USB+ Wi-Fi接口打印机） | 状态描述 （针对 USB 接口打印机）
1 |  | 无 Wi-Fi连接，无纸张错误、休眠状态 LED1 灭 | 无 Wi-Fi连接，无纸张错误、休眠状态 LED1 灭
2 |  | 搜索 Wi-Fi，不显示纸张类错误 LED1 绿灯慢速闪烁 | 无
3 |  | WPS 连接中，不显示纸张类错误 LED1 绿灯快速闪烁 | 无
4 |  | Wi-Fi 连接成功，无纸张错误 LED1 绿灯长亮 | 无
5 |  | 卡纸错误 LED1 红灯长亮 | 卡纸错误 LED1 红灯长亮
6 |  | 打印缺纸，或进纸失败 LED1 红灯快速闪烁 | 打印缺纸，或进纸失败 LED1 红灯快速闪烁

8.1.2.2. LED2 指示灯状态显示

LED2 指示灯状态显示含义如下：

序号 | 数据/粉盒双色 ED2 状态显示 | 状态描述 （针对 USB + Wi-Fi 接口打印机及 USB 接口打印机）
1 |  | 开机热机，休眠唤醒热机，开合盖热机 LED2 绿灯慢速闪烁
2 |  | 打印机就绪 LED2 绿灯长亮
3 |  | 休眠 LED2 绿灯亮慢速闪烁
4 |  | 打印中 双色 LED2 绿灯快速闪烁
5 |  | 粉量低报警 LED2 均显示橙色，快速闪烁
6 |  | 粉盒错误（粉盒未安装，粉盒不匹配，寿命尽） LED2 灯橙色长亮
7 |  | 打印机出现较严重错误(加热辊异常、激光器马达异常、通信错误、盖子打开等) LED2 红灯长亮
8 |  | 面板取消作业 LED2 灯快速闪烁

8.1.2.3. LED1、LED2 指示灯状态的组合显示

用户可对照指示灯组合情况列表获得打印机工作状态信息。LED1、LED2 组合状态部分功能如下：

序号 | 状态 | 状态描述
纸张/ Wi-Fi (双色 LED1) | 数据/粉盒 （双色 LED2）
1 |  |  | 卡纸，打印机就绪 LED1 红灯长亮，LED2 灭
2 |  |  | 打印中卡纸 LED1 红灯长亮，双色 LED2 灭
3 |  |  | 卡纸，粉量低报警 LED1 红灯长亮，LED2 灭
4 |  |  | 卡纸，粉盒错误（粉盒未安装，粉盒不匹配，寿命尽） LED1 红灯长亮，LED2 灭
5 |  |  | 卡纸，打印机出现较严重错误(加热辊异常、激光器马达异常、通信错误、盖子打开等) LED1 灭，LED2 红灯长亮
6 |  |  | 卡纸，面板取消作业 LED1 灭，LED2 绿灯快速闪烁
7 |  |  | 打印缺纸，或进纸失败，只显示纸张类错误 LED1 红灯快速闪烁，LED2 灭
8 |  |  | 打印缺纸，或进纸失败，粉量低报警 LED1 红灯快速闪烁，LED2 灭
9 |  |  | 打印缺纸，或进纸失败，粉盒错误（粉盒未安装，粉盒不匹配，寿命尽） LED1 灭，LED2 橙色长亮
10 |  |  | 打印缺纸或进纸失败，同时打印机出现较严重错误(加热辊异常、激光器马达异常、通信错误、盖子打开等) LED1 灭，LED2 红灯长亮
11 |  |  | 打印缺纸或进纸失败时，面板取消作业过程中 LED1 绿灯灭，LED2 绿灯快速闪烁