6. Pantum 移动打印

6.1. 什么是Pantum 移动打印？

Pantum 移动打印是一款免费应用程序，它允许用户从移动终端直接打印照片、文档和网页。Pantum 移动打印适用于Android 2.3以上版本的移动操作系统，支持240 *320dpi以上分辨率。它将您的移动设备通过 Wi-Fi 接入点连接到无线打印机。配置网络设置只需安装Pantum 移动打印应用程序，它就会自动检测兼容的Pantum打印机，实现打印，方便快捷。

6.2. 下载Pantum 移动打印

Pantum 移动打印应用程序，可登录奔图官方网站www.pantum.com下载。

6.3. 支持的移动操作系统

支持Android OS 2.3或更高版本。

6.4.如何使用移动设备实现移动打印

6.4.1. 利用打印机热点实现移动打印

6.4.1.1. 对于 Android 设备

1. 打开打印机电源。

2. 在移动设备上打开 Wi-Fi，连接到奔图打印机 Wi-Fi 热点（例如，热点可能显示为 Pantum-AP-XXXXXX）。

3. 现在即可开始打印，打开“移动打印”App，转到首页。

4. 从菜单选项中选择任何一项以进行打印。 选择文件，单击“Print Preview”（打印预览）。

5. 选择打印机、打印份数和纸张尺寸，然后单击“Print”（打印）即可完成打印操作。

| 注： | • 安装“移动打印”App（有多个选项可供选择：二维码、Google Play Store、奔图网站）。 • 扫描打印机上的二维码，浏览 www.pantum.com 或直接从 Google Play Store 下载“移动打印”App，然后将其安装到移动设备上。

6.4.1.2. 对于 Apple IOS 设备（iPad、iPhone 等）

1. 打开打印机电源。

2. 在移动设备上打开 Wi-Fi，连接到奔图打印机 Wi-Fi 热点（例如，热点可能显示为 Pantum-AP-XXXXXX）。

3. 选择您要打印的文件。

4. 单击“”按钮，然后选择右下角的“Print”（打印）。

5. 选择打印机和打印份数，然后单击“Print”（打印）以进行打印，现在您已完成打印操作。

| 注： | • 如果打印失败，请检查移动设备是否已连接到打印机 Wi-Fi 热点，以及打印机是否已接通电源； • 如果显示未检测到任何打印机，请检查打印机是否已接通电源，以及打印机是否已打开。

6.4.2. 利用 Wi-Fi 接入点实现移动打印（适用于所有移动设备）

1. 安装驱动程序。 插入光盘或从 www.pantum.com 下载驱动程序，然后单击“Autorun” （自动运行）。

2. 在安装首页中，选择语言、打印机系列和安装方式，选择“Printers connected to a new network”（连接至新网络的打印机），然后单击“Install”（安装）

。
3. 将打印机配置到 Wi-Fi 接入点；选择您要将打印机连接到的 Wi-Fi 接入点，然后单击“Next”（下一步）。

4. 输入 Wi-Fi 密码，然后单击“Next”（下一步）。

5. 等待打印机连接到无线网络，然后单击“Done”（完成）。

6. 驱动程序将自动搜索可用的打印机。

7. 选择 P2500W 打印机，然后单击“Next”（下一步）。

8. 等待安装完成。

9. 现在您即可从笔记本电脑或其他移动设备中使用奔图打印机进行打印，您只需确保设备已连接到所配置的 Wi-Fi 接入点或打印机 Wi-Fi 热点（名称类似于 Pantum-AP-XXXXXX）。

| 注： | • 在将打印机连接到 Wi-Fi 网络时，如果显示未检测到任何打印机，请检查打印机是否已使用包装盒中提供的连接线连接到电源和笔记本电脑。