7. Skriv ut

7.1. Utskriftsfunksjoner

Følgende utskriftsfunksjoner kan oppnås ved å angi ulike egenskaper i «Utskriftspreferanser» og noen av egenskapene er som følger.

Funksjoner | Diagram
Manuell dobbeltsidig |
Sorter utskrift |
Omvendt utskrift |
N-i-1 |
Plakatutskrift (bare for Windows) |
Zoom utskrift |
Egendefinert format |

| merk: | • Du kan velge 2 x 2 plakatutskrift i N-i-1 for å bruke funksjonen for plakatutskrift. • Åpne Utskriftspreferanser og klikk Hjelp for å vise forklaringen av den aktuelle funksjonen. For informasjon om hvordan du åpner hjelpedokumentet, se avsnitt 7.2.

7.2. Åpne hjelpedokumentet

Du kan åpne Utskriftspreferanser og klikke Hjelp for å vise forklaringen av den aktuelle funksjonen (bare for Windows). Hjelpedokumentet inneholder brukerveiledningen hvor du finner informasjon om utskriftsinnstillinger.

7.3. Manuell dobbeltsidig

1. Skriveren støtter manuell dobbeltsidig.

| merk: | • Tynt papir kan krølles. • Hvis papiret er krøllete, jevn det ut og legg det tilbake i den automatiske mateskuffen. • Hvis funksjonen for manuell dobbeltsidig forårsaker en papirstopp kan du se avsnitt 10.1 for å løse det.

2. Før du starter utskriften må du kontrollere at en viss mengde papir er lagt i den automatiske mateskuffen.

| merk: | • Se avsnitt 2.2 for innsetting av papir. • For type medium som skal skrives ut med den automatiske mateskuffen, se kapittel 2.1. Det anbefales å bruke standardpapir. • Noen papirmedium passer ikke for dobbeltsidig utskrift. Forsøk på dobbeltsidig utskrift med disse kan ødelegge skriveren. Når papirtypen er tykk eller gjennomsiktig skal dobbeltsidig utskrift ikke forsøkes. Hvis 2 x 2 Plakatutskrift er markert i dialogboksen utskriftspreferanser støttes ikke manuell dobbeltsidig.

• Papiret vil sette seg fast eller kan ikke mates inn når den automatiske mateskuffen er fullt med over 150 ark.

3. Fremgangsmåten (bare for Windows) er som følger:

a) Åpne dokumentet som skal skrives ut fra programmet (som for eksempel Notepad), og velg Skriv ut fra Fil-menyen.

b) Velg Pantum-skriver

Klikk på preferanser for å konfigurere for utskrift.

c) Marker Manuell dobbeltsidig i kategorien Grunnleggende og klikk OK etter at innstillingene er fullførte

d) Klikk på Skriv ut.

| merk: | • Det anbefales at du løfter opp mottaksskuffen for å unngå at det utskrevne papiret glir ut av den. Hvis du velger å ikke løfte opp utskriftsskuffen, anbefaler vi at du straks fjerner det utskrevne papiret fra skriveren.

e) Send utskriftsjobben etter du velger Manuell dobbeltsidig og følgende bekreftelsesvindu vil deretter gi deg de neste spesifikke operasjonene. Grensesnitt er forskjellige avhengig av modell.

f) Etter at du har snudd papiret i henhold til beskjeden trykker du på Fortsett-knappen til skriveren for å fortsette utskriften på den andre siden.

g) Du kan klikke på Steng-knappen for å stenge dette vinduet og det vil ikke vises igjen før neste Manuelle dobbeltsidige jobb kommer inn.

7.4. Avbryt utskriftsjobb

Trykk og hold inne Avbryt/Fortsett-knappen på kontrollpanelet for å avbryte jobben som du vil avbryte i løpet av utskriftsprosessen.