11. Produktspesifikasjon

11.1. P2200/P2500 Series-spesifikasjon

| merk: | • Spesifikasjonsverdier er litt forskjellige for forskjellige skrivermodeller med forskjellige funksjoner. Disse verdiene er basert på opprinnelig data. For mer informasjon om de nyeste spesifikasjonene kan du gå til: www.pantum.com

11.1.1. Spesifikasjonsoversikt

Prosessor | 600MHz
Minne | 64MB / 128MB
Strømforsyning | 220V-modell: Vekselstrøm 220-240V, 50/60Hz, 3.0A 100V-modell: Vekselstrøm 100-127V, 50/60Hz, 6.0A (Merk: For å finne ut hvilken strømforsyning og spenning som denne skriveren kan brukes med, se typeskiltet på baksiden. Vær påpasselig å kun bruke den typen strømforsyning for skriveren i henhold til dens spesifikasjon.)
Kommunikasjonsgrensesnitt | Høyhastighets USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Driftsmiljø | Beste utskriftskvalitet | 10-32 °C
Fuktighetsområde for bruk | 20 til 80 % Rf
Produktstørrelse (B*D*H) | ca. 337 mm * 220 mm * 178 mm
Vekt (uten lasertonerkassett) | ca. 4,3 kilo (uten vedlagte lasertonerkassett)
Kontrollpanel | LED

11.1.2. Utskriftsspesifikasjoner

Utskriftshastighet | A4 | 20/22 spm
Letter | 21/23 spm
Utskiftstid for første side | 7.8 s
Utskriftsspråk | GDI
Maksimal utskriftsstørrelse | Legal (216 mm * 355,6 mm)
Slitesterkhet | Anbefalt månedlig sideantall | 700 sider
Maksimalt månedlig sideantall | 15000 sider
Papirmagasinkapasitet | Standardskuff | 150 ark (80 g/m²)
Utskriftskapasitet | Utskriftssiden ned | 100 ark (80 g/m²)
Utskriftsmedier | Type medium | Enkelt papir, tynt papir, tykt papir, gjennomsiktig film, kartongpapir, etikettpapir, konvolutt
Mediestørrelse | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2
Vekt på medium | 60~163g/m²

11.2. P2600 Series-spesifikasjon

| merk: | • Spesifikasjonsverdier er litt forskjellige for forskjellige skrivermodeller med forskjellige funksjoner. Disse verdiene er basert på opprinnelig data. For mer informasjon om de nyeste spesifikasjonene kan du gå til: www.pantum.com

11.2.1. Spesifikasjonsoversikt

Prosessor | 600MHz
Minne | 64MB / 128MB
Strømforsyning | 220V-modell: Vekselstrøm 220-240V, 50/60Hz, 3.0A 100V-modell: Vekselstrøm 100-127V, 50/60Hz, 6.0A (Merk: For å finne ut hvilken strømforsyning og spenning som denne skriveren kan brukes med, se typeskiltet på baksiden. Vær påpasselig å kun bruke den typen strømforsyning for skriveren i henhold til dens spesifikasjon.)
Kommunikasjonsgrensesnitt | Høyhastighets USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n 100Base-Tx Ethernet;
Driftsmiljø | Beste utskriftskvalitet | 10-32 °C
Fuktighetsområde for bruk | 20 % – 80 % Rf
Produktstørrelse (B*D*H) | 380*261*236mm
Vekt (uten lasertonerkassett) | ca. 5,3kg (uten vedlagte lasertonerkassett)
Kontrollpanel | LED

11.2.2. Utskriftsspesifikasjoner

Utskriftshastighet | A4 | 24 spm
Letter | 25 spm
Utskiftstid for første side | < 8.5 s
Utskriftsspråk | GDI
Maksimal utskriftsstørrelse | Legal (216 mm * 355,6 mm)
Slitesterkhet | Anbefalt månedlig sideantall | 700 sider
Maksimalt månedlig sideantall | 20 000 sider
Papirmagasinkapasitet | Standardskuff | 150 ark (80 g/m²)
Multifunksjonsskuff | 1 ark (60~163g/m²)
Utskriftskapasitet | Utskriftssiden ned | 100 ark (80 g/m²)
Utskriftsmedier | Type medium | Enkelt papir, tynt papir, tykt papir, gjennomsiktig film, kartongpapir, etikettpapir, konvolutt
Mediestørrelse | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2
Vekt på medium | 60~163g/m²