3. Установка и удаление программного драйвера

3.1. Драйвер для Windows

3.1.1. Установка драйвера

1. Введение

Программный драйвер помогает пользователям выполнять установку и удаление с помощью соответствующих мастеров и включает следующие модули и основные функции:

• Автозапуск позволяет автоматически запускать установочный компакт-диск.

• Модуль установки: позволяет использовать мастер установки драйвера принтера.

• Модуль удаления: позволяет использовать мастер удаления драйвера принтера.

| Примечание: | • В Windows XP и Windows Server 2003 во время первого подключения принтера открывается диалоговое окно мастера нового оборудования. Это окно следует закрыть. Если окно не закрыто, возможно, принтер не будет обнаружен, что приведет к сбою установки.

2. Процедура установки

1) Запуск интерфейса

После вставки установочного компакт-диска откроется интерфейс Pantum и установочный компакт-диск запустится автоматически. См. рисунок ниже:

Проверка подлинности пользователя будет выполнена до запуска программы. Если пользователь является администратором, отобразится данный интерфейс. Если пользователь не является администраторам, откроется всплывающее сообщение "Недостаточно прав. Установите принтер Pantum P2200-P2500-P2600 Series с правами администратора.".

2) Интерфейс выбора языка (установка одним щелчком)

По завершении автозапуска открывается интерфейс выбора языка для подключенной модели P2200/P2500/P2600, где можно выбрать любой язык. Нажмите "Установить", чтобы перейти в интерфейс процесса установки.

| Примечание: | • Щелкните, чтобы посмотреть руководство пользователя и содержание лицензионного соглашения.

3) Интерфейс настройки (стандартная установка)

a) Настройка установки

Если ни один принтер не подключен после выполнения автозапуска, откроется интерфейс настройки, где можно выбрать другой язык, модель и режим установки. Затем нажмите кнопку "Далее".

| Примечание: | В этом интерфейсе режим установки изменяется в соответствии с моделью принтера, выбранной здесь. Необходимо только выбрать режим установки из имеющихся вариантов. Параметры интерфейса указаны ниже. • Для моделей USB или моделей с режимом установки принтера USB: Настройка —— Процедура установки —— Установка завершена

• Для сетевых моделей с режимом установки сетевого принтера: Настройка —— Поиск принтеров —— Список принтеров —— Процедура установки —— Установка завершена

Если выбран принтер USB: в данном интерфейсе нажмите кнопку "Далее" чтобы перейти в интерфейс "Процедура установки".

Если выбран принтер, подключенный к сети: в данном интерфейсе нажмите кнопку "Далее", чтобы перейти в интерфейс "Поиск принтеров".

Если выбран принтер, подключенный к новой сети: при нажатии кнопки "Далее" автоматически будет открыт инструмент настройки WIFI.

б) Интерфейс инструмента настройки Wi-Fi (только для беспроводных моделей):

Следуйте инструкциям в каждом шаге инструмента настройки Wi-Fi, чтобы настроить принтер и подключить его к беспроводной сети. Подробные инструкции см. в разделе 5.1.1.1.

в) Поиск принтеров

При открытии интерфейса "Поиск принтеров" программа автоматически выполнит поиск соответствующего подключенного принтера в сети.

г) Список принтеров

По завершении поиска откроется интерфейс "Список принтеров", где можно выбрать один или несколько сетевых принтеров для установки.

4) Процедура установки

Этот интерфейс в основном используется для установки программных драйверов.

5) Интерфейс "Установка завершена"

На этом интерфейсе указывается, что установка драйвера завершена. Он автоматически закрывается через несколько секунд.

3.1.2. Удаление

1) Выберите режим удаления.

В меню "Пуск" выберите значок удаления Pantum, чтобы войти в интефейс удаления, или на панели управления выберите "Установка и удаление программ", найдите соответствующие варианты Pantum и нажмите "Изменить" и "Удалить". Откроется окно программы удаления.

2) Проверка прав на удаление

Для удаления программ требуются права администратора. При открытии программы удаления пользователем, который не обладает правами администратора, появится всплывающее сообщение: "Недостаточные права. Для удаления принтера требуются права администратора. "

Если в очереди печати остаются задания, откроется всплывающее предупреждение "Лазерный принтер Pantum P2200-P2500-P2600 Series используется. Удалите драйвер после завершения печати.".

3) Интерфейс удаления

4) Интерфейс завершения

Когда индикатор удаления в строке удаления дойдет до конца, программа автоматически перейдет в интерфейс "Удаление выполнено". Нажмите кнопку "Готово", чтобы успешно завершить удаление.

3.2. Установка программного драйвера в системе Макинтош

Программа установки драйвера для Макинтош с помощью программного обеспечения Package Maker, поставляемого с системой Макинтош. Процедура установки в основном аналогична установке любой другой программы в системе Макинтош. Установка включает следующие этапы: введение, лицензия, конечный том, тип установки, установка, итоги.

1) Введение

Откройте лицензионное соглашение.

2) Лицензия

Информация лицензионного соглашения показана ниже.

Нажмите кнопку "Продолжить". Откроется диалоговое окно "Для продолжения установки программного обеспечения необходимо принять условия лицензионного соглашения.".

Нажмите "Принимаю", чтобы принять лицензионное соглашение и продолжить установку.

3) Тип установки

Выведите на экран информацию, касающуюся установки, как показано ниже.

Нажмите "Установить", появится следующее приглашение. После входа в систему в качестве администратора и получения соответствующих прав вы сможете продолжить установку.

4) Установка

Ход установки показан ниже.

5) Итоги

Установка будет завершена, как показано ниже.

| Примечание: | • Удаление в системе Макинтош не требуется Можно установить новую версию, не удаляя на компьютере предыдущую версию драйвера.