6. Pantum Mobile Print

6,1. Hva er Pantum Mobile Print

Pantum Mobile Print er en gratis applikasjon som lar brukere skrive ut bilder, dokumenter og nettsider direkte fra en mobil terminal. Den er tilgjengelig for mobile operativsystemer med Android 2.3 eller nyere og støtter en oppløsning på 240 * 320 dpi eller høyere. Den kobler den mobile enheten til skriveren igjennom Wi-Fi-tilgangspunkter. Du trenger kun å installere Pantum Mobile Print-applikasjonen for å konfigurere nettverksinnstillingene, den vil deretter oppdage kompatible skrivere for utskrift automatisk, noe som er veldig praktisk og effektivt.

6.2. Last ned Pantum Mobile Print

For å laste ned Pantum Mobile Print-applikasjonen kan du gå til Pantums offisielle nettsted
www.pantum.com.

6.3. Støttet mobiloperativsystem

Android OS 2.3 eller nyere

6.4. Slik bruker du mobile enheter til mobil utskrift

6.4.1. Mobil utskrift skriverhotspot

6.4.1.1. For Android-enheter

1. Slå skriveren på.

2. Aktiver Wi-Fi på den mobile enheten, og koble Pantum-skriverens Wi-Fi-hotspot (for eksempel Pantum-AP-XXXXXX).

3. Du er nå klar til å skrive ut, åpne appen og å til hjemmesiden.

4. Velg blant menyalternativene for å skrive ut. Velg fil, klikk "Print Preview" (Forhåndsvisning).

5. Velg skriver, antall kopier, papirstørrelse og klikk "Print" (Skriv ut), og du er ferdig.

| merk: | • Installasjon av app for mobil utskrift (du har flere alternativer: QR-kode, Google Play Store, Pantums nettsted). • Skann QR-koden på skriveren, eller gå til www.pantum.com eller last ned appen for mobil utskrift direkte fra Google Play, og installer den på den mobile enheten.

6.4.1.2. For Apple IOS-enheter (iPad, iPhone og så videre)

1. Slå skriveren på.

2. Aktiver Wi-Fi på den mobile enheten, og koble Pantum-skriverens Wi-Fi-hotspot (for eksempel Pantum-AP-XXXXXX).

3. Velg filen du vil skrive ut.

4. Klikk , og velg "Print" (Skriv ut) nederst til høyre.

5. Velg skriver og antall kopier. Klikk "Print" (Skriv ut) og du er ferdig.

| merk: | • Hvis utskriften mislykkes, kontrollerer du om den mobile enheten er koblet til skriverens Wi-Fi-hotspot og at skriveren er koblet til strøm. • Hvis det angis at skriveren ikke er oppdaget, kontrollerer du om skriveren er koblet til strøm og at maskinen er slått på.

6.4.2. Mobil utskrift Wi-Fi-tilgangspunkter (for alle mobile enheter)

1. Driverinstallasjon. Sett inn CDen eller last ned driveren fra www.pantum.com, og klikk "Autorun" (Autokjør).

2. På startsiden for installasjonen velger du språk, skriverserie og installasjonsmodus, velg "Printers connected to a new network" (Skrivere som er tilkoblet et nytt nettverket) og klikk "Install" (Installer).

3. Konfigurere skriveren til Wi-Fi-tilgangspunktet: Velg Wi-Fi-tilgangspunktet du vil koble skriveren til, og klikk "Next" (Neste).

4. Skriv inn Wi-Fi-passordet, og klikk "Next" (Neste).

5. Vent til skriveren er tilkoblet det trådløse nettverket, og klikk "Done" (Fullført).

6. Driveren vil søke automatisk etter tilgjengelige skrivere.

7. Velg P2500W-skriveren, og klikk "Next" (Neste).

8. Vent til installasjonen er fullført.

9. Du er nå klar til å bruke Pantum-skriveren til utskrift fra bærbare og mobile enheter. Husk bare å kontrollere at enheten er koblet til det konfigurerte Wi-Fi-tilgangspunktet eller skriverens Wi-Fi-hotspot, som ser slik ut Pantum-AP-XXXXXX.

| merk: | • Hvis det angis at skriveren ikke er oppdaget, kontrollerer du om skriveren er koblet til strøm og maskinen med den medfølgende kabelen i esken, når du kobler skriveren til Wi-Fi-nettverket.