7. Skriva ut

7.1. Utskriftsfunktion

Utskriftsfunktionen kan nås via inställningarna av olika parametrar i skrivarinställningarna, där bl.a. följande funktioner finns:

Funktion | Illustration
Manuell duplex |
Sortering |
Omvänd utskrift |
N/sida |
Posterutskrift (endast för Windows) |
Zoomutskrift |
Anpassad storlek |

| Obs! | • Du kan välja 2 × 2 Posterutskrift i N/sida för att få posterutskrift. • Öppna skrivarinställningarna och klicka på Hjälpknappen för att få förklaringar av funktionerna. Information om hur du öppnar hjälpdokumentet finns i kapitel 7.2.

7.2. Öppna hjälpdokument

Öppna skrivarinställningarna och klicka på Hjälpknappen (endast för Windows). Hjälpdokumentet innehåller användarmanualen där du hittar information om skrivarinställningarna.

7.3. Manuell duplex

1. Skrivarens drivrutin stödjer manuell duplex.

| Obs! | • Tunna papper kan bli skrynkliga. • Om papperet rullar sig kan du släta ut det och lägga tillbaka det i det manuella eller automatiska matningsfacket. • Om du råkar ut för att papperet fastnar i samband med manuell duplex går du till kapitel 10.1 som visar hur du hanterar det.

2. Kontrollera före utskriften att det finns tillräckligt med papper i det automatiska matningsfacket.

| Obs! | • Se kapitel 2.2 om iläggning av papper. • Mer information om vilka utskriftsmaterial som kan användas med det automatiska matningsfacket finns i kapitel 2.1. Användning av standardpapper rekommenderas. • Vissa utskriftsmaterial lämpar sig inte för duplexutskrift. Skrivaren kan skadas om du försöker göra duplexutskrifter med sådana material. Försök inte göra duplexutskrifter med tjocka papper eller OH-film. Manuell duplex stöds inte om du kryssar för 2 × 2 Posterutskrift i skrivarinställningens dialogruta.

• Om det automatiska matningsfacket fylls på med mer än 150 ark kommer papperet att fastna eller kan inte matas in.

3. Gör så här för att skriva ut (endast för Windows):

a) Öppna det dokumentet som ska skrivas ut från applikationsprogrammet (t.ex. Anteckningar) och välj Skriv ut i Arkivmenyn.

b) Välj Pantum-skrivare.

Klicka på Inställningar för att göra utskriftsinställningarna.

c) Bocka för Manuell duplex i fliken Allmänt och klicka på OK när inställningarna är klara.

d) Klicka på Skriv ut.

| Obs! | • Det rekommenderas att du höjer utmatningsfacket så att utskrifterna inte glider ur det. Om du väljer att inte höja utmatningsfacket bör du plocka bort utskrifterna direkt efterhand som de skrivs ut.

e) Utskriften skickas sedan du har valt manuell duplex. Följande fönster öppnas som visar nästa steg. Gränssnittet ser olika ut beroende på modell.

f) Vänd papperet enligt figuren och klicka på skrivarens knapp Fortsätt för att skriva ut baksidan.

g) Du kan klicka på Stäng för att stänga fönstret. Det visas då inte förrän nästa utskrift med manuell duplex kommer.

7.4. Avbryta utskrift

Håll ned knappen Avbryt/Fortsätt på kontrollpanelen för att avbryta jobbet under utskriften.