6. Pantum Mobile Print

6.1. Vad är Pantum Mobile Print?

Pantum Mobile Print är en gratisapplikation som kan användas för direkt utskrift av bilder, dokument och webbsidor från mobiltelefonen. Den finns för mobilsystem med Android 2.3 eller senare och stödjer en upplösning på 240 × 320 dpi eller högre. Den ansluter din mobiltelefon till skrivaren via Wi-Fi-accesspunkter. Det enda du behöver göra är att installera Pantum Mobile Print-applikationen för att konfigurera nätverksinställningarna. Sedan hittar den automatiskt kompatibla skrivare för utskrift – mycket bekvämt och effektivt.

6.2. Ladda ned Pantum Mobile Print

Gå till Pantums officiella webbsida www.pantum.com för att ladda ned Pantum Mobile Print.

6.3. Mobilsystem som stödjer Pantum Mobile Print

Android OS 2.3 eller senare.

6.4. Hur du använder mobiltelefonen för mobil utskrift

6.4.1. Mobil utskrift via skrivarens hotspot

6.4.1.1. För Android-enheter

1. Slå på skrivaren.

2. Starta Wi-Fi i din mobiltelefon och anslut till Pantumskrivarens Wi-Fi-hotspot (det ska stå t.ex. Pantum-AP-XXXXXX).

3. Nu är det klart för utskrift. Öppna appen och gå till hemsidan.

4. Välj från vilket av menyalternativen du ska skriva ut. Välj fil och klicka på ”Print Preview” [Förhandsgranskning].

5. Välj skrivaren, antal exemplar och pappersstorlek. Klicka på ”Print” [Skriv ut] – klart.

| Obs! | • Installera den mobila utskriftsappen (det finns olika sätt: QR-kod, Google Play Store, Pantums webbsida). • Skanna QR-koden på skrivaren eller gå in på www.pantum.com eller ladda ned den mobila utskriftsappen (Mobile Printing App) direkt från Google Play Store och installera den i mobilen.

6.4.1.2. För Apple IOS-enheter (iPad, iPhone etc.)

1. Slå på skrivaren.

2. Starta Wi-Fi i din mobiltelefon och anslut till Pantumskrivarens Wi-Fi-hotspot (det ska stå t.ex. Pantum-AP-XXXXXX).

3. Välj vilken fil du vill skriva ut.

4. Klicka på knappen och välj ”Print” [Skriv ut] i det nedre högra hörnet.

5. Välj skrivaren och antal exemplar. Klicka på ”Print” [Skriv ut] för att skriva ut – klart.

| Obs! | • Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till skrivarens Wi-Fi-hotspot och att skrivaren är ansluten till nätuttaget om utskriften misslyckas. • Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätuttaget och att den är tillslagen om telefonen visar att den inte hittar skrivaren.

6.4.2. Mobil utskrift via Wi-Fi-accesspunkter (för alla mobiltelefoner)

1. Installation av drivrutin. Sätt i CD:n eller ladda ned drivrutinen från www.pantum.com och klicka på ”Autorun” [Kör].

2. Gå till installationssidan, välj språk, skrivarserie och installationssätt. Välj ”Printers connected to a new network” [Skrivare anslutna till ett nytt nätverk] och klicka på ”Install” [Installera].

3. Konfigurera skrivaren till Wi-Fi-accesspunkten. Välj den Wi-Fi-accesspunkt som du vill länka din skrivare till och klicka på ”Next” [Nästa].

4. Ange ditt Wi-Fi-lösenord och klicka på ”Next” [Nästa].

5. Vänta tills skrivaren är ansluten till det trådlösa nätverket och klicka sedan på ”Done” [Klart].

6. Drivrutinen söker automatiskt efter en tillgänglig skrivare.

7. Välj skrivare P2500W och klicka på ”Next” [Nästa].

8. Vänta tills installationen är klar.

9. Nu är du klar att använda din Pantumskrivare för att skriva ut från dina bärbara enheter. Se bara till att din enhet är ansluten till den konfigurerade Wi-Fi-accesspunkten eller skrivarens Wi-Fi-hotspot som visas med Pantum-AP-XXXXXX.

| Obs! | • Om enheten visar att den inte kan hitta någon skrivare kontrollerar du att skrivaren är ansluten till nätuttaget och till den bärbara datorn med den medföljande kabeln i lådan när du ansluter skrivaren till ett Wi-Fi-nätverk.