6. Pantum Mobile Print

6.1. ما هو Pantum Mobile Print

Pantum Mobile Print هو تطبيق مجاني، يسمح للمستخدمين بطباعة الصور والمستندات وWebPages من الوحدة الطرفية المحمولة مباشرة. وهو متاح فقط لأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة المزودة بـ Android 2.3 أو أحدث والتي تدعم دقة 240 * 320 dpi (دقة في البوصة) أو أعلى. حيث يربط الجهاز المحمول لديك بالطابعة من خلال نقاط وصول Wi-Fi. ستحتاج فقط إلى تثبيت تطبيق Pantum Mobile Print لتكوين إعدادات الشبكة، ثم سيكتشف الطابعات المتوافقة لعملية الطباعة تلقائيًا، وبذلك يتم هذا الأمر على نحو فعال ومريح للغاية.

6.2. تنزيل Pantum Mobile Print

لتنزيل تطبيق Pantum Mobile Print، يرجى زيارة موقع Pantum الرسمي
www.pantum.com.

6.3. أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة المدعومة

Android OS 2.3 أو أحدث.

6.4. طريقة استخدام الأجهزة المحمولة في الطباعة

6.4.1. الطباعة عبر الأجهزة المحمولة باستخدام نقطة اتصال الطابعة

6.4.1.1. النسبة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android

1. شغّل الطابعة.

2. شغّل Wi-Fi على جهازك المحمول واتصل بنقطة اتصال Wi-Fi لطابعة Pantum (على سبيل المثال، يجب أن تظهر كالتالي: Pantum-AP-XXXXXX ).

3. يمكنك الطباعة الآن، افتح التطبيق وانتقل إلى الصفحة الرئيسية.

4. حدد خيار الطباعة الذي تريده من القائمة. حدد الملف، ثم انقر فوق Print Preview (معاينة الطباعة).

5. حدد الطابعة وعدد النُسخ وحجم الورق ثم انقر فوق Print (طباعة)، وبذلك تكون قد انتهيت.

| ملاحظة: | • تثبيت تطبيق الطباعة عبر الأجهزة المحمولة (لديك خيارات متعددة: كود الاستجابة السريعة (QR ) أو متجر جوجل بلاي (Google Play Store ) أو موقع Pantum ). • أجرِ مسحًا ضوئيًا لكود الاستجابة السريعة على الطابعة أو استعرض موقع الويب www.pantum.com أو نزّل تطبيق الطباعة عبر الأجهزة المحمولة من متجر جوجل بلاي وثبّته على الجهاز المحمول.

6.4.1.2. النسبة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل IOS (أجهزة iPad وiPhone وغير ذلك)

1. شغّل الطابعة.

2. شغّل Wi-Fi على جهازك المحمول واتصل بنقطة اتصال Wi-Fi لطابعة Pantum (على سبيل المثال، يجب أن تظهر كالتالي: Pantum-AP-XXXXXX ).

3. حدد الملف الذي تريد طباعته.

4. انقر فوق الزر ، وحدد Print (طباعة) على الجزء السفلي الأيمن.

.

5. حدد الطابعة وعدد النُسخ، ثم انقر فوق Print (طباعة) لإجراء الطباعة، وبذلك تكون قد انتهيت.

| ملاحظة: | • في حالة فشل الطباعة، يرجى التحقق ما إذا كان الجهاز المحمول متصلاً بنقطة اتصال Wi-Fi للطابعة، وكذاك التحقق من توصيل الطابعة بمأخذ مصدر الطاقة؛ • إذا ظهرت إشارة تدل على عدم اكتشاف أي طابعة، فيرجى التحقق من توصيل الطابعة بمأخذ مصدر الطاقة وكذالك التحقق من تشغيل الطابعة.

6.4.2.الطباعة عبر الأجهزة المحمولة باستخدام نقاط وصول Wi-Fi (لجميع الأجهزة المحمولة)

1. تثبيت برنامج التشغيل. أدخل القرص المضغوط أو نزّل برنامج التشغيل من موقع الويب www.pantum.com ، ثم انقر فوق Autorun (التشغيل التلقائي).

2. من الصفحة الرئيسية للتثبيت، اختر Language (اللغة) وPrinter Series (فئة الطابعة) وInstallation Mode (وضع التثبيت)، وحدد Printers connected to a new network (الطابعات المتصلة بشبكة جديدة)، ثم انقر فوق Install (تثبيت).

3. تكوين الطابعة على نقطة وصول Wi-Fi ؛ حدد نقطة وصول Wi-Fi التي تريد لطابعتك الاتصال من خلالها، ثم انقر فوق Next (التالي).

4. أدخل كلمة مرور Wi-Fi ، ثم انقر فوق Next (التالي).

5. انتظر لحين اتصال الطابعة بالشبكة اللاسلكية، ثم انقر فوق Done (تم).

6. سيبحث برنامج التشغيل عن الطابعة المتاحة تلقائيًا.

7. حدد الطابعة P2500W ، ثم انقر فوق Next (التالي).

8. انتظر لحين اكتمال التثبيت.

9. بإمكانك الآن استخدام طابعة Pantum في الطابعة من الكمبيوتر المحمول والأجهزة المحمولة، تأكد فقط من توصيل الجهاز بنقطة وصول Wi-Fi التي تم تكوينها أو نقطة اتصال Wi-Fi للطابعة التي تظهر كالتالي: Pantum-AP-XXXXXX .

| ملاحظة: | • ذا ظهرت إشارة تدل على عدم اكتشاف أي طابعة، فيرجى التحقق من توصيل الطابعة بمأخذ مصدر الطاقة وكذالك التحقق من توصيل الكمبيوتر المحمول بالكبل المرفق بالعبوة عند اتصال الطابعة بشبكة Wi-Fi .