6. Pantum Mobile Print

6.1. Pantum Mobile Print とは

Pantum Mobile Print は無料のアプリケーションで、これを使用すると、モバイル端末から直接写真、ドキュメント、Web ページを印刷できます。Android 2.3 以降のモバイル オペレーティング システムで使用でき、240 * 320dpi 以上の解像度がサポートされます。Wi-Fi アクセス ポイントを介してモバイル デバイスをプリンターに接続します。Pantum Mobile Print アプリケーションをインストールしてネットワーク設定を構成するだけで、互換性のあるプリンターが自動的に検出されて印刷することができるため、非常に便利で効率的です。

6.2. Pantum Mobile Print をダウンロードする

Pantum Mobile Print アプリケーションをダウンロードするには、Pantum の公式 Web サイト
www.pantum.com にアクセスしてください。

6.3. サポートされるモバイル オペレーティング システム

Android OS 2.3 以降。

6.4. モバイル デバイスを使用してモバイル印刷を行う方法

6.4.1. プリンターのホットスポット経由のモバイル印刷

6.4.1.1. Android デバイスの場合

1. プリンターのスイッチをオンにします。

2. モバイル デバイスの Wi-Fi をオンにし、Pantum プリンターの Wi-Fi ホットスポットに接続します (たとえば Pantum-AP-XXXXXX のように表示されます)。

3. これで印刷の準備ができました。アプリを開いてホーム ページに移動します。

4. 印刷するメニュー オプションのいずれかを選択します。 ファイルを選択して、［Print Preview (印刷プレビュー)］ をクリックします。

5. プリンター、部数、用紙サイズを選択して [Print (印刷)] をクリックすれば完了です。

| 注： | • モバイル プリントのアプリをインストールします (いくつかの方法があります: QR コード、Google Play ストア、Pantum Web サイト)。 • プリンターの QR コードをスキャンするか、www.pantum.com を参照するか、モバイル プリントのアプリを Google Play ストアから直接ダウンロードしてモバイル デバイスにインストールします。

6.4.1.2. Apple IOS デバイス (iPad、iPhone など) の場合

1.プリンターのスイッチをオンにします。

2. モバイル デバイスの Wi-Fi をオンにし、Pantum プリンターの Wi-Fi ホットスポットに接続します (たとえば Pantum-AP-XXXXXX のように表示されます)。

3. 印刷するファイルを選択します。

4. [] ボタンをクリックして、右下隅の [Print (印刷)] を選択します。

5. プリンターと部数を選択して [Print (印刷)] をクリックすれば完了です。

| 注： | • 印刷が失敗する場合、モバイル デバイスがプリンターの Wi-Fi ホットスポットに接続されていることと、プリンターが電源に接続されていることを確認してください。 • プリンターが検出されないと表示される場合、プリンターが電源に接続されていることと、オンになっていることを確認してください。

6.4.2. Wi-Fi アクセス ポイント経由のモバイル印刷 (すべてのモバイル デバイス)

1. ドライバーをインストールします。 CD を挿入するか、www.pantum.com からドライバーをダウンロードして、[Autorun (自動実行)] をクリックします。

2. インストールのホームページで、言語、プリンターのシリーズ、およびインストール モードを選択し、[Printers connected to a new network (新しいネットワークに接続されているプリンター)] を選択して [Install (インストール)] をクリックします。

3. プリンターを Wi-Fi アクセス ポイント向けに設定します。プリンターをリンクする Wi-Fi アクセス ポイントを選択して [Next (次へ)] をクリックします。

4. Wi-Fi パスワードを入力して [Next (次へ)] をクリックします。

5. プリンターがワイヤレス ネットワークに接続されるまで待ってから、[Done (完了)] をクリックします。

6. ドライバーにより、利用可能なプリンターが自動的に検索されます。

7. P2500W プリンターを選択し、[Next (次へ)] をクリックします。

8. インストールが完了するまで待ちます。

9. Pantum プリンターを使用してラップトップやモバイル デバイスから印刷する準備ができました。設定済みの Wi-Fi アクセス ポイント、または Pantum-AP-XXXXXX のように表示されるプリンターの Wi-Fi ホットスポットにデバイスが接続されていることを確認します。

| 注： | • プリンターが検出されないと表示される場合、プリンターを Wi-Fi ネットワークに接続するときに、プリンターが電源に接続されていることと、ラップトップが同梱のケーブルに接続されていることを確認してください。