5

5. 打印

5.1. 打印功能

您可以通过在打印首选项中各种属性的设置实现如下打印功能。

功能 | 图示
自动双面打印 |
逐份打印 |
逆序打印 |
多页合一 |
海报打印 (仅适用于Windows系统) |
缩放打印 |
自定义尺寸 |

| 注: | · 您可以在多页合一中选择“2×2 海报”打印，实现海报打印功能。 · 您可以打开打印首选项，点击帮助按钮，查看具体的功能解释。如何打开帮助文档，请参阅章节 5.2。

5.2. 打开帮助文档

您可以打开“打印首选项”，点击“帮助”按钮(仅适用于Windows系统)。

帮助文档中有打印机的使用指南。

5.3. 打印方式

本机可以提供两种打印方式，自动进纸盒打印和手动进纸盘打印。默认状态为自动进纸盒打印，若手动进纸盘有打印介质，则优先打印手动进纸盘内的打印纸张。

5.3.1. 自动进纸盒打印

在打印前，请确保自动纸盒中已装入相应数量的介质，且手动进纸盘内无打印介质。

| 注: | · 有关装纸注意事项，请参阅第 2 章。 · 有关自动进纸盒打印的介质类型，请参阅第 2 章。

5.3.2. 手动进纸盘打印

当您将纸张放入手动进纸盘时，本机将自动进入手动进纸模式。

| 注: | · 手动进纸模式是当手动进纸盘放入纸张时，优先从手动进纸盘送纸。 · 手动进纸盘一般用来打印特殊纸张，如信封、透明胶片等，且每次只能放入一张。 · 有关在手动进纸盘中装纸，请参阅第 2 章。 · 有关可以通过手动进纸盘打印的介质类型，请参阅第 2 章。

5.4. 自动双面打印

1. 本机支持普通纸的自动双面打印。自动双面打印支持的纸张大小：A4、Letter、Legal、Oficio、Folio.

注:

· 如果纸张薄，可能会起皱，如果纸张卷曲，将其恢复平整然后放回自动进纸盒中。

· 某些纸张介质不适于自动双面打印，尝试自动双面打印可能会损坏打印机。

· 如果一次性放入自动进纸盒的纸张超过 250 张，将会出现卡纸或不进纸现象。

· 自动双面打印不支持海报功能。

· 有关装纸，自动进纸盒打印的介质类型，请参阅第 2 章，建议使用标准纸张。

· 有关如何处理卡纸，请参阅第 8 章。

2. 本机支持自动进纸盒自动双面打印和手动进纸盘自动双面打印。

1）自动进纸盒自动双面打印。

在打印前，请确保自动进纸盒中已装入相应数量的介质。

2）手动进纸盘自动双面打印。

从手动进纸盘中进纸进行自动双面打印。

当您将纸张放入手动进纸盘时，本机将优先选择手动进纸盘中的打印纸张。

| 注: | · 手动进纸盘可实现自动双面打印，但是需要您手动给纸，且使用推荐的打印纸张类型。

自动双面打印步骤如下(仅适用于Windows系统)：

1. 从应用程序（如记事本）打开要打印的打印作业。

2. 从“文件”菜单中选择“打印”。

3. 选择奔图相应型号的打印机。

4. 单击“首选项”或“属性”按钮，进行打印的配置。

5. 选择“基本”选项卡的“双面打印”区，选择“长边”和“短边”选项。

6. 单击“打印”，完成打印设置后，即可实现自动双面打印。

| 注: | · 建议抬起托纸板避免已打印纸张从出纸托盘中滑出。如果您选择不抬起出纸托盘托纸板，我们建议立即取走从本机中输出的已打印纸张。 · 在打印过程中，打印机将自动调整页面文字的方向。