3

3. УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ДРАЙВЕРА

3.1. ДРАЙВЕР ДЛЯ WINDOWS

3.1.1. УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА

1. Введение

Драйвер помогает пользователям запускать программы установки и удаления с помощью мастеров установки и удаления. Он содержит следующий модуль и основные функции.

• Автозапуск выполняет автоматический запуск процедуры установки с компакт-диска.

• Установка: предоставляет пользователям мастер установки принтера.

• Удаление: предоставляет пользователям мастер удаления принтера.

В Windows XP и Windows Server 2003 при первом подключении оборудования открывается диалоговое окно Мастера нового оборудования. Закройте это окно. Если его не закрыть, может возникнуть проблема с обнаружением принтера и установка не будет выполнена.

2. Процедура установки

1) Запуск интерфейса

После вставки установочного компакт-диска программа автоматически запустится и откроет следующее окно:

Перед запуском программы будет проверено удостоверение пользователя. Если пользователь является администратором, откроется это окно. Если пользователь не является администратором, появится предупреждение "Недостаточные права. Для установки принтера Pantum P3000 Series требуются права администратора.".

2) Язык установки

После запуска откроется следующее диалоговое окно, в котором можно изменить язык установки по умолчанию.

3) Лицензионное соглашение

Нажмите кнопку "Далее", чтобы открыть окно лицензионного соглашения. Внимательно прочтите лицензионное соглашение конечного пользователя и примите его условия, выбрав пункт "Принимаю" и нажав кнопку "Далее", чтобы продолжить установку.

По умолчанию в окне установлен переключатель "Не принимаю", а кнопка "Далее" недоступна. Для продолжения установки драйвера пользователь должен выбрать пункт "Принимаю". Тогда можно будет нажать кнопку "Далее".

Драйвер предоставляет справку по использованию принтеров Pantum P3000 Series и другие, связанные с ними ресурсы в формате HTML. Щелкнув Pуководство пользователя в окне, можно прочесть соответствующие документы в формате HTML.

4) Поиск принтеров

Когда пользователь выберет пункт "Принимаю" и нажмет кнопку "Далее", будет выполнен переход к окну поиска принтеров, и программа автоматически выполнит поиск подходящего печатающего устройства, подключенного к компьютеру или к сети.

5) Выбор принтера

Если подходящий принтер обнаружен, он будет автоматически включен в окно выбора принтера.

| Примечание | • Невозможно одновременно выбрать параметры "Обнаруженный принтер" и "Задайте IP-адрес для установки". • Нажмите на IP адрес в списке, чтобы открыть сайт.

Если нужный принтер не обнаружен, нажмите "Далее". Откроется диалоговое окно "Принтер не обнаружен. Продолжить установку?"

Если выбрать "Да", то мастер продолжит установку и откроет окно копирования. Если выбрать "Нет", останется открытым окно выбора принтера. Выберите "Да" и нажмите "Далее", чтобы продолжить установку и открыть окно копирования.

6) Копирование файлов

Скопируйте файлы установки в папку установки.

7) Установка драйвера

8) Завершение установки

После того как индикатор выполнения установки драйвера покажет, что установка завершена, мастер откроет окно "Установка завершена".

Нажмите кнопку "Готово" для завершения установки драйвера принтера, зарегистрируйте продукт в Интернете для получения доступа к интернет-службам, консультациям и полезным сведениям (например, о тонер-картридже) и установите этот принтер в качестве принтера по умолчанию и другим сведениям. Вы также можете отменить эти параметры при необходимости.

| Примечание | • Если во время установки драйвера принтер не подключен, параметр "Использовать этот принтер по умолчанию" не отображается.

3.1.2. УДАЛЕНИЕ ДРАЙВЕРА

1) Выберите режим удаления.

В меню "Пуск" выберите пункт удаления Pantum для запуска мастера удаления, или найдите команду "Добавить/Удалить" в панели управления, выберите соответствующее программное обеспечение и нажмите кнопку "Изменить и удалить". Откроется окно приветствия.

2) Проверка прав на удаление.

Для удаления требуются права администратора. Если программу удаления запустит пользователь, не являющийся администратором, откроется всплывающее окно "Недостаточные права. Для удаления принтера Pantum P3000 Series требуются права администратора.". Главное окно программы удаления не откроется. Нажмите кнопку "ОК" в окне предупреждения, чтобы закрыть его.

3) Окно процедуры удаления

Выбрав компоненты, нажмите "Далее", чтобы перейти в окно удаления.

4) Окно "Готово"

После того как индикатор выполнения заполнится, откроется окно "Готово".

Нажмите кнопку "Готово", чтобы завершить удаление.

3.2. УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА НА КОМПЬЮТЕР ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ Mac

Установщик драйверов Mac создан с использованием программного обеспечения PackageMaker, предоставляемого с операционной системой Mac. Процедура установки в общих чертах напоминает установку обычного программного обеспечения на платформу Mac и делится на следующие шаги: введение, лицензия, размещение, тип установки, установка, обзор.

1. Введение

Вставьте компакт-диск в дисковод, запустите диск и щелкните пакет установки для операционной системы Mac. На экране появится следующее окно.

Нажмите "Продолжить". Отобразится текст лицензионного соглашения.

2. Лицензия

Ниже приведен текст лицензионного соглашения.

Нажмите "Продолжить". Откроется диалоговое окно "Для продолжения установки программного обеспечения необходимо принять условия лицензионного соглашения".

Нажмите "Принимаю", чтобы принять условия лицензионного соглашения и продолжить установку.

3. Pазмещение

Выберите установочный диск. Затем откроется окно приведённое ниже.

Нажмите "Продолжить". Отобразится информация, связанная с установкой.

| Примечание | • В Mac OS X 10.4 вы можете перейти непосредственно в это окно. Но в Mac OS X 10.5 и более поздних версий нужно сначала зайти в окно вариантов установки, а затем нажать кнопку "Выбрать место установки", чтобы перейти в окно размещения.

4. Тип установки

На приведенном ниже изображении показана информация, связанная с установкой.

Нажмите "Установить", появится следующее приглашение. Чтобы продолжить установку, войдите в систему с правами администратора.

5. Установка

Ниже дано описание хода установки.

Нажмите "Продолжить". Откроется окно "Установка завершена".

6. Обзор

Ниже показано окно "Установка завершена".