5. Drucken

5.1. Druckfunktion

Über die Einstellungen der verschiedenen Eigenschaften in den Druckeinstellungen können Sie folgende Druckfunktionen verwenden.

Funktionen | Diagramm
Automatischer zweiseitiger Druck |
Sortieren |
Umkehrdruck |
N-in-1 |
Posterdruck (Nur Windows-Systeme) |
Zoom-Druck |
Benutzerdefinierte Größe |

| Hinweis: | • Für die Posterdruckfunktion wählen Sie unter „N-in-1“ die Option „2-x-2-Poster“ aus. • Wenn Sie die spezifische Funktionsbeschreibung anzeigen möchten, können Sie die Druckeinstellungen öffnen und auf die Schaltfläche „Hilfe“ klicken. Informationen zum Öffnen des Hilfedokuments finden Sie in Abschnitt 5.2.

5.2. Druckeinstellungen

Öffnen Sie die „Druckeinstellungen“, um die verschiedenen Einstelloptionen anzuzeigen.

5.2.1. Seite „Grundlegend“

1. „Express-Einstellungen“: Sie können die Einstellungen speichern oder löschen. Der Name der gespeicherten Einstellungen wird in der Dropdown-Liste angezeigt. Die Werkseinstellungen können nicht gelöscht werden. Wenn Sie für einen neuen Druckauftrag die Einstellungen erneut öffnen, werden die zuletzt verwendeten Einstellungen angezeigt.

2. Klicken Sie auf „PANTUM“, um eine direkte Verbindung mit der PANTUM-Website herzustellen.

3. Klicken Sie auf „Hilfe“, um das Hilfedokument mit dem Benutzerhandbuch für den Drucker zu öffnen.

5.2.2. Seite „Papier“

1. „Papierquelle“: Damit wählen Sie das Fach für die Papierzufuhr aus.

2. Klicken Sie auf „Benutzerdefiniert“, um das Pop-up-Dialogfeld für die benutzerdefinierte Papiergröße zu öffnen. Dort können Sie dann die benutzerdefinierte Papiergröße bearbeiten.

5.2.3. Seite „Layout“

1. „Tonersparmodus“: Damit können Sie tonersparend drucken.

2. „Dichte“: Damit legen Sie die Druckdichte fest: „Hell“, „Normal“ oder „Dunkel“

5.2.4. Seite „Erweitert“

1. „Neues Wasserzeichen“:

Klicken Sie auf „Neu“, um das Pop-up-Dialogfeld für die Wasserzeichenbearbeitung zu öffnen (siehe Abbildung unten):

2. „TrueType-Schriftarteinstellung“:

Steuerungsoption | Beschreibung
Immer TrueType-Schriftart verwenden | Beim Druck wird die vom Benutzer ausgewählte TrueType-Schriftart verwendet. Die TrueType-Schriftart wird per Treiber an den Drucker gesendet.
TrueType-Schrift durch Druckerschriftart ersetzen | Bei Auswahl dieser Option wählt der Treiber die geeignete Druckerschrift für die TrueType-Schriftart in der Schriftartenliste aus und der Drucker druckt mit der fest eingestellten Schriftart. Bei Auswahl dieser Option ist „TrueType-Schriftart mit Bitmap-Druck drucken“ deaktiviert.
TrueType-Schriftart mit Bitmap-Druck drucken | Diese Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Funktion zur Verwendung der Druckerschriftart ausgewählt sein.

5.3. Druckmodus

Sie können mit dem Drucker in zwei Modi drucken: mit dem automatischen Papiereinzug oder per manuelle Zufuhr. Standardmäßig wird über das Fach für den automatischen Einzug gedruckt. Ist im Fach für die manuelle Zufuhr ein Druckmedium vorhanden, wird zuerst mit dem Papier in diesem Fach gedruckt.

5.3.1. Druck über das Fach für automatischen Einzug

Vergewissern Sie sich vor dem Drucken, dass ausreichend Medien in den automatischen Einzug eingelegt sind und sich keine Druckmedien im Fach für die manuelle Zufuhr befinden.

| Hinweis: | • Kapitel 2 erläutert Vorsichtsmaßnahmen zum Einlegen von Papier. • Die Medientypen, die Sie mit dem Fach für den automatischen Einzug verwenden können, sind in Kapitel 2 aufgeführt.

5.3.2. Druck über das Fach für manuelle Zufuhr

Wenn Sie Papier in das Fach für die manuelle Zufuhr einlegen, wechselt der Drucker automatisch in den Modus für manuelle Zufuhr.

| Hinweis: | • Bei der manuellen Zufuhr wird das Papier zuerst über das Fach für die manuelle Zufuhr zugeführt, sofern in dieses Fach Papier eingelegt ist. • Das Fach für die manuelle Zufuhr wird im Allgemeinen für das Drucken auf Spezialpapier, wie Briefumschläge, Folien usw., verwendet und es kann jeweils nur ein Blatt eingelegt werden.

• Informationen dazu, wie Sie Papier in das Fach für die manuelle Zufuhr einlegen, können Sie Kapitel 2 entnehmen.

• Die Medientypen, die Sie mit dem Fach für die manuelle Zufuhr verwenden können, sind in Kapitel 2 aufgeführt.

5.4. Automatischer zweiseitiger Druck

1. Der Drucker unterstützt den automatischen zweiseitigen Druck auf einfachem Papier. Folgende Papiergrößen werden vom automatischen zweiseitigen Druck unterstützt: A4/LETTER, LEGAL, OFICIO, Folio

| Hinweis: | Dünnes Papier kann zerknittern. Glätten Sie verzogenes Papier und legen Sie es wieder in das Fach für den automatischen Einzug ein. • Automatisches zweiseitiges Drucken kann den Drucker beschädigen, wenn Sie für diese Druckoption ungeeignete Papiermedien verwenden.

• Wenn Sie mehr als 250 Blatt auf einmal in das Fach für den automatischen Einzug einlegen, staut sich das Papier möglicherweise oder kann nicht eingezogen werden.

• Die Posterfunktion wird vom automatischen zweiseitigen Druck nicht unterstützt.

• Informationen zum Einlegen des Papiers und der für den Druck über den automatischen Einzug geeigneten Medien können Sie Kapitel 2 entnehmen.
Es wird empfohlen, das Standardpapier zu verwenden.

• Informationen zur Behebung von Papierstaus finden Sie in Kapitel 8.

2. Der Drucker unterstützt automatisches zweiseitiges Drucken über das Fach für den automatischen Einzug und über das Fach für die manuelle Zufuhr.

1) Automatischer zweiseitiger Druck über das Fach für automatischen Einzug:

Vergewissern Sie sich vor dem Drucken, dass ausreichend Medien in den automatischen Einzug eingelegt sind.

2) Automatischer zweiseitiger Druck über das Fach für manuelle Zufuhr:

Führen Sie Papier für den automatischen zweiseitigen Druck über das Fach für die manuelle Zufuhr zu.

Wenn Sie Papier in das Fach für die manuelle Zufuhr einlegen, verwendet der Drucker zuerst das Papier in diesem Fach.

| Hinweis: | • Sie können die Option für den automatischen zweiseitigen Druck über das Fach für die manuelle Zufuhr verwenden. Sie müssen das Papier dabei jedoch manuell zuführen und den empfohlenen Druckpapiertyp verwenden.

Schritte für automatischen zweiseitigen Druck (nur Windows-Systeme):

1. Öffnen Sie über die entsprechende Anwendung (wie Editor) den Druckauftrag, den Sie ausführen möchten.

2. Wählen Sie im Menü „Datei“ die Option „Drucken“ aus.

3. Wählen Sie das entsprechende Pantum-Druckermodell aus.

4. Klicken Sie auf „Einstellungen“ oder „Eigenschaften“, um die Konfigurationsoptionen für den Druckvorgang anzuzeigen.

5. Wählen Sie in der Registerkarte „Grundlegend“ im Bereich „Duplex“ die Option „Lange Kante“ oder „Kurze Kante“ aus.

6. Klicken Sie auf „Drucken“, um die Druckkonfiguration abzuschließen und den automatischen zweiseitigen Druck zu starten.

| Hinweis: | • Es wird empfohlen, die Papierstopper auszuklappen, um zu verhindern, dass das Papier aus dem Ausgabefach gleitet. Wenn Sie den Papierstopper des Ausgabefachs nicht ausklappen, empfehlen wir, das ausgegebene bedruckte Papier sofort aus dem Drucker zu entnehmen.

• Der Drucker passt die Textrichtung auf der Seite beim Druck automatisch an.