9. מפרטי מוצר

9.1. סקירה כללית

זיכרון | 128 מ"ב
סוג ממשק | USB2.0 ואתרנט 10/100 בדגמים מסוימים
פלטפורמה מתאימה | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 （32bit&64bit） Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9
אספקת מתח | 220V דגם: זרם חילופין 220-240 וולט , ‏50/60 הרץ, 4.0 אמפר 100V דגם: זרם חילופין 100-127 וולט, ‏50/60 הרץ, 8.0 אמפר (הערה: לאספקת המתח והמתח החשמלי המתאימים למדפסת זו, נא לעיין בלוחית השם שבצדה האחורי של המדפסת).
צריכת חשמל | הדפסה | 495 וואט צריכת חשמל מרבית 750 וואט (25°C)
המתנה | 50 וואט
שינה | 2.0 וואט
רעש | הדפסה | < 55 דציבל
המתנה | < 30 דציבל
הגדרת מצב שינה | 1 דקה כברירת מחדל
סביבת הפעלה | טווח טמפרטורת הפעלה (איכות ההדפסה הטובה ביותר): 5-35 (10-32) מעלות צלסיוס טווח לחות הפעלה: 20~80% לחות יחסית
ממדי המותר (גובה x עומק x רוחב) מ"מ | 370*370*270 מ"מ
משקל (לא כולל מחסנית טונר) | כ-9 ק"ג
יכולות רשת | משפחות פרוטוקול | TCP/IP (IPv4)‎
שיטות הדפסה | IP ישיר (יציאה 9100), ‏LPR/LPD
פרוטוקולי ניהול | DHCP, ‏SNMPv1, ‏DNS, ‏HTTP
פונקציונאליות שרת אינטרנט משובץ | תצורה/סטאטוס דרך שרת אינטרנט משובץ
תצורה ושירותים אחרים | התראות דואר, בקרת גישת יציאת TCP/IP, סיסמת תצורה, איפוס להגדרות ברירת המחדל
שירותי יישום | Ping
כתובות | כתובות IPv4 ‏32 סיביות תמיכה ב-MIB-2, ‏MIB של משאבי אירוח, MIB של מדפסת, MIB ארגוני פונקציה נתמכת בדפדפן אינטרנט אקספלורר 6.0 (או יותר), אפל ספארי 4.0 (או יותר), מוזילה פיירפוקס, גוגל כרום, אופרה.

9.2. מפרט הדפסה

מהירות הדפסה (עמודים לדקה) | ‎30/33 (A4)‎ ‎32/35 (Letter)‎
שפת הדפסה | PCL/PS
זמן עד להדפסת העמוד הראשון | ≤ 8.5 שניות
גודל הדפסה מקסימאלי | Legal‏ (‎216*355.6 מ"מ)
הדפסה דו-צדדית אוטומטית | נתמכת
קיבולת קלט נייר | מגש רב-תכליתי | 1 גיליון (60~200 גר'/מ"ר)
מגש סטנדרטי | 250 גיליונות (80 גר'/מ"ר)
קיבולת פלט נייר | הצד להדפסה פונה כלפי מטה | 150 גיליונות (80 גר'/מ"ר)
חומר הדפסה | סוג חומר הדפסה | רגיל, עבה, נייר מיוחד (שקף, כרטיס בריסטול, מדבקה, מעטפה)
גודל חומר הדפסה | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6
משקל חומר הדפסה | 60~200 גר'/מ"ר