9. Specifiche del prodotto

9.1. Panoramica

Memoria | 128 M
Tipo di interfaccia | USB 2.0 e Ethernet 10/100 su alcuni modelli
Piattaforma applicabile | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10（32bit&64bit） Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9
Alimentazione | 220V Modello: CA 220-240 V, 50/60 Hz, 4.0 A 100V Modello: CA 100-127 V, 50/60 Hz, 8.0 A (Nota: per l'alimentazione e il voltaggio idonei per questa stampante, fare riferimento alla targhetta sul retro della stampante).
Consumo energetico | Stampa | 495 W Max. Potenza 750 W (25° C)
Standby | 50 W
Sospensione | 2.0 W
Rumore | Stampa | < 55 dB
Standby | < 30 dB
Impostazione della modalità sospensione | 1 minuto come impostazione predefinita
Ambiente operativo | Intervallo della temperatura di esercizio (qualità di stampa ottimale): 5-35 (10-32)° C Intervallo di umidità di esercizio: Umidità relativa 20-80%
Dimensioni del prodotto (L x L x A) in mm | 370 x 370 x 270 mm
Peso (cartuccia laser esclusa) | Circa 9 kg
Funzionalità di rete | Cluster protocollo | TCP/IP (IPv4)
Metodi di stampa | IP diretto (porta 9100), LPR/LPD
Protocolli di gestione | DHCP ,SNMPv1, DNS, HTTP
Funzionalità del server Web incorporato | Configurazione/Stato tramite il server Web incorporato
Configurazione e altri servizi | Notifiche via e-mail, controllo di accesso alla porta TCP/IP, password di configurazione, ripristino delle impostazioni di fabbrica
Servizi applicativi | Ping
Indirizzamento | Indirizzi IPv4 a 32 bit Supporta MIB-2, MIB risorse host, MIB stampante, MIB enterprise Funzione supportata in Internet Explorer 6.0 (o versioni successive), Apple Safari 4.0 (o versioni successive), Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera.

9.2. Specifiche di stampa

Velocità di stampa (PPM) | 30/33 (A4) 32/35 (Lettera)
Linguaggio di stampa | PCL/PS
Tempo per stampa della prima pagina | ≤ 8,5 s
Formato di stampa massimo | Legale (216 x 355,6 mm)
Fronte/retro automatico | Supportato
Capacità di carta in entrata | Vassoio multifunzione | 1 foglio (60~200 g/m²)
Vassoio standard | 250 fogli (80 g/m²)
Capacità di carta in uscita | Lato di stampa rivolto verso il basso | 150 fogli (80 g/m²)
Supporto di stampa | Tipo di supporto | Carta comune, spessa, speciale (trasparenze, cartoncini, etichette, buste)
Formato del supporto | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Lettera, Legale, Executive, Folio, Oficio, Statement, Cartolina giapponese, Busta Monarch , Busta DL, Busta C5, Busta C6, Busta n.10, ZL, 16K grande, 32K grande, 16K, 32K, B6
Peso del supporto | 60~200 g/m²