5. ПЕЧАТЬ

5.1. ФУНКЦИЯ ПЕЧАТИ

Настроив различные свойства в настройках печати, вы сможете воспользоваться следующими функциями печати.

Функция | Диаграмма
Автоматическая двусторонняя печать |
Разбор |
Обратный порядок печати |
N-на-1 |
Печать плакатов (Только для систем Windows) |
Печать с масштабированием |
Настраиваемый формат |

| Примечание: | • Чтобы получить функцию печати плаката, выберите печать плаката 2 x 2 в разделе "N-на-1". • Для просмотра информации об определенных функциях откройте окно "Настройки печати" и нажмите кнопку "Справка". Сведения о том, как открыть справку, см. в разделе 5.2.

5.2. НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ

Для доступа к настройкам печати откройте окно настроек.

5.2.1. ОСНОВНАЯ СТРАНИЦА

1. Экспресс-настройки: пользователь может сохранить и удалить настройки. Имя сохраненной настройки отображается в раскрывающемся списке. Заводские настройки удалить нельзя. Для некоторых задач при каждом открытии окна настроек будут отображаться ранее примененные настройки.

2. Нажмите PANTUM, чтобы напрямую подключиться к сайту PANTUM.

3. Нажмите кнопку "Справка", чтобы открыть справочный документ с руководством пользователя принтера.

5.2.2. БУМАГА

1. Источник бумаги: для выбора лотка, из которого будет выходить бумага.

2. Нажмите кнопку "Настраиваемый", откроется диалоговое окно настраиваемой бумаги, в котором можно изменить формат бумаги.

5.2.3. МАКЕТ

1. Экономия тонера: для активации режима печати с экономией тонера.

2. Плотность: для настройки плотности печати (светлая, нормальная, темная).

5.2.4. РАСШИРЕННЫЕ

1. Создать водяной знак

Нажмите кнопку "Создать", откроется окно редактирования водяного знака, показанное ниже:

2. Настройка шрифта TrueType

Элемент управления | Описание
Всегда использовать шрифт TrueType | Используйте для печати выбранный шрифт TrueType. Отправьте шрифт TrueType на принтер с помощью драйвера.
Использовать принтер для замены шрифта TrueType | При выборе этого параметра драйвер подберет подходящий шрифт принтера, соответствующий шрифту TrueType, в списке шрифтов, и принтер выполнит печать фиксированным шрифтом. Если установить этот параметр, отключится функция "Печать шрифта TrueType с помощью растровой печати".
Печать шрифта TrueType помощью растровой печати | Невозможно одновременно выбрать эту функцию и функцию использования шрифта принтера.

5.3. РЕЖИМ ПЕЧАТИ

В принтере доступны два режима печати: с использованием лотка автоматической подачи и с использованием лотка ручной подачи. По умолчанию печать выполняется с использованием лотка автоматической подачи. Но если в лотке ручной подачи есть материалы для печати, печать выполняется сначала с использованием лотка ручной подачи.

5.3.1. ПЕЧАТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ

Перед выполнением печати убедитесь, что определенное количество материалов загружено в лоток автоматической подачи и в лотке ручной подачи нет материалов для печати.

| Примечание: | • Подробнее о мерах предосторожности при загрузке бумаги см. в главе 2. • Подробнее о типах материалов для печати, используемых с лотком автоматической подачи, см. в главе 2.

5.3.2. ПЕЧАТЬ С ЛОТКОМ РУЧНОЙ ПОДАЧИ

Если загружена бумага в лоток ручной подачи, принтер автоматически переходит в режим ручной подачи.

| Примечание: | • В режиме ручной подачи бумага подается сначала из лотка ручной подачи, если она загружена в этот лоток. • Обычно лоток ручной подачи используется для печати на специальной бумаге (конвертах, прозрачной пленке и т. д.), и бумага в него загружается только по одному листу.

• Подробнее о загрузке бумаги в лоток ручной подачи см. в главе 2.

• Подробнее о типах материалов для печати, используемых с лотком ручной подачи, см. в главе 2.

5.4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ

1. Принтер поддерживает автоматическую двустороннюю печать на обычной бумаге. Для автоматической двусторонней печати поддерживаются следующие форматы бумаги: A4/LETTER, LEGAL, OFICIO, Folio.

| Примечание: | тонкая бумага может помяться. Если бумага согнулась, выпрямите ее и положите обратно в лоток автоматической подачи. • При попытке автоматической двусторонней печати принтер может быть поврежден, если бумага не подходит для этого вида печати. • Если одновременно загрузить в лоток автоматической подачи более 250 страниц, бумага замнется или ее не удастся подать.

• Автоматическая двусторонняя печать не поддерживает функцию плакатов.

• Подробнее о загрузке бумаги и типах материалов, используемых с лотком автоматической подачи, см. в главе 2. Рекомендуется использовать стандартную бумагу.

• Информацию об устранении замятия бумаги см. в главе 8.

2. Принтер поддерживает автоматическую двустороннюю печать и с лотком автоматической подачи, и с лотком ручной подачи.

1) Автоматическая двусторонняя печать с лотком автоматической подачи.

Перед выполнением печати убедитесь, что нужное количество материалов загружено в лоток автоматической подачи.

2) Автоматическая двусторонняя печать с лотком ручной подачи.

Автоматическая двусторонняя печать с подачей бумаги из лотка ручной подачи.

Когда вы помещаете бумагу в лоток ручной подачи, принтер сначала будет использовать бумагу из этого лотка.

| Примечание: | • Можно выполнять автоматическую двустороннюю печать с использованием лотка ручной подачи, но для этого требуется загружать бумагу вручную и использовать рекомендуемый тип бумаги для печати.

Автоматическая двусторонняя печать включает следующие шаги (только для систем Windows)

1. Откройте задание печати, которое нужно распечатать из приложения (например, из Блокнота).

2. В меню "Файл" выберите "Печать".

3. Выберите принтер Pantum нужной модели.

4. Нажмите кнопку "Настройки" или "Свойства" для настройки печати.

5. Выберите вкладку "Базовые" в области "Двусторонняя", а также параметры "Длинным краем" и "Коротким краем".

6. Нажмите "Печать", чтобы закончить настройку печати и выполнить автоматическую двустороннюю печать.

| Примечание: | • Рекомендуется поднять платформу для бумаги, чтобы отпечатанные листы не выпадали. Если платформа для бумаги не поднята, рекомендуем вам сразу вынимать отпечатанные листы из принтера. • В процессе печати принтер автоматически регулирует направление текста на странице.