تمهيد

نقدم لك منتجات هذه الفئة من Pantum!

شكرًا لك على اختيار استخدام منتج هذه الفئة من Pantum!

لحماية مصالحك الضرورية، الرجاء قراءة البيانات التالية بعناية.

إشعار قانوني

العلامة التجارية

تُعد كل من Pantum وشعارات Pantum علامات تجارية مسجلة لشركة Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd.‎.

وتُعد كل من Microsoft®‎ وWindows®‎‎ وWindows server®‎‎ وWindows Vista®‎‎ علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو بلاد/مناطق أخرى.

تخص ملكية أسماء البرامج في دليل المستخدم هذا الشركات الأم المالكة لها بالتوافق مع اتفاقية الترخيص المقابلة، وتُعد الإشارة إليها للتوضيح فقط.

وكل أسماء المنتجات والعلامات التجارية الأخرى المضمنة هنا قد تكون علامات تجارية أو شعارات أو علامات خدمة مسجلة لمالكيها المحددين، وتُعد الإشارة إليها للتوضيح فقط.

حقوق الطبع والنشر

حقوق طبع ونشر دليل المستخدم هذا مملوكة لشركة Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd.‎.

يحظر نسخ وترجمة وتعديل ونشر دليل المستخدم هذا بأي وسيلة أو بأي تنسيق دون موافقة مسبقة من شركة Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd.‎.

الإصدار: V1.0 AR

إخلاء المسؤولية

لتحقيق تجربة أفضل للمستخدم، تحتفظ شركة Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd.‎ بالحق في عمل تغييرات في دليل المستخدم. والمعلومات المضمنة هنا تخضع للتغيير دون إخطار.

يتحمل المستخدمون المسؤولية عن أي أضرار تنشأ عن عدم اتباع دليل المستخدم هذا. وفي الوقت نفسه، وباستثناء الضمان الصريح الموجود في دليل صيانة المنتج أو الالتزام بالخدمة، لا تعطي شركة Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd.‎ أي ضمان أو اعتماد صريح أو ضمني يتعلق بدليل المستخدم هذا (بما في ذلك إعداد المحتوى للنشر أو الكلمات).

وقد يكون نسخ هذا المنتج أو طباعته أو مسحه ضوئيًا (أو إعادة إنتاجه بأي وسيلة أخرى) لإعداد مستندات أو صور معينة محظورًا طبقًا للقوانين المحلية. إذا لم تكن متأكدًا من قانونية استخدام هذا المنتج لإعداد مستندات أو صور معينة، يجب عليك استشارة مستشارك القانوني مُسبقًا.

احتياطات السلامة

أمان الليزر

إشعاع الليزر ضار لجسم الإنسان. نظرًا لأن مكونات الليزر محكمة الغلق تمامًا داخل الطابعة، فلن يتسرب إشعاع الليزر. لتجنب إشعاع الليزر، الرجاء عدم فك الطابعة عن قصد منك!

تلتزم الطابعة بشروط منتجات الليزر "الفئة 1" وفقًا لمعيار CFR. تتميّز الطابعة بصمام ثنائي ليزر متكامل من الفئة "III B"، والذي لا يبعث أي إشعاع فيما بين مكونات الليزر.

الملصق التالي مرفق بمكونات الليزر داخل الطابعة.

تحذير السلامة

الرجاء مراعاة تحذيرات السلامة التالية قبل استخدام الطابعة:

تحذير
| يمر إلكترود عالي الجهد داخل الطابعة. قبل تنظيف الطابعة، تأكد من إيقاف تشغيل الطاقة! |
| قد يؤدي توصيل أو فصل قابس سلك الطاقة بأيدٍ مبللة إلى حدوث صدمة كهربية. |
| تحمِل وحدة المنصهر ملصقًا تحذيريًا من درجة الحرارة العالية. الرجاء عدم إزالة أو إتلاف هذا الملصق. |
| تصبح وحدة المنصهر ساخنة أثناء الطباعة وبعدها. قد يؤدي لمس وحدة المنصهر (المنطقة المظللة كما يلي) إلى حدوث حروق! |

احتياطات

الإجراءات الاحتياطية التي يجب اتخاذها قبل استخدام الطابعة:

1. قراءة جميع الإرشادات وفهمها؛

2. الاطّلاع على المبادئ الأساسية المرتبطة بتشغيل الأجهزة الكهربائية؛

3. الالتزام بجميع التحذيرات والإرشادات المحددة على الجهاز أو في الدليل المرفق بالجهاز؛

4. في حالة التعارض بين إرشادات التشغيل ومعلومات السلامة، الرجاء الرجوع إلى معلومات السلامة، لأنه قد يحدث سوء فهم لإرشادات التشغيل. إذا لم تتمكّن من حل التعارض، رجاءً اتصل بالخط الساخن لخدمة العملاء أو اتصل بمندوب الخدمة للحصول على التعليمات؛

5. قبل تنظيف الجهاز، قم بإزالة سلك الطاقة من مأخذ مصدر طاقة التيار المتردد. لا تستخدم منظفات سائلة أو رذاذية؛

6. رجاءً تأكد من وضع الجهاز على سطح مكتب مستقر لتجنب ضرر خطير قد يحدث بسبب سقوط الجهاز؛

7. لا تضع الجهاز بالقرب من المشعات أو مكييفات الهواء أو أنابيب التهوية؛

8. لا تضع أي شيء فوق سلك الطاقة. ولا تضع الجهاز في مكانٍ قد يمر فيه الأشخاص على سلك الطاقة؛

9. يجب ألا يتم التحميل الزائد على أسلاك المآخذ وإطالة التوصيل. فقد يقلل ذلك من الأداء ويسبب حريقًا أو صدمة كهربائية؛

10. لا تسمح للحيوانات الأليفة بالعبث بسلك طاقة التيار المتردد أو كبل واجهة الكمبيوتر؛

11. لا تسمح بدخول أشياء حادة في فتحات الجهاز لتجنب الاتصال بالجهاز ذي الجهد الكهربي العالي، والذي قد يسبب حريقًا أو صدمة كهربائية. احرص على ألا تنسكب سوائل على الجهاز؛

12. لا تفك الجهاز لتجنب خطر الصدمة الكهربائية. لا يجوز إتمام عمليات الإصلاح الضرورية إلا عن طريق موظفي صيانة محترفين. قد يؤدي فتح أو إزالة الغطاء إلى صدمة كهربائية أو أضرار محتملة أخرى. كما يمكن أن يؤدي الفك والتجميع الخاطئ إلى صدمة كهربائية أثناء التشغيل في وقت لاحق؛

13. إذا حدث أي شيء مما يلي، فافصل الجهاز عن الكمبيوتر وانزع سلك الطاقة من مأخذ التيار المتردد في الحائط، واتصل بفني مؤهل من موظفي الخدمة للقيام بأعمال الصيانة:

• انسكاب سائل داخل الجهاز.

• تعرض الجهاز للمطر أو الماء.

• سقوط الجهاز أو تلف الغطاء.

• تغييرات بالغة في أداء الجهاز.

14. لا تقم بتعديل سوى وحدة التحكم المُشار إليها في الارشادات. قد يتسبب التعديل غير الصحيح لوحدات التحكم الأخرى في إحداث أضرار، وهذا يعني أن موظفي الصيانة المحترفين سوف يقضون وقتًا أطول لإصلاح هذه الأضرار؛

15. لا تستخدم الجهاز في عاصفة رعدية لتجنب خطر الصدمة الكهربائية. إن أمكن، انزع سلك طاقة التيار المتردد أثناء العاصفة الرعدية؛

16. إذا كنت تطبع العديد من الصفحات باستمرار، فسيصبح سطح الدرج ساخنًا جدًا. احرص على عدم لمس هذا السطح، وأبعد الأطفال بعيدًا عن هذا السطح؛

17. لا يمكن توصيل سلك الإشارة للجهاز المتصل بالطابعة بالوحدات الخارجية؛

18. رجاءً تأكد من إجراء تهوية في أوقات مناسبة عند الاستخدام لمدة أطول أو عند طباعة كميات ضخمة من الوثائق في حجرة رديئة التهوية؛

19. في وضع الاستعداد، ستنتقل الطابعة تلقائيًا إلى وضع توفير الطاقة (السكون)، إذا لم تتلقَ أي أمر بمهمة لمدة زمنية (دقيقة مثلًا)؛ ويمكن أن تنتقل إلى وضع عدم استهلاك أي طاقة في حالة عدم توصيلها بأي مصدر إمداد طاقة خارجي فقط؛

20. كون الجهاز من "الفئة 1"، ينبغي توصيل الطابعة بمأخذ مصدر طاقة مزودًا بسلك توصيل أرضي للحماية عند الاستخدام؛

21. رجاءً حافظ على دليل المستخدم في مكان آمن.

معلومات تنظيمية

| يشير هذا الرمز إلى أنه في نهاية العمر الافتراضي للمنتج، يجب عدم التخلص منه كنفايات منزلية. وبدلاً من ذلك، يجب التخلص من جهازك المستهلك في منطقة تجميع مخصصة لإعادة تدوير نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. المرجع: توجيه الاتحاد الأوروبي EU Directive 2002/96/EC حول نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE). الرجاء الاتصال بالموزع/المورّد للحصول على المزيد من المعلومات.
| هذا الجهاز مناسب للاستخدام في الأماكن الداخلية فقط.
| التوافق مع توجيهات المجتمع الأوروبي (EC) يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات الحماية الخاصة بتوجيهات الاتحاد الأوروبي EC directives 2004/108/EC و‎2006/95/EC حول التقارب والتناسق بين قوانين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي والسلامة للأجهزة الكهربائية المصممة للاستخدام داخل حدود معينة للجهد الكهربائي.

الشركة المصنعة لهذا المنتج هي: Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd., No.3883,Zhuhai Avenue,Zhuhai,Guangdong,China 519060. (الصين).

يتوفر إعلان الالتزام بمتطلبات التوجيهات عند الطلب من المندوب المعتمد.

يتوافق هذا المنتج مع تحديدات الفئة Class B الخاصة بمعيار EN 55022 ومتطلبات السلامة الخاصة بمعيار EN 60950.

| تتوافق هذه الطابعة بصورة تامة مع توجيه تقييد استخدام مواد خطرة معينة RoHS Directive 2009/95/EC ومتطلبات التوجيه المعدّل Directive 2011/65/EU لإدارة المواد الخطرة والسامة.