5. Yazdırılıyor

5.1. Yazdırma İşlevi

Aşağıdaki yazdırma işlevleri, Yazdırma Tercihleri'nde çeşitli özelliklerin ayarlanmasıyla gerçekleştirilebilir.

İşlevler | Çizim
Otomatik Çift Yönlü Yazdırma |
Harmanla |
Ters Yazdırma |
Tek kağıtta N sayfa |
Poster Yazdırma (Yalnızca Windows sistemi için) |
Yakınlaştırmalı Yazdırma |
Özel Boyut |

| Not: | • Poster yazdırma işlevini etkinleştirmek için Tek kağıtta N sayfada 1 adet 2 x 2 Poster yazdırmayı seçebilirsiniz. • Yazdırma Tercihlerini açabilir ve Yardım düğmesine tıklayarak belirli işlev açıklamalarını görebilirsiniz. Yardım belgesinin nasıl açılacağı hakkında bilgi için, Bölüm 5.2'ye bakın.

5.2. Yazdırma Ayarları

Yazdırma ayarları için Yazdırma Tercihi'ni açın.

5.2.1. Temel Sayfa

1. Hızlı Ayarlar: Kullanıcılar ayarları kaydedebilir ve silebilir. Kayıtlı ayar adı açılır listede görüntülenir ancak Fabrika Ayarları silinemez. Farklı işler için, kullanıcılar Tercih'i her yeniden açtığında önceden uygulanan ayarlar görüntülenecektir.

2. PANTUM web sitesine doğrudan bağlanmak için PANTUM'a tıklayın.

3. Yazıcının Kullanıcı Kılavuzu'nu içeren yardım belgesini açmak için Yardım düğmesine tıklayın.

5.2.2. Kağıt Sayfası

1. Kağıt Kaynağı: Kağıdın geldiği tepsiyi seçmek için.

2. Özel düğmesine tıklayın, kullanıcıların özel kağıt boyutunu seçebileceği özel kağıt iletişim kutusu görüntülenecektir.

5.2.3. Düzen Sayfası

1. Toner Tasarrufu: Toner tasarrufu yazdırma modunu sunmak için.

2. Yoğunluk: Yazdırma yoğunluğunu ayarlamak için: açık, normal ve koyu.

5.2.4. Gelişmiş Sayfa

1. Yeni Filigran

Yeni düğmesine tıklamanız halinde aşağıda gösterildiği şekilde, filigran düzenleme iletişim kutusu görüntülenecektir:

2. TrueType Yazı Tipi Ayarı

Kontrol Seçeneği | Açıklama
Her zaman TrueType Yazı Tipini kullan | Yazdırma için kullanıcının seçtiği TrueType yazı tipini kullanın. TrueType yazı tipini Sürücü üzerinden yazıcıya gönderin.
TrueType Yazı Tipini Yazıcı Yazı Tipi ile Değiştir | Kullanıcı bu seçeneği belirtirse, Sürücü font listesindeki TrueType yazı tipine göre uygun yazıcı yazı tipini seçecektir ve yazıcı sert yazı tipi ile yazdıracaktır. Bu seçenek belirtildiğinde, Bitmap ile TrueType Yazı Tipini Yazdır işlevi devre dışı bırakılır.
Bitmap ile TrueType Yazı Tipini Yazdır | Hem bu işlev hem de yazıcı yazı tipini kullanma işlevi aynı anda seçilemez.

5.3. Yazdırma Modu

Yazıcı, otomatik besleme tepsisiyle yazdırma ve manuel besleme tepsisiyle yazdırma olmak üzere iki yazdırma modu sunar. Varsayılan olarak otomatik besleme tepsisiyle yazdırır. Manuel besleme tepsisinde yazdırma medyası varsa, manuel besleme tepsisindeki kağıtla yazdıracaktır.

5.3.1. Otomatik Besleme Tepsisiyle Yazdırma

Yazdırma öncesi, otomatik besleme tepsisine belirli medya miktarının yerleştirildiğinden ve manuel besleme tepsisinde yazdırma medyası olmadığından emin olun.

| Not: | • Kağıt yerleştirme önlemleri için, Bölüm 2'e bakın. • Otomatik besleme tepsisi ile yazdırılabilen medya türü için, Bölüm 2'ye bakın.

5.3.2. Manuel Besleme Tepsisiyle Yazdırma

Manuel besleyici tepsisine kağıt yerleştirirken, yazıcı otomatik olarak manuel besleme moduna geçecektir.

| Not: | • Manuel besleme modu, kağıt manuel besleme tepsisine yüklendiğinde, kağıdı ilk önce manuel besleme tepsisinden beslemek içindir. • Genel olarak, manuel besleme tepsisi zarf, saydam film vb. özel kağıtlara yazdırmak için kullanılır ve bir seferde yalnızca bir parça kağıt yerleştirilebilir.

• Manuel besleme tepsisine kağıt yüklemek için, Bölüm 2'ye bakın.

• Manuel besleme tepsisi ile yazdırılabilen medya türü için, Bölüm 2'ye bakın.

5.4. Otomatik Çift Yönlü Yazdırma

1. Yazıcı, düz kağıda otomatik çift yönlü yazdırmayı destekler. Otomatik çift yönlü yazdırma tarafından desteklenen kağıt boyutu: A4/LETTER, LEGAL, OFICIO, Folio.

| Not: | Kağıt inceyse buruşabilir. Kağıt kıvrılmışsa, düzeltin ve otomatik besleme tepsisine geri koyun. • Bazı kağıt medyaları otomatik çift yönlü yazdırma için uygun değilse, otomatik çift yönlü yazdırmanın denenmesi halinde yazıcı zarar görebilir.

• Otomatik besleme tepsisine bir seferde yerleştirilen kağıt miktarı 250 sayfayı geçerse, kağıt sıkışır ya da besleme yapılamaz.

• Otomatik çift yönlü yazdırma poster işlevini desteklemez.

• Kağıt yerleştirme ve otomatik besleme tepsisi ile yazdırılabilen medya türü için, Bölüm 2'e bakın. Standart kağıt kullanmanız önerilir.

• Kağıt sıkışmalarıyla nasıl ilgilenmek gerektiği konusunda bilgi almak için, Bölüm 8'e bakın.

2. Yazıcı, otomatik besleme tepsisiyle otomatik çift yönlü yazdırmayı ve manuel besleme tepsisiyle otomatik çift yönlü yazdırmayı destekler.

1) Otomatik besleme tepsisiyle otomatik çift yönlü yazdırma.

Yazdırmadan önce, otomatik besleme tepsisine belli bir miktar medya yerleştirilmiş olduğundan emin olun.

2) Manuel besleme tepsisiyle otomatik çift yönlü yazdırma.

Otomatik çift yönlü yazdırma için manuel besleme tepsisinden kağıt besleyin.

Manuel besleme tepsisine kağıt yerleştirdiğinizde, yazıcı öncelikli olarak manuel besleme tepsisindeki yazdırma kağıdını kullanacaktır.

| Not: | • Manuel besleme tepsisi otomatik çift taraflı yazdırma gerçekleştirebilir, ancak manuel olarak kağıt beslemesi yapmanız ve önerilen kağıt türünü kullanmanız gerekir.

Otomatik çift yönlü yazdırma adımları aşağıdaki gibidir (Yalnızca Windows sistemi için)

1. Yazdırılacak yazdırma görevini uygulamadan açın (Not Defteri gibi).

2. Dosya menüsünden Yazdır'ı seçin.

3. Uygun modele sahip Pantum yazıcısını seçin.

4. Yazdırma yapılandırması için Tercihler veya Özellikler düğmesine tıklayın.

5. Çift Yönlü Yazdırma alanında Temel sekmesini seçin ve Uzun Kenar ve Kısa Kenar seçeneklerini belirtin.

6. Otomatik çift yönlü yazdırmak için yazdırma ayarlarını tamamlamak üzere Yazdır'a tıklayın.

| Not: | • Yazdırılan kağıdın tepsiden dışarı kaymasını önlemek için kağıt platformunu kaldırmanız önerilir. Çıkış tepsisinin kağıt platformunu kaldırmamayı seçerseniz, yazdırılan kağıt çıktısını yazıcıdan hemen almanızı öneririz. • Yazdırma işlemi sırasında, yazıcı sayfa metninin yönünü otomatik olarak ayarlayacaktır.