5. Impression

5.1. Fonctions d'impression

Les fonctions d'impression suivantes peuvent être obtenues en paramétrant diverses propriétés dans les Préférences d'impression.

Fonctions | Diagramme
Impression recto verso automatique |
Assembler |
Ordre inverse |
Multipage |
Impression Affiche (Pour Windows uniquement) |
Impression avec zoom |
Taille personnalisée |

| Remarque : | • Vous pouvez sélectionner l'impression Affiche 2 x 2 en mode multipage pour avoir la fonction d'impression d'affiche. • Vous pouvez ouvrir les Préférences d'impression et cliquer sur le bouton Aide pour afficher l'explication d'une fonction spécifique. Pour plus d'informations sur l'ouverture du document d'aide, consultez la section 5.2.

5.2. Paramètres d'impression

Ouvrez les Préférences d'impression pour avoir les paramètres.

5.2.1. Page basique

1. Paramètres rapides : Vous pouvez enregistrer et supprimer des paramètres, sauf les paramètres d'usine qui ne peuvent pas être supprimés. Le nom du paramétrage enregistré s'affiche dans la liste déroulante. Les paramètres appliqués aux travaux précédents s'affichent à chaque fois que vous ouvrez les préférences.

2. Cliquez sur PANTUM pour accéder directement au site Web de PANTUM.

3. Cliquez sur le bouton Aide pour ouvrir le fichier d'aide qui comprend le Guide de l'utilisateur de l'imprimante.

5.2.2. Papier d'impression

1. Source papier : pour sélectionner le bac de chargement du papier.

2. Cliquez sur le bouton Personnaliser. La boîte de dialogue Format de papier personnalisé apparaît. Vous pouvez choisir le format du papier.

5.2.3. Disposition de la page

1. Économie de toner : pour choisir un mode d'impression avec économie de toner.

2. Densité : pour paramétrer la densité de l'impression (clair, normal, sombre).

5.2.4. Paramètres avancés

1. Nouveau filigrane

Cliquez sur le bouton Nouveau. La boîte de dialogue d'édition des filigranes s'affiche, comme ci-dessous :

2. Paramètre de la police TrueType

Option de contrôle | Description
Toujours utiliser la police TrueType | Utiliser la police TrueType que vous avez sélectionnée pour l'impression. Envoyer la police TrueType vers l'imprimante par le pilote.
Utiliser la police de l'imprimante pour remplacer la police TrueType | Si vous choisissez cette option, le pilote sélectionne la police d'imprimante appropriée correspondant à la police TrueType de la liste des polices. L'imprimante imprime avec cette police. La fonction Imprimer la police TrueType en impression bitmap est alors désactivée.
Imprimer la police TrueType en impression bitmap | Vous ne pouvez pas sélectionner cette option et l'utilisation de la police de l'imprimante en même temps.

5.3. Mode d'impression

L'imprimante offre deux modes d'impression : l'impression depuis le bac de chargement automatique et l'impression depuis le bac de chargement manuel. Par défaut, l'impression se fait depuis le bac de chargement automatique. Si un support d'impression se trouve dans le bac de chargement manuel, c'est ce papier qui est d'abord utilisé.

5.3.1. Impression depuis le bac de chargement automatique

Avant d'imprimer, assurez-vous qu'il y a suffisamment de papier dans le bac de chargement automatique et aucun support d'impression dans le bac de chargement manuel.

| Remarque : | • Pour les mesures de précaution à prendre pour le chargement du papier, consultez le chapitre 2. • Pour le type de support pouvant être imprimé avec le bac de chargement automatique, consultez le chapitre 2.

5.3.2. Impression depuis le bac de chargement manuel

Lorsque vous chargez du papier dans le bac de chargement manuel, l'imprimante active automatiquement le mode de chargement manuel.

| Remarque : | • Le mode de chargement manuel consiste pour l'imprimante à charger premièrement du papier à partir du bac de chargement manuel, lorsque du papier est placé dans ce bac. • Le bac de chargement manuel est généralement utilisé pour imprimer sur des supports spéciaux, par exemple des enveloppes, des transparents, etc. Un seul papier doit être chargé à la fois.

• Pour charger du papier dans le bac de chargement manuel, consultez le chapitre 2.

• Pour connaître le type de support pouvant être imprimé avec le plateau de chargement manuel, consultez le chapitre 2.

5.4. Impression recto verso automatique

1. L'imprimante offre un mode d'impression recto verso automatique de papier ordinaire. Le mode d'impression recto verso automatique prend en charge les formats suivants : A4/LETTRE, LÉGAL, OFICIO, Folio.

| Remarque : | Si le papier est trop fin, il risque de se froisser. Si le papier ondule, aplatissez-le et remettez-le dans le bac de chargement automatique. • Si vous utilisez des supports non adaptés à l'impression recto verso automatique, vous risquez d'endommager l'imprimante.

• Si vous chargez plus de 250 pages dans le bac de chargement automatique, un bourrage papier risque de se produire ou le papier risque ne pas être chargé.

• L'impression recto verso automatique ne prend pas en charge la fonction Affiche.

• Pour charger du papier et pour le type de support pouvant être imprimé avec le bac de chargement automatique, consultez le chapitre 2. Nous vous recommandons d'utiliser du papier standard.

• Pour savoir comment retirer les bourrages de papier, consultez le chapitre 8.

2. L'imprimante prend en charge l'impression recto verso automatique depuis le bac de chargement automatique et depuis le bac de chargement manuel.

1) Impression recto verso automatique depuis le bac de chargement automatique.

Vérifiez que suffisamment de papier soit chargé dans le bac de chargement automatique avant l'impression.

2) Impression recto verso automatique depuis le bac de chargement manuel.

Chargez le papier dans le bac de chargement manuel pour une impression recto verso automatique.

Lorsque vous placez du papier dans le bac de chargement manuel, l'imprimante donne la priorité au papier qui se trouve dans ce bac.

| Remarque : | • Le bac de chargement manuel peut être utilisé pour une impression recto verso automatique mais vous devrez charger le papier manuellement et utiliser le type de papier recommandé.

Étapes à suivre pour lancer une impression recto verso automatique (pour Windows uniquement) :

1. Ouvrez la tâche d'impression à partir de l'application (par exemple Notepad).

2. Sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier.

3. Sélectionnez Imprimante Pantum avec le modèle approprié.

4. Cliquez sur Préférences ou Propriétés pour configurer l'impression.

5. Sélectionnez l'onglet Basique dans la partie Impression recto verso, puis les options Bord long et Bord court.

6. Cliquez sur Imprimer pour valider les paramètres d'impression et lancer l'impression recto verso automatique.

| Remarque : | • Nous vous conseillons de soulever le plateau de sortie afin d'éviter que le papier imprimé n'en glisse. Si vous choisissez de ne pas soulever le plateau de sortie, nous vous recommandons d'enlever immédiatement le papier imprimé de l'imprimante.

• Pendant le processus d'impression, l'imprimante ajuste automatiquement le sens du texte de la page.