7. Rutin Bakım

7.1. Yazıcıyı Temizleme

| Not: | • Lütfen hafif deterjanlar kullanın. • Yazıcının kullanılmasının ardından bazı yazıcı parçaları kısa bir süre için sıcak kalabilir. Yazıcının içindeki parçaları temizlemek için ön ya da arka kapağı açarken, lütfen aşağıdaki resimde gösterilen gölgeli alandaki parçalara dokunmayın.

1. Yazıcının dışını temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.

2. Ön kapağı açın ve toner kartuşunu çıkartın.

| Not: | • Toner kartuşunu çıkarırken, doğrudan ışığa maruz kalıp zarar görmemesi için kartuşu koruyucu bir çantaya koyun ya da kalın bir kağıtla sarın.

3. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi gölgeli alanı yavaşça silmek için kuru ve tiftiksiz bir bez kullanarak yazıcının içini temizleyin.

7.2. Toner Kartuşu Bakımı

7.2.1. Toner Kartuşu Hakkında

1. Lazer toner kartuşu kullanımı ve bakımı.

Daha iyi yazdırma kalitesi için, lütfen orijinal Pantum toner kartuşu kullanın.

Toner kartuşunu kullanırken, lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

• Hemen kullanılmayacaksa, toner kartuşunu ambalajından çıkarmayın.

• Toner kartuşunu yetkiniz olmadığı halde yeniden doldurmaya çalışmayın. Bu şekilde ortaya çıkacak hiçbir hasar yazıcı garantisi kapsamında olmayacaktır.

• Lütfen toner kartuşunu serin ve kuru bir ortamda saklayın.

• Toner kartuşunun içindeki toner yanıcıdır. Yangın riskini önlemek için lütfen toner kartuşunu, tutuşmasına yol açabilecek kaynakların yakınına koymayın.

• Toner kartuşunu çıkartırken veya sökerken, lütfen toner sızıntısına dikkat edin. Toner sızıntısının cildinize temas etmesi ya da gözünüze ve ağzınıza sıçraması durumunda lütfen temiz suyla hemen yıkayın ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir doktora danışın.

• Lütfen toner kartuşunu çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

2. Toner kartuşu hizmet ömrü

Toner kartuşu ömrü yazdırma görevlerinin gerektirdiği toner miktarına bağlıdır.

Yazıcı Veri/Kartuş göstergesinin durumu aşağıdaki şekilde gösterildiği gibiyse, kartuş ömrünün sona erdiğini ve değiştirilmesi gerektiğini gösterir.

7.2.2. Toner Kartuşunu Değiştirme

| Not: | Toner kartuşunu değiştirmeden önce, lütfen aşağıdakilere dikkat edin: • Toner kartuşu yüzeyi toner içeriyor olabilir. Akıntıyı önlemek için lütfen dikkatle temizleyin. • Tonerin yanlışlıkla akmasını önlemek için çıkarılan toneri bir kağıdın üzerine koyun.

• Koruyucu kapağı çıkardıktan sonra, lütfen toner kartuşunu yazıcıya hemen takın; böylece çok fazla doğrudan doğal veya yapay ışığa maruz kalarak hasar görmesini önleyebilirsiniz.

• Takarken, çizilmesini önlemek için toner kartuşunun yüzeyine dokunmayın.

Toner kartuşunu değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcıyı kapatın.

2. Ön kapağı açın ve kullanılmış toner kartuşunu kılavuzlardan çıkartın.

3. Yeni toner kartuşunun paketini açın, kartuşu tutma yerlerinden tutun ve tonerin kartuşun her yanına eşit olarak dağılmasını sağlamak için 5-6 kez yavaşça sallayın.

4. Koruyucu kapağı çıkartın ve toner kartuşunu kılavuzlardan yazıcıya yerleştirin ve kapağı sıkıca kapatın.

| Not: | Kartuşu yazıcıya takmadan önce, lütfen mühür olup olmadığını kontrol edin. Mühür varsa sökün ve ardından takmaya devam edin.

5. Test sayfası yazdırmak için yazıcıyı yeniden başlatın.