9. مواصفات المنتج

9.1. نظرة عامة

الذاكرة | 128 ميجا
نوع واجهة التوصيل | كبل USB2.0 و10/100 Ethernet في بعض الطرازات
النظام الأساسي المطبّق | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10（32bit&64bit） Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9
موصل التيار الكهربائي | طراز بجهد 220 فولت: تيار متردد من 220 إلى 240 فولت، بتردد 50/60 هرتز ؛ 4.0 أمبير؛ طراز بجهد 100 فولت: تيار متردد من 100 إلى 127 فولت، بتردد 50/60 هرتز ؛ 8.0 أمبير (ملحوظة: للتعرّف على موصل التيار الكهربائي والجهد الكهربي (جهد الفولت) المناسبين لهذه الطابعة، رجاءً راجع إلى اللوحة الموجودة في الجزء الخلفي من الطابعة.)
استهلاك الطاقة | طباعة | 495 وات، حد أقصى للطاقة 750 وات (25 درجة مئوية)
استعداد | 50 وات
سكون | 2.0 وات
الضوضاء | طباعة | < 55 ديسيبل
استعداد | < 30 ديسيبل
إعداد وضع السكون | دقيقة بشكل افتراضي
بيئة التشغيل | نطاق درجة حرارة التشغيل (للحصول على أفضل جودة طباعة): من 5 إلى 35 (من 10 إلى 32) درجة مئوية نطاق رطوبة التشغيل: من 20% إلى 80% رطوبة نسبية
حجم المنتج (العرض*الطول*الارتفاع) بمقياس مم | ‎370*370*270 مم
الوزن (دون خرطوشة الحبر) | حوالي 9 كجم
إمكانات الشبكة | نظام مجموعة البروتوكول | TCP/IP‏ (IPv4)
طرق الطباعة | رقم IP مباشر (المنفذ 9100)، LPR/LPD
بروتوكولات الإدارة | DHCP وSNMPv1 وDNS وHTTP
وظيفة خادم الويب المضمّنة | التكوين والحالة عن طريق "خادم الويب المضمّن"
التكوين والخدمات الأخرى | تنبيهات البريد الإلكتروني والتحكم في الوصول إلى منفذ TCP/IP وكلمة مرور التكوين واستعادة إعدادات المصنع
خدمات التطبيقات | Ping
العنونة | عناوين IPv4 32-bit دعم MIB-2 وMIB لاستضافة الموارد وMIB للطباعة وMIB للمؤسسات يتم دعم الوظيفة في Internet Explorer 6.0 (أو أحدث) أو Apple Safari 4.0 (أو أحدث) أو MozillaFireFox أو Google Chrome أو Opera.

9.2. مواصفات الطباعة

سرعة الطباعة (PPM) | 30/33 (A4) 32/35 (Letter)
لغة الطباعة | PCL/PS
الوقت حتى طباعة الصفحة الأولى | ≤ 8.5s
أقصى حجم للطباعة | Legal‏ (‎216*355.6 مم)
مزدوج تلقائي | مدعوم
سعة إدخال الورق | درج متعدد الأغراض | 1 ورقة (من 60 إلى 200 جم/م²)
الدرج القياسي | 250 ورقة (80 جم/م²)
سعة إخراج الورق | جهة الطباعة لأسفل | 150 ورقة (80 جم/م²)
وسائط الطباعة | نوع الوسائط | ورق عادي وسميك وورق خاص (ورق شفاف، مخزون البطاقات، ملصق، مغلف)
حجم الوسائط | A4 وA5 وJIS B5 وIS0 B5 وA6 وLetter وLegal وExecutive وFolio وOficio وStatement وJapanese Postcard وMonarch Env وDL Env وC5 Env وC6 Env وNo.10 Env وZL وBig 16K و Big 32K و16K و32K وB6
وزن الوسائط | من 60 إلى 200 جم/م²