5. הדפסה

5.1. פונקציית הדפסה

ניתן לבצע את פונקציות ההדפסה הבאות באמצעות הגדרת תכונות שונות בתוך Printing Preferences.

פונקציות | תרשים
הדפסה דו-צדדית אוטומטית |
איסוף |
הדפסה הפוכה |
מספר עמודים בדף אחד |
הדפסת כרזה (רק במערכת Windows) |
הדפסת הגדלה/הקטנה |
גודל בהתאמה אישית |

| הערה: | • ניתן לבחור הדפסת כרזה ‎2 x 2 בתוך N-in-1 כדי להשתמש בפונקציית הדפסת הכרזה. • ניתן לפתוח את Printing Preferences וללחוץ על לחצן Help כדי לראות את ההסבר על כל פונקציה ספציפית. למידע כיצד לפתוח מסמך עזרה, ראה סעיף 5.2.

5.2. הגדרות הדפסה

פתח את Printing Preference עבור הגדרות ההדפסה.

5.2.1. עמוד בסיסי

1. הגדרות מהירות: המשתמש יכול לשמור ולמחוק את ההגדרות, ושם ההגדרה שנשמרה מוצג ברשימה הנפתחת. לא ניתן למחוק את הגדרות היצרן Factory Settings. עבור עבודות שונות, ההגדרות שהוחלו בעבר יוצגו כאשר משתמשים יפתחו מחדש את Preference בכל פעם.

2. לחצו על PANTUM כדי להתחבר ישירות לאתר PANTUM.

3. לחצו על הלחצן Help כדי לפתוח את מסמך העזרה הכולל את המדריך למשתמש של המדפסת.

5.2.2. הדף Paper

1. מקור הנייר: לבחירת המגש שממנו מגיע הנייר.

2. לחצו על הלחצן Custom. תיבת הדו-שיח של נייר מותאם אישית תופיע ומשתמשים יכולים לערוך את גודל הנייר המותאם אישית.

5.2.3. הדף Layout

1. Toner Save: להצעת מצב הדפסה עם חיסכון בטונר.

2. Density: להגדרת צפיפות ההדפסה: בהירה, רגילה וכהה.

5.2.4. הדף Advanced

1. סימן מים חדש

לחצו על הלחצן New כדי להציג את תיבת הדו-שיח לעריכת סימן המים, כמוצג להלן:

2. הגדרת TrueType Font

אפשרות בקרה | תיאור
Always Use TrueType Font | שימוש בגופן TrueType שנבחר על ידי המשתמש להדפסה. שליחת גופן TrueType למדפסת דרך מנהל ההתקן.
Replace TrueType font by printer font | אם המשתמש בוחר באפשרות זו, מנהל ההתקן יבחר את גופן המדפסת המתאים לגופן TrueType ברשימת הגופנים, והמדפסת תדפיס עם הגופן הקשיח. בעת בחירה באפשרות זו, הפונקציה Print TrueType Font with Bitmap מושבתת.
Print TrueType Font with Bitmap | לא ניתן לבחור בפונקציה זו ובפונקציה של שימוש בגופן המדפסת בו-זמנית.

5.3. מצב הדפסה

המדפסת מציעה שני מצבי הדפסה, הדפסה עם מגש מזין המסמכים האוטומטי והדפסה עם מגש מזין המסמכים הידני. המדפסת מדפיסה עם מגש מזין המסמכים האוטומטי כברירת מחדל, אך היא תדפיס קודם עם נייר במגש מזין המסמכים הידני אם יש חומר הדפסה במגש מזין המסמכים הידני.

5.3.1. הדפסה עם מגש מזין המסמכים האוטומטי

לפני ההדפסה, נא לוודא כי יש כמות מסוימת של חומרי הדפסה הטעונים במגש מזין המסמכים האוטומטי וכי אין חומרי הדפסה במגש מזין המסמכים הידני.

| הערה: | • לאמצעי זהירות בטעינת נייר, ראה פרק 2. • לסוג חומרי ההדפסה שניתן להדפיס עליהם ממגש מזין המסמכים האוטומטי, ראה פרק 2.

5.3.2. הדפסה עם מגש מזין המסמכים הידני

בעת טעינת נייר במגש מזין המסמכים הידני, המדפסת תפעיל אוטומטית את מצב ההזנה הידנית.

| הערה: | • מצב ההזנה הידנית יזין נייר ממגש מזין המסמכים הידני קודם כאשר יש נייר מוטען במגש מזין המסמכים הידני. • ככלל, מגש מזין המסמכים הידני משמש להדפסה על נייר מיוחד כגון מעטפות, שקפים וכדומה, כאשר גיליון אחד בלבד ניתן לטעינה בכל עת. • למידע על טעינת נייר במגש מזין המסמכים הידני, ראה פרק 2.

• לסוג חומרי ההדפסה שניתן להדפיס עליהם ממגש מזין המסמכים הידני, ראה פרק 2.

5.4. הדפסה דו-צדדית אוטומטית

1. המדפסת תומכת בהדפסה דו-צדדית אוטומטית על נייר רגיל. גודלי הנייר הנתמכים על ידי הדפסה דו-צדדית אוטומטית הם: A4/LETTER, ‏LEGAL, ‏OFICIO, ‏Folio.

| הערה: | אם הנייר דק, הוא עשוי להתקמט. אם הנייר מסתלסל, יישרו את הנייר והשיבו אותו למגש מזין המסמכים האוטומטי. • ניסיון בהדפסה דו-צדדית עלול לגרום לנזק למדפסת אם חלק מחומרי הנייר אינם מתאימים להדפסה דו-צדדית. • אם כמות הנייר שהוטען במגש מזין המסמכים האוטומטי עולה על 250 דפים, הנייר יתקע או לא יוזן כהלכה.

• הדפסה דו-צדדית אוטומטית אינה תומכת בפונקציית הדפסת כרזה.

• למידע על טעינת נייר וחומרי הדפסה אחרים במגש מזין המסמכים האוטומטי, ראה פרק 2. מומלץ להשתמש בנייר סטנדרטי.

• למידע על תקיעות נייר, ראה פרק 8.

2. המדפסת תומכת בהדפסה דו-צדדית אוטומטית עם מגש מזין המסמכים האוטומטי ובהדפסה דו-צדדית אוטומטית עם מגש מזין המסמכים הידני.

1) הדפסה דו-צדדית אוטומטית עם מגש מזין המסמכים האוטומטי.

נא לוודא כי כמות מסוימת של חומרי הדפסה מוטענת במגש מזין המסמכים האוטומטי לפני ההדפסה.

2) הדפסה דו-צדדית אוטומטית עם מגש מזין המסמכים הידני.

הזנת נייר ממגש מזין המסמכים הידני להדפסה דו-צדדית אוטומטית.

כאשר יש נייר במגש מזין המסמכים הידני, תיתן המדפסת עדיפות לשימוש בנייר ההדפסה שבמגש מזין המסמכים הידני.

| הערה: | • מגש מזין המסמכים הידני יכול לשמש להדפסה דו-צדדית אוטומטית, אך יש להזין את הנייר ידנית ולהשתמש בסוג נייר ההדפסה המומלץ.

פעלו על פי השלבים הבאים להדפסה דו- צדדית אוטומטית (במערכת Windows בלבד)

1. פתחו את עבודת ההדפסה להדפסה מהיישום (כגון פנקס רשימות).

2. בחרו Print מתוך תפריט File.

3. בחרו את מדפסת Pantum מהדגם המתאים.

4. לחצו על לחצן Preferences או Properties להגדרות ההדפסה.

5. בחרו לשונית Basic בקטע Duplex Printing ובחרו באפשרות Long Edge או Short Edge.

6. לחצו על Print להשלמת הגדרות ההדפסה ולביצוע ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית.

| הערה: | • מומלץ להרים את מגש הפלט למניעת גלישת הנייר המודפס מסל הפלט. אם בחרתם שלא להרים את מגש הפלט, מומלץ להוציא מייד את הנייר המודפס מסל הפלט של המדפסת. • בתהליך ההדפסה, המדפסת תתאים אוטומטית את כיוון הטקסט שעל הדף.