9. Technische Daten zum Produkt

9.1. Übersicht

Speicher | 128 MB
Schnittstellentyp | USB 2.0 und 10/100 Ethernet (nicht alle Modelle)
Unterstützte Plattformen | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win 7/Win 8/Win10 (32-Bit und 64-Bit) Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9
Stromversorgung | 220-V-Modell: AC 220–240 V, 50/60 Hz, 4,0 A 100-V-Modell: AC 100–127 V, 50/60 Hz, 8,0 A (Hinweis: Die für Ihren Drucker geeignete Stromversorgung und Spannung können Sie dem Typenschild an der Rückseite des Druckers entnehmen.)
Leistungsaufnahme | Wird gedruckt | 495 W, max. Leistung 750 W (25 °C)
Stand-by | 50 W
Ruhemodus | 2 W
Schallpegel | Wird gedruckt | < 55 dB
Stand-by | < 30 dB
Einstellung Ruhezustand | Standardmäßig nach 1 Minute
Betriebsumgebung | Betriebstemperaturbereich (beste Druckqualität): 5–35 (10–32) °C Betriebsfeuchtigkeitsbereich: 20–80 % relative Feuchte
Produktabmessungen (B x T x H) in mm | 370 x 370 x 270 mm
Gewicht (ohne Laserkassette) | Etwa 9 kg
Netz- funktionen | Protokollcluster | TCP/IP (IPv4)
Druckverfahren | Direktes IP (Port 9100), LPR/LPD
Verwaltungsprotokolle | DHCP ,SNMPv1, DNS, HTTP
Funktion für eingebetteten Webserver | Konfiguration/Status über eingebetteten Webserver
Konfiguration und sonstige Dienste | E-Mail-Warnungen, TCP/IP-Port-Zugriffssteuerung, Konfigurationskennwort, Rücksetzung auf Werkseinstellungen
Anwendungsdienste | Ping
Adressierung | IPv4-32-Bit-Adressen Unterstützung von MIB-2, Ressourcen-Hosting-MIB, Drucker-MIB, Firmen-MIB Funktionsunterstützung mit Internet Explorer 6.0 (oder neuer), Apple Safari 4.0 (oder neuer), Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera

9.2. Druckspezifikationen

Druckgeschwindigkeit (Seiten/min) | 30/33 (A4) 32/35 (Letter)
Druckersprache | PCL/PS
Zeit bis zur ersten Seite | ≤ 8,5 s
Maximale Druckgröße | Legal (216 x 355,6 mm)
Automatisches Duplex | Wird unterstützt
Kapazität der Papierzuführung | Mehrzweckfach | 1 Blatt (60–200 g/m²)
Standardfach | 250 Blatt (80 g/m²)
Kapazität der Papierausgabe | Druckseite unten | 150 Blatt (80 g/m²)
Druckmedien | Medientyp | Einfach, dick, Spezialpapier (Folie, Karton, Etikette, Umschlag)
Mediengröße | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, japanische Postkarte, Umschlag Monarch, Umschlag DL, Umschlag C5, Umschlag C6, Umschlag No. 10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6
Mediengewicht | 60–200g/m²