5. Utskrift

5.1. Utskriftsfunksjoner

Følgende utskriftsfunksjoner kan oppnås ved å angi ulike egenskaper i "Utskriftspreferanser".

Funksjoner | Diagram
Automatisk utskrift på begge sider |
Sorter utskrift |
Omvendt utskrift |
N-i-1 |
Plakatutskrift (bare for Windows) |
Zoom utskrift |
Egendefinert format |

| Merk: | • Du kan velge 2 x 2 plakatutskrift i N-i-1 for å bruke funksjonen for plakatutskrift • Åpne "Utskriftspreferanser" og klikk "Hjelp" for å vise forklaringen av den aktuelle funksjonen. For informasjon om hvordan du åpner hjelpedokumentet, se avsnitt 5.2.

5.2. Utskriftsinnstillinger

Åpne "Utskriftspreferanser" for å se utskriftsinnstillingene.

5.2.1. Grunnleggende utskrift

1. Ekspressinnstillinger: Brukeren kan lagre og slette innstillingene. Det lagrede innstillingsnavnet vises på nedtrekkslisten. Fabrikkinnstillinger kan ikke slettes. For ulike jobber vil tidligere brukte innstillinger bli vist hver gang brukerne åpner preferansene.

2. Klikk PANTUM for å bli direkte tilkoblet PANTUMs nettsted.

3. Klikk "Hjelp" for å åpne hjelpedokumentet med brukerveiledningen for skriveren.

5.2.2. Papirside

1. Papirkilde: Velger hvilken skuff papiret skal komme fra.

2. Klikk "Egendefinert". Dialogboksen for egendefinert papir vil nå vises, og her kan brukerne redigere egendefinert papirstørrelse.

5.2.3. Siden "Utforming"

1. Spare toner: Mulighet for utskriftsmodus med tonesparing

2. Tetthet: Utskriftstetthet: lys, normal, mørk

5.2.4. Siden "Avansert"

1. Nytt vannmerke

Klikk "Ny". Dialogboksen for redigering av vannmerke vil vises. Se nedenfor:

2. Skrifttypeinnstillingen TrueType

Kontrollalternativ | Beskrivelse
Alltid bruk skrifttypen TrueType. | Bruk brukervalgt skrifttype TrueType for utskrift. Send skrifttypen TrueType til skriveren via "Driver".
Bytt ut skrifttypen TrueType med en skrifttype for skriveren. | Dersom brukeren velger dette alternativet, vil "Driver" velge riktig skrifttype for skriveren i henhold til skrifttypen TrueType på listen med skrifttyper, og skriveren vil skrive ut med hard skrifttype. Når du velger dette alternativet, deaktiveres "Skriv ut skrifttypen TrueType med Bitmap-funksjon".
Skriv ut skrifttypen TrueType med Bitmap. | Denne funksjonen og funksjonen for å bruke skrifttypen for skriveren kan ikke velges samtidig.

5.3. Utskriftsmodus

Skriveren har to utskriftsmoduser; utskrift med den automatiske mateskuffen og utskrift med den manuelle mateskuffen. Skriveren skriver ut med den automatiske mateskuffen som standard, og den vil skrive ut med papiret i den manuelle mateskuffen først dersom det finnes utskriftsmedier i den manuelle mateskuffen.

5.3.1. Skrive ut med den automatiske mateskuffen

Før du starter utskriften må du kontrollere at en viss mengde medier er lagt i den automatiske mateskuffen, og at det ikke finnes utskriftsmedier i den manuelle mateskuffen.

| Merk: | • For sikkerhetsforanstaltninger ved innsetting av papir, se Kapittel 2 • For type medium som skal skrives ut med den automatiske mateskuffen, se Kapittel 2.

5.3.2. Skrive ut med den manuelle mateskuffen

Når du legger i papir i den manuelle mateskuffen, vil skriveren automatisk bytte til manuell matemodus.

| Merk: | • I manuell matemodus mates først papir fra den manuelle mateskuffen når det er lagt papir i den manuelle mateskuffen. • Generelt brukes den manuelle mateskuffen til utskrift på spesialpapir, f.eks. konvolutter, gjennomsiktig papir etc. Bare ett ark kan legges i om gangen.

• For å laste inn papir i den manuelle mateskuffen, se Kapittel 2.

• For type medium som skal skrives ut med den automatiske mateskuffen, se Kapittel 2.

5.4. Automatisk utskrift på begge sider

1. Skriveren støtter automatisk utskrift av enkelt papir på begge sider. Papirstørrelser støttet av funksjonen for automatisk utskrift på begge sider: A4/LETTER, LEGAL, OFICIO, Folio.

| Merk: | Tynt papir kan krølles. Dersom papiret er krøllete, jevn det ut og legg det tilbake i den automatiske mateskuffen. • Automatisk utskrift på begge sider kan skade skriveren dersom det brukes papirmedier som ikke er egnet for automatisk utskrift på begge sider.

• Dersom antall ark i den automatiske materen overskrider 250 sider, vil papiret kjøre seg fast eller ikke kunne mates.

• Automatisk utskrift på begge sider støtter ikke plakatutskrift.

• For innsetting av papir og type medium som skal skrives ut med den automatiske mateskuffen, se Kapittel 2. Det anbefales å bruke standardpapir.

• For informasjon om hvordan du håndterer fastkjørt papir, se Kapittel 8.

2. Skriveren støtter automatisk utskrift på begge sider med den automatiske mateskuffen, og automatisk utskrift på begge sider med den manuelle mateskuffen.

1) Automatisk utskrift på begge sider med den automatiske mateskuffen

Før du starter utskriften, må du kontrollere at en viss mengde medier er lagt i den automatiske mateskuffen.

2) Automatisk utskrift på begge sider med den manuelle mateskuffen

Mat papir fra den manuelle mateskuffen for automatisk utskrift på begge sider.

Når du legger i papir i den manuelle mateskuffen, vil skriveren prioritere å bruke utskriftspapiret i den manuelle mateskuffen.

| Merk: | • Du kan få automatisk utskrift på begge sider med den manuelle mateskuffen, men det krever at du mater papir manuelt og bruker anbefalt type utskriftspapir.

Fremgangsmåten for automatisk utskrift på begge sider (bare for Windows) er som følger:

1. Åpne utskriftsjobben som skal skrives ut fra applikasjonen (f.eks. Notepad).

2. Velg Skriv ut på filmenyen.

3. Velg ønsket modell av Pantum-skriveren.

4. Klikk "Preferanser" eller "Egenskaper" for å konfigurere utskriften.

5. Velg kategorien "Grunnleggende" i området for dupleksutskrift, og velg deretter alternativer for "Lang kant" og "Kort kant".

6. Klikk "Skriv ut" for å utføre utskriftsinnstillingene og oppnå automatisk utskrift på begge sider.

| Merk: | • Det anbefales at du løfter opp papirplattformen for å unngå at det utskrevne papiret glir ut av mottaksskuffen. Dersom du velger å ikke løfte opp papirplattformen til mottaksskuffen, anbefaler vi at du straks fjerner det utskrevne papiret fra skriveren.

• Under utskrift vil skriveren justere tekstretningen automatisk.