5. Utskrift

5.1. Utskriftsfunktioner

Du kan använda följande utskriftsfunktioner genom att ställa in olika egenskaper i Utskriftsinställningar.

Funktioner | Diagram
Automatisk dubbelsidig utskrift |
Sortera |
Omvänd utskrift |
N/sida |
Posterutskrifter (Endast för Windows) |
Zoomutskrift |
Anpassad storlek |

| Obs! | • Du kan välja posterutskriften för funktionen 2x2 i N/sida för att få posterutskrift. • Öppna skrivarinställningarna och klicka på Hjälp-knappen för att visa funktionsförklaring. Mer information om hur du öppnar hjälpdokumentet finns i Avsnitt 5.2.

5.2. Utskriftsinställningar

Öppna Skrivaregenskaper för att gå till inställningarna.

5.2.1. Vanlig utskrift

1. Snabbinställningar: Användare kan spara och ta bort inställningar och den sparade inställningen visas i den nedrullningsbara listan.. Fabriksinställningar kan inte tas bort. De senast använda inställningarna visas varje gång användaren öppnar Egenskaper.

2. Klicka på PANTUM för att gå till Pantums webbplats.

3. Klicka på knappen Hjälp för att öppna hjälpdokumentet som innehåller skrivarens användarhandbok.

5.2.2. Papper

1. Papperskälla: Välj från vilket matningsfack papper ska hämtas.

2. Klicka på knappen Anpassa och dialogrutan för anpassning av papper öppnas. Här kan användare ändra anpassade pappersformat.

5.2.3. Sidlayout

1. Tonerbesparing: Utskriftsläge för att spara toner.

2. Densitet: Ange utskriftsdensitet: ljus, normal eller mörk.

5.2.4. Avancerat

1. Ny vattenstämpel

Klicka på knappen Ny för att öppna dialogrutan för redigering av vattenstämpel, som visas nedan:

2. Inställningar för TrueType-teckensnitt

Alternativ | Beskrivning
Använd alltid TrueType-teckensnitt | Använd det TrueType-teckensnitt som användaren valt för utskrift. Skicka TrueType-teckensnitt till skrivaren via drivrutin.
Ersätt TrueType-teckensnitt med skrivarens teckensnitt. | Om användaren väljer detta alternativ väljs ett lämpligt skrivarteckensnitt som motsvarar TrueType-teckensnittet i teckenssnittslistan och används för utskrift. Om detta alternativ väljs är funktionen Skriv ut TrueType med bitmapp inaktiverad.
Skriv ut TrueType med bitmapp | Den här funktionen kan inte väljas samtidigt som funktionen för användning av skrivarens teckensnitt.

5.3. Utskriftsläge

Skrivaren har två olika utskriftslägen: utskrift från det automatiska matningsfacket och utskrift från det manuella matningsfacket. Den använder det automatiska matningsfacket som standard och den skriver ut från det manuella matningsfacket först om det finns utskriftsmaterial i det facket.

5.3.1. Utskrift från det automatiska matningsfacket

Kontrollera innan utskrift att det finns tillräckligt med papper i det automatiska matningsfacket och att det inte finns något utskriftsmaterial i det manuella matningsfacket.

| Obs! | • Mer information om försiktighetsåtgärder vid påfyllning av papper finns i Kapitel 2. • Mer information om vilka utskriftsmaterial som kan användas med det automatiska matningsfacket finns i Kapitel 2.

5.3.2. Utskrift från det manuella matningsfacket

När papper matas in i det manuella matningsfacket byter skrivaren automatiskt till manuellt matningsläge.

| Obs! | • Det manuella matningsläget startar först när papper matas in i det manuella matningsfacket. • Det manuella matningsfacket används oftast vid utskrift med specialpapper, t.ex. kuvert, OH-film o.s.v. och endast ett papper kan matas in åt gången.

• Mer information om påfyllning av papper i det manuella matningsfacket finns i Kapitel 2.

• Mer information om vilka utskriftsmaterial som kan användas med det manuella matningsfacket finns i Kapitel 2.

5.4. Automatisk dubbelsidig utskrift

1. Skrivaren har stöd för automatiskt dubbelsidig utskrift på vanligt papper. Pappersformat som kan användas för dubbelsidig utskrift: A4/LETTER, LEGAL, OFICIO, Folio.

| Obs! | Tunna papper kan bli skrynkliga. Om pappret har rullat ihop sig kan du släta ut det och lägga i det i det automatiska matningsfacket. • Användning av automatisk dubbelsidig utskrift kan skada skrivaren om utskriftsmaterialet inte är lämpligt för dubbelsidiga utskrifter.

• Om antalet papper i det automatiska matningsfacket överskrider 250 ark fastnar pappret i skrivaren och kan inte matas in.

• Automatisk dubbelsidig utskrift har inte stöd för posterutskrift.

• Mer information om påfyllning av papper och utskriftsmedia som kan användas i det automatiska matningsfacket finns i Kapitel 2. Användning av standardpapper rekommenderas.

• Mer information om hantering av papper som fastnat finns i Kapitel 8.

2. Skrivaren har stöd för automatiskt dubbelsidig utskrift både med det automatiska och det manuella matningsfacket.

1) Automatisk dubbelsidig utskrift från det automatiska matningsfacket.

Kontrollera innan utskrift att det finns tillräckligt med papper i det automatiska matningsfacket.

2) Automatisk dubbelsidig utskrift från det manuella matningsfacket.

Mata in papper i det manuella matningsfacket för automatisk dubbelsidig utskrift.

När du matar in papper i det manuella matningsfacket prioriteras användning av det manuella matningsfacket.

| Obs! | • Det manuella matningsfacket kan också skriva ut automatiskt dubbelsidiga utskrifter, men du måste då manuellt mata in pappret och använda den rekommenderade papperstypen.

Så här skriver du ut en automatisk dubbelsidig utskrift (Endast för Windows)

1. Öppna dokumentet som ska skrivas ut i ett program (t.ex. Notepad).

2. Välj Skriv ut från Arkiv-menyn.

3. Välj lämplig Pantum-skrivarmodell.

4. Klicka på Inställningar eller Egenskaper för att konfigurera utskriften.

5. Välj fliken Allmänt under Duplexutskrift och välj alternativen Långsida och Kortsida.

6. Klicka på Skriv ut för att spara skrivarinställningarna och erhålla en automatisk dubbelsidig utskrift.

| Obs! | • Det rekommenderas att du fäller upp pappersplattformen för att undvika att utskrifterna glider ut från utmatningsfacket. Om du väljer att inte fälla upp utmatningsfackets pappersplattform rekommenderas att du plockar bort utskrifterna efterhand som de skrivs ut.

• Under utskriftsprocessen justeras textriktningen på sidan automatiskt av skrivaren.