7. Maintenance de routine

7.1. Nettoyage de l'imprimante

| Remarque : | • Veuillez utiliser des détergents doux. • Certaines parties de l'imprimante sont encore chaudes quelque temps après son utilisation. Lorsque vous ouvrez le capot avant ou arrière pour nettoyer les parties intérieures de l'imprimante, veillez à ne pas toucher les parties de la zone grisée, comme indiqué ci-dessous.

1. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante.

2. Ouvrez le capot avant et retirez la cartouche de toner.

| Remarque : | • Lorsque vous enlevez la cartouche de toner, placez-la dans un sac de protection ou enveloppez-la dans du papier épais pour que son éviter son exposition directe à la lumière ne l'endommage.

3. Nettoyez l'intérieur de l'imprimante en essuyant doucement la partie grisée avec un chiffon sec et non pelucheux, comme le montre l'image.

7.2. Maintenance de la cartouche de toner

7.2.1. À propos de la cartouche de toner

1. Utilisation et maintenance de la cartouche de toner

Pour une meilleure qualité d'impression, veuillez utiliser une cartouche de toner Pantum.

Lorsque vous utilisez une cartouche de toner, faites attention aux points suivants :

• Sauf si vous l'utilisez immédiatement, n'enlevez pas la cartouche de toner de son emballage.

• N'essayez pas de remplir la cartouche de toner sans autorisation. Les dommages résultant de cette opération ne sont pas couverts par la garantie.

• Veuillez stocker la cartouche de toner dans un endroit sec et frais.

• Le toner à l'intérieur de la cartouche est inflammable. Veuillez ne pas placer la cartouche de toner près d'une source d'inflammation afin d'éviter un incendie.

• Lorsque vous sortez ou démontez la cartouche de toner, vérifiez qu'il n'y a pas de fuites. Si le toner fuit et entre en contact avec votre peau, vos yeux et votre bouche, lavez immédiatement à grande eau et consultez immédiatement un médecin si vous ne vous sentez pas bien.

• Placez la cartouche de toner hors de portée des enfants.

2. Durée de vie de la cartouche de toner

La durée de vie de la cartouche de toner dépend de la quantité de toner requise pour les tâches d'impression.

Lorsque le voyant Données/Cartouche de l'imprimante est de la couleur indiquée sur le schéma ci-dessous, la cartouche a expiré et doit être remplacée.

7.2.2. Remplacer la cartouche de toner

| Remarque : | Lorsque vous remplacez la cartouche de toner, prêtez attention aux points suivants : • La surface de la cartouche de toner peut être recouverte de toner. Enlevez la cartouche doucement afin d'éviter de renverser du toner. • Placez la cartouche de toner dans un morceau de papier afin d'éviter que le toner ne se renverse par accident.

• Après avoir enlevé le film de protection, installez immédiatement la cartouche de toner dans l'imprimante afin qu'elle ne soit pas endommagée par la lumière du soleil ou la lumière intérieure.

• Lors de l'installation, ne touchez pas la surface de la cartouche de toner afin d'éviter de la rayer.

Veuillez procéder comme suit pour remplacer la cartouche de toner :

1. Éteignez l'imprimante.

2. Ouvrez le capot avant et retirez la cartouche de toner usée, en suivant les guides.

3. Ouvrez l'emballage de la nouvelle cartouche de toner, tenez la poignée de la cartouche de toner et secouez-la doucement 5 ou 6 fois afin que le toner soit bien réparti dans la cartouche.

4. Retirez le film de protection, placez la cartouche dans l'imprimante le long des guides et fermez doucement le capot.

| Remarque : | Avant d'installer la cartouche dans l'imprimante, vérifiez s'il y a une protection et retirez-la, puis poursuivez l'installation.

5. Redémarrez l'imprimante pour imprimer une page de test.