7.Imprimir

7.1.Funciones de impresión

Puede ajustar la función de impresión por medio de "Inicio"-"Dispositivos e impresoras"- seleccionar la impresora correspondiente - clic derecho – ajustar la función de impresión en "Preferencias de impresión", algunas funciones son las siguientes:

Funciones | Diagrama
Impresión a dos caras automática |
Intercalar |
Invertir |
N en 1 |
Impresión de póster(Solo para sistemas Windows) |
Impresión ampliada |
Tamaño personalizado |

| Nota: | • La descripción de arriba con el sistema Windows 7 como un ejemplo. • Se puede elegir la impresión del cartel de 2x2 en varias páginas, para lograr la función de impresión de carteles. • Puede abrir la opción de cabezal de impresión, haga clic en el botón de ayuda, y ver la función específica. Véase el capítulo 7.9 para la forma de abrir el documento de ayuda.

7.2.Configuración de impresión

Antes de enviar un trabajo de impresión, los parámetros de impresión (por ejemplo, tipo de papel, tamaño de papel, y la fuente) pueden ser fijados por las dos maneras siguientes.

Sistema operativo | Cambio temporal de la configuración del trabajo de impresión | Permanentemente cambiar los ajustes predeterminados
Windows 7 | 1. Haga clic en el menú "Archivo" - "Imprimir" - Seleccionar impresora - "Propiedades de impresora" (los pasos específicos que son diferentes del sistema operativo). | 1. Haga clic en el menú "Inicio" - "Panel de control" - "Dispositivos e impresoras". 2. Haga clic derecho en el icono de la impresora, seleccione "Preferencias de impresión", para cambiar ajustes y guardar.
Mac OS | 1. Haga clic en el menú "Archivo" - "Imprimir". 2. En la ventana emergente cambiar la configuración. | 1. Haga clic en el menú "Archivo" - "Imprimir". 2. En la ventana emergente para cambiar la configuración, haga clic en Guardar configuración. (Cada vez que se imprime, se debe seleccionar un preset, o imprimirlo de forma predeterminada.1 clic en el menú Archivo - Imprimir.)

| Nota: | • El software de aplicación prioritaria conjunto mayor que la configuración de la impresora.

7.3.Cancelar la impresión

El proceso de impresión se puede cancelar el trabajo de impresión actual. Para impresoras panel de control LCD, pulse el botón Cancelar para cancelar el trabajo de impresión en curso, para la impresora del panel de control LED, pulse el botón Cancelar para cancelar el trabajo de impresión en curso durante más de 2 segundos.

7.4.Modo de impresión

Esta máquina se puede utilizar para la alimentación automática de papel, la impresión y la alimentación manual. El estado por defecto para la selección automática, si la bandeja de alimentación manual ha de imprimir medios de comunicación, el primero en imprimir manualmente en el cuadro de papel de impresión de papel.

7.4.1.Impresión con la bandeja de alimentación automática

Antes de imprimir, asegúrese de que el cuadro de alimentación automática se ha cargado en el número apropiado de los medios de comunicación, y el manual en la caja sin imprimir medios de comunicación.

| Nota: | • Para obtener información sobre las precauciones a la hora de cargar el papel, consulte el Capítulo 2. • Para consultar el tipo de soporte en el que se puede imprimir con la bandeja de alimentación automática, consulte el Capítulo 2.1.

7.4.2.Impresión bandeja de alimentación manual

Cuando se pone el papel en la caja de alimentación manual, la máquina entrará automáticamente en el modo de alimentación manual.

| Nota: | • Cuando el modo de alimentación manual es manualmente en una caja de cartón en el papel, de la prioridad de bandeja de alimentación manual de papel. • Generalmente, la bandeja de alimentación manual se usa para imprimir en papel especial, como sobres o transparencias, y solo se puede cargar una hoja de papel cada vez. • En la bandeja manual con papel, consulte el capítulo 2. • Para los tipos de medios que se pueden imprimir con la mano en la caja, véase el capítulo 2.1.

7.5.Impresión a dos caras automática

La impresora admite la impresión a dos caras automática de papel normal. El tamaño de papel compatible con la impresión a dos caras automática es: A4, Letter, Legal, Oficio, Folio y 16K.

| Nota: | • La impresión a dos caras automática puede provocar daños en la impresora si se usan ciertos soportes de papel que no sean adecuados para la impresión a dos caras automática. • La impresión a doble cara automática no es compatible con la impresión de carteles. • En el capítulo 2, el tipo de soporte del papel cargado y la impresión de la caja de papel de forma automática.

7.5.1.Unidad de impresión a doble cara

Con el fin de obtener el mejor efecto de la impresión, se puede establecer el tamaño del papel en ambos lados de la unidad de impresión. Si el A4, 16K impresión a doble cara, la necesidad de ajustar el bloque selector a la posición A4; Si la carta, legal, folio, oficio impresión a doble cara, es necesario ajustar el bloque selector a la posición de la letra.

Los pasos de configuración de la unidad de impresión de doble cara:

1. Extraer la unidad de impresión a doble cara.

2. Colocar la espalda de la unidad de impresión de doble cara boca arriba.

3. Ajustar el tamaño del papel en la posición A4 o Carta, se puede completar la configuración.

4. Imprimir la unidad en la impresora.

7.5.2.Cómo hacer la impresión dúplex automática

1.Abra el trabajo de impresión que se va a imprimir desde la aplicación (como Bloc de notas).

2.Seleccione Imprimir en el menú Archivo.

3. Seleccionar el tipo apropiado de la impresora.

4. Haga clic en "Preferencias" en la configuración de impresión.

5. Seleccione la pestaña "Opciones básicas" de la "Doble cara", seleccione el "Por el lado más largo" o la opción "Por el lado más corto".

6. Haga clic en Aceptar para completar la configuración de impresión. Haga clic en "Imprimir", se puede lograr la impresión a doble cara automática.

7.6.Impresión en modo de acabado

El modo fino adecuado para dibujo técnico y la impresión de líneas finas.

En la página de base de las preferencias de la impresora, los ajustes del modo finas El trabajo de impresión, puede darse cuenta de la letra pequeña.

7.7.Impresión de silencio

Ajuste impresión muda, puede reducir el ruido, pero se reducirá la velocidad de impresión.

Impresión de silencio, los pasos de la operación son los siguientes (se aplica al modo de conexión USB de la impresora instalada)

Los pasos siguientes tienen el sistema Windows 7 como un ejemplo, y la información de su pantalla de ordenador pueden ser diferentes debido a la diferente sistema operativo.

1. Entrar en el menú "Inicio" de la computadora - "Panel de control" - ver "Dispositivos e impresoras".

2. Haga clic en la impresora, en el menú desplegable, seleccione las " Propiedades de impresora ".

3. Entrar en la opción "Configuración secundaria".

4. Marcar "Silenciar la impresión", haga clic en "Aceptar",para completar la configuración.

5. Abrir el trabajo de impresión para imprimir desde las aplicaciones, seleccionar el modelo apropiado de la impresora, de acuerdo con la necesidad de imprimir la configuración.

6. Haga clic en "Imprimir", puede realizar la impresión de silencio.

| Nota: | • La impresora de panel de control LED puede ajustar directamente la impresión de silencio a través del botón del panel de control, por favor consulte el capítulo 9.1.4.

7.8.Ajuste de apagado automático

"Ajuste de apagado automático" se utiliza para establecer las condiciones de apagado de la impresora y el tiempo de retardo de apagado.

1. Entrar en el "Menú de inicio" – "Panel de control" – ver "Dispositivos e impresoras".

2. Haga clic el botón derecho en la impresora, en el menú desplegable, seleccione las "Propiedades de impresora".

3. Entrar en la opción "Configuración secundaria", realizar el ajuste correspondiente "Ajuste de apagado automático".

4. Haga clic en "Aceptar" para completar el ajuste.

| Nota: | • El modelo del panel de control LCD se puede apagar automáticamente mediante el botón del panel de control, consulte el capítulo 9.1.6. • Algunos países (o regiones) no admiten la configuración de apagado automático.

7.9.Abrir el documento de ayuda

Puede abrir "Preferencias de impresión" y hacer clic en el botón "Ayuda" (solo para sistemas operativos Windows). El documento de ayuda contiene la Guía de usuario en la que puede encontrar información sobre la configuración de la impresora.