9.Ustawienia ogólne

Ten rozdział opisuje pewne wspólne ustawienia.

9.1.Ustawienia systemu

9.1.1.Ustawienia języka

"Ustawienia językowe", aby wybrać język wyświetlacza panelu sterowania.

1) Naciśnij przycisk "Menu", aby wejść do interfejsu ustawień menu.

2) Naciśnij przycisk "OK", aby wybrać opcję "1. Ust. systemowe".

3) Naciśnij przycisk "OK", aby wybrać opcję "1.Ust. Języka" ustawienie języka, tak jak pokazano poniżej:

9.1.2.Ustawienie czasu snu

Tryb uśpienia można skutecznie zmniejszyć zużycie energii przez drukarkę "Ustawienie czasu snu"Można wybrać czas bezczynności, po którym urządzenie przechodzi w tryb uśpienia.

1) Naciśnij przycisk "Menu", aby wejść do interfejsu ustawień menu.

2) Naciśnij przycisk "OK", aby wybrać opcję "1. Ust. systemowe".

3) Za pomocą klawiszy strzałek "▲" lub przycisk "▼" wybierz "2.Ust. czasu us." i nacisnąć na przycisk "OK", odpowiednie ustawienie czasu snu.

| Uwaga: | • Gdy drukarka znajduje się w trybie uśpienia, naciśnij dowolny klawisz lub wysłać zadanie drukowania, można obudzić drukarkę. • Drukarka sieciowa może ustawić czas snu za pomocą wbudowanego serwera internetowego (patrz rozdział 6.2.3.2).

9.1.3.Oszczędzanie tonera

Można wybrać, aby zaoszczędzić atrament, tryb oszczędzania toneru w celu zmniejszenia zużycia tonera, obniżyć koszty drukowania, gdy tryb Oszczędzanie tonera na "Otwarte", wydruk kolorowy zostanie stonowane. Domyślnym ustawieniem jest "Blisko".

1) Naciśnij przycisk "Menu", aby wejść do interfejsu ustawień menu.

2) Naciśnij przycisk "OK", aby wybrać opcję "1. Ust. systemowe".

3) Przy pomocy strzałek "▲" lub "▼" wybierz "3.Tryb eko" opcję i nacisnąć przycisk "OK", aby włączyć/wyłączyć tryb oszczędzania toneru.

9.1.4.Wycisz Druku

Ustawienie trybu cichego, można osiągnąć druku zwalniania mniej hałasu, gdy tryb mute "Otwarte", drukowanie w niskiej prędkości druku. Domyślnym ustawieniem jest "Blisko".

1) Naciśnij przycisk "Menu", aby wejść do interfejsu ustawień menu.

2) Naciśnij przycisk "OK", aby wybrać opcję "1.Ust. systemowe".

3) Nacisnąć klawisze strzałek opcję "▲" lub "▼" wybierz "4.Cichy druk", naciśnij przycisk "OK", aby włączyć/wyłączyć tryb cichy.

9.1.5.Przywracanie ustawień fabrycznych

"Przywróć ustawienia fabryczne", aby przywrócić domyślne ustawienia drukarki, należy przywrócić ustawienia fabryczne, drukarka automatycznie ponownie uruchomiony.

1) Naciśnij przycisk "Menu", aby wejść do interfejsu ustawień menu.

2) Naciśnij przycisk "OK", aby wybrać opcję "1. Ust. systemowe".

3) Przy pomocy strzałek "▲" lub "▼" wybierz "5.Ust. Fabryczne" przycisk opcji i naciśnij "OK".

| Uwaga: | • Drukarka sieciowa może przywrócić ustawienia fabryczne za pośrednictwem wbudowanego serwera internetowego (patrz rozdział 6.2.4). • LED panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć do tyłu, naciśnij i przytrzymaj przycisk Anuluj / Kontynuuj przycisk dłużej niż 2 sekundy, aż dwóch wskaźników stanu na panelu przednim w tym samym czasie po zielone miga zwolnij przycisk, poczekaj na przywróceniu ustawień fabrycznych po zakończeniu drukarki zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.

9.1.6.Automatyczne wyłączanie ustanowiony

" Automatyczne wyłączanie ustanowiony" ustanowiony drukarkę stan i czas opóźnienia wyłączenia.

1) Naciśnij przycisk "Menu", aby wejść do interfejsu ustawień menu.

2) Naciśnij przycisk "OK", aby wybrać opcję "1. Ust. systemowe".

3) Przy użyciu klawiszy strzałek opcję "▲" lub "▼" wybierz "6.AutoWyłączanie", naciśnij przycisk "OK", aby stan wyłączenia i ustanowiony opóźnienia wyłączenia.

| Uwaga: | Automatyczne wyłączenie opcji ustawień warunków: • Nie wyłączenie portu połączenia (ustawienie fabryczne): Wszystkie porty nie są połączone, model Wi-Fi, Wi-Fi wyłączony, drukarka jest w stanie wstrzymania lub hibernacji. • Bezczynny Wyłączenie: Drukarka znajduje się w trybie gotowości lub hibernacji. • Drukarka automatycznie zamknięty, aby spełnić warunki do automatycznego wyłączania po upływie określonego czasu oczekiwania. • Po wyłączyć, pobór mocy 0,5 W lub mniej. • Niektóre kraje (lub regiony) nie obsługują funkcję automatycznego ustawiania shutdown.

9.2.Ustawienia sieci

Można ustawienia sieci, przeglądanie lub ustawić stan sieci.

1）Naciśnij przycisk "Menu", aby wejść do interfejsu ustawień menu.

2）Za pomocą klawiszy strzałek "▲" lub "▼" wybrać "3.Ust. sieci", należy nacisnąć przycisk "OK" na "Konfiguracja sieci przewodowej", "Ustawienia sieci bezprzewodowej", "Wi-Fi Direct" zestaw opcji.

| Uwaga: | • Jeśli ręcznie ustawić adres IP i maskę podsieci i bramę, Naciskaj klawisze strzałek "▲" od "0-9" wartości akumulacji cyklu, Naciskaj klawisze strzałek "▼", aby zmienić pozycję wejściową cyklu od lewej do prawej, Nacisnąć przycisk "OK", aby zapisać ustawienia, Naciśnij klawisz "Enter", aby powrócić do poprzedniego menu.

9.3.Sieć informacji

Można wyświetlić stan sieci informacji sieciowej.

1) Naciśnij przycisk "Menu", aby wejść do interfejsu ustawień menu.

2) Za pomocą klawiszy strzałek "▲" lub "▼" wybrać "4.Inf. o sieci" opcję i nacisnąć przycisk "OK", można zobaczyć "sieci przewodowej", "Informacje Wireless Network", "Wi-Fi Direct informacje" odpowiadający informacji.

9.4.Wydrukuj informacje raportu

Można wydrukować informacje Sprawozdawczość obsługi centrali. Strony te mogą pomóc w zrozumieniu informacji o produktach, diagnozować i rozwiązywać awarie produktów.

1) Naciśnij przycisk "Menu", aby wejść do interfejsu ustawień menu.

2) Przy pomocy strzałek "▲" lub "▼" opcję wyboru "5.Raport inf.".

3) Nacisnąć przycisk "OK", aby wprowadzić informacje o druku, można drukować raporty produktów zgodnie z potrzebami.

Raporty druku produkt posiada stronę pokazową,Informacje o stronie, Menu struktury strony, Strona konfiguracji sieci hotspotów WiFi, Strona informacyjna, Listy czcionek PCL, PS strony strony listy czcionek.

| Uwaga: | • Powyższa informacja jest najbardziej kompleksowy raport produkt, który faktycznie korzysta model produktu, a przede raport może zgłosić różnych produktów.