7. הדפסה

7.1 פונקצית הדפסה

ניתן להגדיר את פונקצית ההדפסה באמצעות "התחל - התקנים ומדפסות" - בחירת המדפסת המתאימה - לחיצה על המקש הימני של העכבר - והגדרת פונקצית הדפסה בתוך "העדפות הדפסה". כמה מפונקציות הדפסה כוללות:

פונקציות | איור
הדפסה דו-צדדית אוטומטית |
הדפסת איסוף |
הדפסה בסדר הפוך |
מספר עותקים בדף אחד |
הדפסת פוסטר (במערכת הפעלה Windows בלבד) |
הדפסת הגדלה/הקטנה |
גודל בהתאמה אישית |

| הערה | • מערכת ההפעלה Windows 7 משמשת כדוגמה בתיאור לעיל. • ניתן להפעיל את פונקצית הדפסת הפוסטר על ידי בחירת הדפסת פוסטר 2x2 בדפים רבים. • ניתן לאפשר העדפות הדפסה וללחוץ על לחצן העזרה לצפיה בתיאור מפורט של הפונקציות. נא לעיין בפרק 7.9 לשיטת פתיחת מסמך העזרה.

7.2 הגדרות הדפסה

ניתן להגדיר פרמטרים של הדפסה עם שתי השיטות הבאות לפני שליחת עבודת הדפסה (כגון סוג נייר, גודל נייר ומקור נייר).

מערכת הפעלה | שינוי הגדרת הדפסה זמנית | שינוי הגדרת הדפסה קבועה
Windows® 7 | 1. לחצו על תפריט "קובץ" - הדפסה" - "בחירת מדפסת" - מאפייני מדפסת" (השלבים המפורטים עשויים להשתנות בשל מערכות ההפעלה השונות) | 1. לחצו על “תפריט התחל - לוח בקרה - התקנים ומדפסות”. 2. לחצו עם המקש הימני של העכבר על צלמית המדפסת, בחרו “העדפות הדפסה” ואז שנו את ההגדרה ושמרו אותה.
מערכת הפעלה מקינטוש | 1. לחצו על תפריט "קובץ" - "הדפסה". 2. שנו את ההגדרה בחלון הצץ. | 1. לחצו על תפריט "קובץ" - "הדפסה". 2. שנו את ההגדרה בחלון הצץ ולחצו לשמירת ההגדרה. (בחרו הגדרה לפני ההדפסה, או הדפיסו על פי הגדרת ברירת המחדל).

| הערה | • הגדרת עדיפות יישומים קודמת להגדרת מדפסת.

7.3 ביטול הדפסה

ניתן לבטל את עבודת ההדפסה הנוכחית בתהליך ההדפסה. במדפסות עם לוח בקרה של צג גבישים נוזליים, ניתן לבטל את עבודת ההדפסה הנוכחית באמצעות לחיצה על “ביטול”; במדפסות עם לוח בקרה של נוריות חיווי LED, ניתן לבטל את עבודת ההדפסה הנוכחית על ידי לחיצה על מקש “ביטול” במשך מעל 2 שניות.

7.4 מצב הדפסה

המדפסת יכולה להדפיס עם מגש מזין המסמכים האוטומטי ומגש הזנה ידנית. מצב ברירת המחדל הוא בחירה אוטומטית, ואם מצוי חומר הדפסה בתיבת ההזנה הידנית, יעשה שימוש קודם בניירות שבמגש ההזנה הידנית.

7.4.1 הדפסה עם מגש מזין המסמכים האוטומטי

לפני ההדפסה, נא לוודא כי הוכנסו חומרי הדפסה בכמות מתאימה במגש מזין המסמכים האוטומטי, וכי אין חומרי הדפסה במגש ההזנה הידנית.

| הערה | • לאמצעי זהירות בטעינת נייר, ראה פרק 2. • לסוגי חומרי ההדפסה שניתן להדפיס עליהם ממגש מזין המסמכים האוטומטי, ראה פרק 2.1.

7.4.2 הדפסה עם מגש ההזנה הידנית

כאשר הנכם שמים דפים במגש ההזנה הידנית, המדפסת תיכנס למצב הזנה ידנית.

| הערה | • מצב הזנה ידנית פירושו שהדפים יוזנו קודם ממגש ההזנה הידנית אם הוטענו בו דפים. • ככלל, מגש ההזנה הידנית משמש להדפסה על נייר מיוחד כגון מעטפות, שקפים וכדומה, כאשר גיליון אחד בלבד ניתן לטעינה בכל עת. • נא לעיין בפרק 2 לטעינת נייר במגש ההזנה הידנית. • נא לעיין בפרק 2.1 לסוגי חומרי ההדפסה שניתן להדפיס עליהם באמצעות מגש ההזנה הידנית.

7.5 הדפסה דו-צדדית אוטומטית

המדפסת תומכת בהדפסה דו-צדדית אוטומטית על נייר רגיל. גודל הנייר הנתמך על ידי הדפסה דו-צדדית אוטומטית: A4,Letter, Legal, Oficio, Folio,16K.

| הערה | • הדפסה דו-צדדית אוטומטית עם חומרי הדפסה בלתי מתאימים עלולה להזיק למדפסת. • הדפסה דו-צדדית אוטומטית אינה תומכת בהדפסת פוסטר. • נא לעיין בפרק 2 לסוגי חומרי ההדפסה שניתן להדפיס עליהם באמצעות מגש מזין המסמכים האוטומטי.

7.5.1 הגדרת יחידת הדפסה דו-צדדית

להשגת תוצאות ההדפסה הטובות ביותר, ניתן להגדיר את גודל הנייר של יחידת ההדפסה הדו-צדדית. להדפסה דו-צדדית על דפי A4 ו-16K, צריך להתאים את מוליכי הנייר למצב A4; לגבי הדפסה דו-צדדית על דפי Letter, Legal, Folio ו-Oficio, צריך להתאים את מוליכי הנייר למצב Letter.

שלבי ההגדרה של יחידת ההדפסה הדו-צדדית הם:

1. הוציאו את יחידת ההדפסה הדו-צדדית.

2. הרימו את החלק האחורי של יחידת ההדפסה הדו-צדדית.

3. התאימו את מוליכי גודל הנייר למצב A4 או Letter לסיום ההתקנה.

4. התקינו את יחידת ההדפסה הדו-צדדית במדפסת.

7.5.2 כיצד לבצע הדפסה דו-צדדית אוטומטית

1. פתחו את עבודת ההדפסה להדפסה מהיישום (כגון פנקס רשימות).

2. בחרו "הדפסה" מתוך תפריט "קובץ".

3. בחרו מדפסת מהדגם המתאים.

4. לחצו לחיצה אחת על “העדפות” להגדרת הדפסה.

5. בחרו “דו צדדי” בלשונית “בסיסי” ואז בחרו “קצה ארוך” או “קצה קצר”.

6. לחצו פעם אחת על “אישור” לסיום הגדרת ההדפסה. לחצו על “הדפסה” לביצוע הדפסה דו-צדדית אוטומטית.

7.6 הדפסה במצב Fine

מצב הדפסה Fine מתאים לשרטוטים הנדסיים ולהדפסת קווים דקים.

הגדירו מצב Fine בדף ההגדרות הבסיסיות של המדפסת לאחר ההגדרה. אז ניתן להפעיל את מצב הדפסה Fine.

7.7 הדפסה שקטה

אם הגודר מצב הדפסה שקטה, הרעש של ההדפסה יפחת אך ההדפסה תהיה איטית יותר.

שלבי ההפעלה של הדפסה שקטה הם כמפורט למטה (מתאימה למדפסות המותקנות באמצעות חיבור USB)

מערכת ההפעלה Windows 7 משמשת כדוגמה בפעולה הבאה. המידע על מסך המחשב שלכם עשוי להשתנות בשל מערכות ההפעלה השונות.

1. לחצו על תפריט "התחל - לוח בקרה - התקנים ומדפסות”.

2. לחצו על המקש הימני של העכבר ובחרו “מאפייני מדפסת” ברשימה הנפתחת.

3. היכנסו לאפשרות “הגדרות משניות”.

4. סמנו “הדפסה שקטה” ולחצו על “אישור” לסיום ההגדרה.

5. פתחו את עבודת ההדפסה מהיישום, בחרו מדפסת מדגם מתאים והגדירו את ההדפסה לפי הצרכים שלכם.

6. לחצו על “הדפסה” להדפסה שקטה.

| הערה | • ניתן להגדיר ישירות מדפסות עם לוח בקרה של גבישים נוזליים (LCD) להדפסה שקטה באמצעות מקשים על לוח הבקרה, נא לעיין בפרק 9.1.4.

7.8 הגדרת כיבוי אוטומטי

הגדרת “הגדרת כיבוי אוטומטי” להשבתת המדפסת.

1. לחצו על תפריט "התחל - לוח בקרה - התקנים ומדפסות”.

2. חצו על המקש הימני של העכבר ובחרו “מאפייני מדפסת” ברשימה הנפתחת.

3. היכנסו לאפשרות “הגדרות משניות” והגדירו “הגדרת כיבוי אוטומטי”.

4. לסיום ההגדרה לחצו על "אישור".

| הערה: | • למדפסת עם לוח בקרה של גבישים נוזליים, המשתמשים יכולים להגדיר פונקצית השבתה אוטמטית באמצעות מקשי לוח הבקרה. נא לעיין בפרק 9.1.6. • בארצות (או באזורים) מסוימים הגדרת ההשבתה האוטומטית אינה נתמכת.

7.9 פתיחת מסמך העזרה

ניתן לפתוח את "העדפות הדפסה" וללחוץ על לחצן "עזרה" (למערכת הפעלה Windows בלבד). מסמך העזרה מכיל מדריך למשתמש שניתן למצוא בו מידע על הגדרות הדפסה.