7.打印

7.1.打印功能

您可以通过“开始”—“设备和打印机”—选择相应的打印机—单击鼠标右键—在“打印首选项”中设置打印功能，部分功能如下：

功能 | 图示
自动双面打印 |
逐份打印 |
逆序打印 |
多页合一 |
海报打印（仅适用于 Windows 系统 ） |
缩放打印 |
自定义尺寸 |

| 注： | • 以上说明以Windows 7系统为例。 • 您可以在多页中选择2x2海报打印，实现海报打印功能。 • 您可以打开打印首选项，点击帮助按钮，查看具体的功能解释。如何打开帮助文档，请参阅第7.9章。

7.2.打印设置

发送打印作业前，可通过以下两种方式设置打印参数（如纸张类型、纸张尺寸和纸张来源）。

操作系统 | 临时更改打印作业的设置 | 永久更改默认设置
Windows 7 | 1.点击“文件”菜单－“打印”－选择打印机－“打印机属性”（具体步骤因操作系统不同而有差异）。 | 1.点击“开始”菜单－“控制面板”－“设备和打印机”。 2.右键点击打印机图标，选择“打印首选项”，更改设置并保存。
Mac OS | 1.点击“文件”菜单－打印。 2.在弹出的窗口更改设置。 | 1.点击“文件”菜单－“打印”。 2.在弹出的窗口更改设置，点击保存预设置。（每次进行打印时，必须选择预设置，否则按默认设置进行打印。）

| 注： | • 应用软件设置优先级高于打印机设置。

7.3.取消打印

在打印过程中可取消当前打印作业。对于LCD控制面板的打印机，按下“取消”键取消当前打印作业，对于LED控制面板的打印机，按“取消”键超过2秒钟取消当前打印作业。

7.4.打印方式

本机可进行自动进纸盒打印和手动进纸盒打印。默认状态为自动选择，若手动进纸盒有打印介质，则优先打印手动进纸盒内的打印纸张。

7.4.1.自动进纸盒打印

在打印前，请确保自动进纸盒中已装入相应数量的介质，且手动进纸盒内无打印介质。

| 注： | • 有关装纸注意事项，请参阅第2章。 • 有关自动进纸盒打印的介质类型，请参阅第2.1章。

7.4.2.手动进纸盒打印

当您将纸张放入手动进纸盒时，本机将自动进入手动进纸模式。

| 注： | • 手动进纸模式是当手动进纸盒放入纸张时，优先从手动进纸盒送纸。 • 手动进纸盒一般用来打印特殊纸张，如信封纸、胶片纸等，且每次只能放入一张。 • 有关在手动进纸盒中装纸，请参阅第2章。 • 有关可以通过手动进纸盒打印的介质类型，请参阅第2.1章。

7.5.自动双面打印

本机支持普通纸的自动双面打印。自动双面打印支持的纸张大小：A4、Letter、 Legal、Oficio、Folio、16K。

| 注： | • 某些纸张介质不适于自动双面打印，尝试自动双面打印可能会损坏打印机。 • 自动双面打印不支持海报打印。 • 有关装纸，自动进纸盒打印的介质类型，请参阅第2章。

7.5.1.双面打印单元设置

为获得最佳打印效果，您可以对双面打印单元的纸张尺寸进行设置。若进行A4、16K双面打印，需将拨块调节到A4位置；若进行Letter、Legal、Folio、Oficio双面打印，需将拨块调节到Letter位置。

双面打印单元设置步骤为：

1. 抽出双面打印单元。

2.将双面打印单元的背面朝上。

3.调节纸张尺寸拨块到A4或Letter位置，即可完成设置。

4.将双面打印单元装入打印机。

7.5.2.如何进行自动双面打印

1. 从应用程序（如记事本）打开要打印的打印作业。

2. 从“文件”菜单中选择“打印”。

3.选择相应型号的打印机。

4. 单击“首选项”，进行打印配置。

5. 选择“基本”选项卡的“双面打印”，选择“长边”或“短边”选项。

6. 单击“确定”，完成打印设置。点击“打印”，即可实现自动双面打印。

7.6.精细模式打印

精细模式适用于工程图纸及细线打印。

在打印机首选项的基本页面，进行精细模式设置打印作业，即可实现精细模式打印。

7.7.静音打印

设置静音打印，可减小打印噪音，但打印速度将会有所降低。

静音打印，操作步骤如下（适用于USB连接方式安装的打印机）

以下步骤以Windows 7系统为例，您的计算机屏幕信息可能因操作系统的不同而有差异。

1.进入计算机的“开始菜单”－“控制面板”－查看“设备和打印机”。

2.右键点击打印机，在下拉菜单，选择“打印机属性”。

3.进入“辅助设置”选项。

4.勾选“静音打印”，点击“确定”，完成设置。

5.从应用程序打开要打印的打印作业，选择相应型号的打印机，根据需要进行打印配置。

6.点击“打印”，即可实现静音打印。

| 注： | • LCD控制面板的打印机可直接通过控制面板按键设置静音打印，请参阅第9.1.4章。

7.8.自动关机设置

“自动关机设置”用来设置打印机关机条件和关机延时时间。

1.进入计算机的“开始菜单”－“控制面板”－查看“设备和打印机”。

2.右键点击打印机，在下拉菜单，选择“打印机属性”。

3.进入“辅助设置”选项，进行相应的“自动关机设置”选项设置。

4.点击“确定”，完成设置。

| 注： | • LCD控制面板机型可通过控制面板按键进行自动关机功能设置，请参阅第9.1.6章。 • 个别国家（或地区）不支持自动关机设置功能。

7.9.打开帮助文档

您可以打开“打印首选项”，点击“帮助”按钮（仅适用于Windows系统）。帮助文档中有打印机的使用指南，可通过使用指南了解打印的相关设置信息。