9.Genel Ayarlar

Bu bölümde bazı yaygın ayarlar açıklanmaktadır.

9.1.Sistem Ayarları

9.1.1.Dil ayarı

"Dil Ayarı" kontrol panelinde görüntülenecek dili seçmek için kullanılır.

1) Menü ayarı arayüzüne girmek için "Menü" tuşuna basın.

2) "OK" tuşuna basarak "1. Sistem ayarı" seçiniz.

3) "OK" tuşuna basaın, dil ayarları seçmek için"1. Dil ayarı" seçeneğini,aşağıda gösterildiği gibi.

9.1.2.Uyku süre aya

Uyku modu, etkin bir şekilde yazıcının enerji tüketimini azaltabilir, "Uyku Zaman Ayarları" ile cihazın uyku moduna geçmeden önce boşta kalma süresini seçebilirsiniz.

1) Menü ayarı arayüzüne girmek için "Menü" tuşuna basın.

2) "OK" tuşuna basarak "1. Sistem ayarı" seçiniz.

3) "▲" veya "▼" tuşlarına basın,"2.Uyku süre aya" i seçin, "OK" tuşuna basarak, ilgili uyku süresi ayarı yapın.

| Not: | • Yazıcı, uyku durumundayken herhangi bir tuşa basarak bir yazdırma işi gönderin,böylece yazıcıyı uyanabilirsiniz. • Ağ yazıcısı katıştırılmış Web sunucusunu kullanarak uyku süresini ayarlanabilir(Bölüm 6.2.3.2'ye bakınız).

9.1.3.Toner Tasarruf

Toner tasarruf modu seçebilirsiniz.Toner Tasarruf modu, toner tüketimini azaltıp baskı maliyetlerini düşerebilir.Toner Tasarrufu modu "Açık" durumdayken,basılan kağıtlar hafif renkte olacaktır. Varsayılan ayarı "Kapalı" olacaktır.

1) Menü ayarı arayüzüne girmek için "Menü" tuşuna basın.

2) "OK" tuşuna basarak "1. Sistem ayarı" seçiniz.

3) "▲" veya "▼" tuşlarına basın, "3.Mrkkep tsrrf" i seçin, "OK" tuşuna basarak, Toner Tasarruf modu açın/kapatın.

9.1.4.Sessiz Baskı

Sessiz mod,küçük gürültülü yavaş yazdırmayı gerçekleştirir. Sessiz modu "Açık"ken yavaş yazma hızı ile baskı yapılır.Varsayılan ayarı"Kapalı" olacaktır.

1) Menü ayarı arayüzüne girmek için "Menü" tuşuna basın.

2) "OK" tuşuna basarak "1. Sistem ayarı" seçiniz.

3) "▲" veya "▼" tuşlarına basın,"4.Sessiz baskı" nu seçin,"OK" tuşuna basarak, Toner Sessiz modu açın/kapatın.

9.1.5.Geri yük aya

Yazıcının varsayılan ayarları geri yüklemek için "Fabrika ayarlarına geri dön" i seçin.Sıfırlama işlemi tamamlandıktan sonra, yazıcı otomatik olarak yeniden başlar.

1) Menü ayarı arayüzüne girmek için "Menü" tuşuna basın.

2) "OK" tuşuna basarak "1. Sistem ayarı" seçiniz.

3) "▲" veya "▼" seçeneğini seçip "5. Geri yük aya" seçeneğini tıklatın sonra "OK" tuşuna basın.

| Not: | • Ağ yazıcıları katıştırılmış Web sunucusu üzerinden fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz (Bölüm 6.2.4'e bakınız). • Yazıcının LED kontrol paneli,güç düğmesine bastıktan sonra, İptal/ Devam düğmesine 2 saniyeden fazla basılı tutarken,Ön paneldeki iki durum ışıkları aynı anda yeşil ışık yanıp söndükten sonra düğmeyi bırakın.Fabrika ayarlarına geri dönmesini bekleyin, tamamlandıktan sonra yazıcı otomatik olarak başlayacaktır.

9.1.6.Otomatik kapanma ayarı

"Otomatik Kapanma Ayarı", yazıcının kapanma ve kapanma süresini uzaltmak için kullanılır.

1) Menü ayarı arayüzüne girmek için "Menü" tuşuna basın.

2) "OK" tuşuna basarak "1. Sistem ayarı" seçiniz.

3) "▲" yada "▼" yön tuşundan "6.Oto kapan aya" seçeneği seçin ve "OK" tuşuna tıklayarak kapanma ortamı ve kapanma süresi uzaltma ayarını gerçekleştirin.

| Not: | Otomatik kapanma ortamı ayar seçenekleri: • Portsuz bağlanıp kapanma (Sıfırlama ayarı): Tüm port bağlanmadan, Wi-Fi tipi Wi-Fi işlemi kapanmış, yazıcı uyku modu yada dinlenme modunu göstermektedir. • Boş durumda kapanma: Yazıcının bekleme yada uyku modunda olduğunu gösterir. • Yazıcı otomatik kapanma ortamını karşılar, ayarlama zamanını bekledikten sonra otomatik kapanır. • Ürün kapandıktan sonra, güç tasarrufu 0.5w yada daha düşük olacaktır. • Bazen ülke (yada bölge)ler otomatik kapatma ayar işlemi desteklemiyorlar.

9.2.Ağ ayarları

Ağ ayarları üzerinden ağ ayarları ve durumunu görebilirsiniz.

1) Menü ayarı arayüzüne girmek için "Menü" tuşuna basın.

2) "▲" veya "▼" tuşlarına basın,"3. Ağ ayarı" ni seçin,"OK" tuşuna basarak,"Kablolu Ağ Ayarları","Wi-Fi Direct Bağlama Bilgileri" n ilgili bilgileri görebilirsiniz.

| Not: | • IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi elle ayarlamak için, "▲" tuşuna basarak" 0-9" döngüsü birikim değeri seçebilirsiniz, "▼" döngüsünün giriş konumunu taşımak için soldan sağa ok tuşlarına basın. Ayarları kaydetmek için "OK" tuşuna basın önceki menüye dönmek için "Geri Dön" tuşuna basınız.

9.3.Ağ bilgisi

Kullanıcılar ağ durumunu Ağ Bilgileri üzerinden kontrol edebilir.

1) Menü ayarı arayüzüne girmek için "Menü" tuşuna basın.

2) "▲" veya "▼" tuşlarına basın,"4.Ağ bilgisi" ni seçin,"OK" tuşuna basarak "Kablolu Ağ Ayarları", "Kablosuz Ağ Bilgileri", "Wi-Fi Direct Bağlama Bilgileri" n ilgili bilgileri görebilirsiniz.

9.4.Yazdırma raporları

Kontrol panelini işleterek raporlama bilgileri yazdırabilirsiniz.Bu sayfalar teşhis, ürün bilgilerini anlanız ve ürün hataları çözmeniz için yardımcı olabilir.

1) Menü ayarı arayüzüne girmek için "Menü" tuşuna basın.

2) "▲" veya "▼" tuşlarına basın,"5.Baskı raporu" ni seçeneği seçin.

3)"OK" tuşuna basarak yazırma bilgilerine erişebilirsiniz,ayrıca ihtiyacınıza göre ürün raporları yazırabilirisiniz.

Yazdırılabilir ürün raporları demo sayfası, bilgi sayfası, menü yapısı sayfası,ağ yapılandırma sayfası, Wi-Fi noktaları listesi sayfası, PCL yazı tipi liste sayfası,PS font listesi sayfasını içerimektedir.

| Not: | • En eksiksiz ürün raporları yukarıda verilmiştir.Gerçek bir model ürünü raporu yukarıda verilmiş ürün raporlarından farklı olabilir.