9.Configuración general

En este capítulo principalmente se presentan algunas opciones de configuración general.

9.1.Configuración del sistema

9.1.1.Configuración de idioma

La configuración de idioma se usa para seleccionar el idioma en el que se mostrará el panel de control.

1) Presione el botón de menú para acceder a la interfaz de las opciones del menú.

2) Presione "OK" para seleccionar la opción "1.Conf sistem".

3) Pulse el botón "OK" para seleccionar la opción "1. Conf idioma", la configuración de idioma, como se muestra a continuación:

9.1.2.Configuración del tiempo de suspensión

El modo de sueño puede reducir efectivamente el consumo de energía de la impresora, y el tiempo de inactividad antes de que el dispositivo puede ser seleccionado para entrar en el modo de reposo.

1) Presione el botón de menú para acceder a la interfaz de las opciones del menú.

2) Presione "OK" para seleccionar la opción "1.Conf sistem".

3) Pulse el botón de dirección "▲" o "▼" para elegir "2. Conf tiem susp" opción, haga clic en botón "OK", ajuste del tiempo de latencia correspondientes.

| Nota: | • Cuando la impresora está en un estado de sueño, pulse cualquier botón o enviar un trabajo de impresión para re-activar la impresora. • Las impresoras de red pueden ser creados por el servidor Web incorporado (véase el capítulo 6.2.3.2).

9.1.3.Ahorro

Puede optar por guardar la tinta, el modo de tinta se puede reducir la pérdida de carbono, reducir el costo de impresión, cuando el modo de tinta como, parcial de la luz del color de impresión "abierta". Los ajustes por defecto para "cerrar".

1) Presione el botón de menú para acceder a la interfaz de las opciones del menú.

2) Presione "OK" para seleccionar la opción "1.Conf sistem".

3) Pulse el botón de dirección "▲" "▼" para elegir "3.Ahorro", pulse el botón "OK" , para activar / desactivar el modo de ahorron de tinta.

9.1.4.Impresión de silencio

Ajuste el modo silencioso, se puede lograr una velocidad de impresión más pequeña gota de ruido, cuando el modo silencioso está "activado", la velocidad de impresión de la imprenta. Los ajustes por defecto para "desactivado".

1) Presione el botón de menú para acceder a la interfaz de las opciones del menú.

2) Presione "OK" para seleccionar la opción "1.Conf sistem".

3) Pulse el botón de dirección "▲" "▼" para elegir "4.Muda.impr.", haga clic en el botón "OK", para activar/desactivar el modo de mute

9.1.5.Restaurar configuración de fábrica

"Restaurar configuración de fábrica" se utiliza para restaurar la configuración por defecto de la impresora para restablecer los ajustes de fábrica completado, la impresora se reiniciará automáticamente.

1) Presione el botón de menú para acceder a la interfaz de las opciones del menú.

2) Presione "OK" para seleccionar la opción "1.Conf sistem".

3) Presione la tecla de dirección "▲" o "▼" para seleccionar la opción "5.Conf de rest." y presione "OK".

| Nota: | • La impresora de red puede restaurar la configuración de fábrica a través del servidor Web incorporado (véase el capítul 6.2.4). • La impresora del panel de control LED, pulse el botón de encendido para arrancar, pulse cancelar botón durante más de 2 segundos , hasta que la luz de estado del panel dos y los destellos de luz verde, y luego soltar el botón, a la espera de los ajustes de fábrica de restauración, después de la finalización de la impresora se reinicia automáticamente.

9.1.6.Ajuste de apagado automático

"Ajuste de apagado automático" se utiliza para establecer las condiciones de apagado de la impresora y el tiempo de retardo de apagado.

1) Presione el botón de menú para acceder a la interfaz de las opciones del menú.

2) Presione "OK" para seleccionar la opción "1.Conf sistem".

3) Pulse el bóton de flecha “▲” o “▼”, elija la opción de "6.Conf.desc.a.", haga clic en el botón "OK", para ajustar la condición de apagado y retardo de apagado.

| Nota: | Opción de configuración de la condición de apagado automático: • Apagado por conexión sin puerto (configuración predeterminada): todos los puertos no están conectados, la función Wi-Fi del modelo Wi-Fi está desactivada, la impresora está en modo de espera o en hibernación. • Apagado de estado inactivo: la impresora está en estado de espera o de hibernación. • La impresora cumple con las condiciones de apagado automático, esperando el tiempo establecido tras el apagado automático. • Después del apagado del producto, el consumo de energía es 0.5W o menos. • Algunos países (o regiones) no admiten la configuración de apagado automático.

9.2.Configuración de red

Puede ver o establecer el estado de la red a través de la configuración de red.

1) Presione el botón de menú para acceder a la interfaz de las opciones del menú.

2) Pulse el botón de dirección "▲" o "▼" para elegir "3.Conf de red" opción, haga clic en botón "OK", para ajustar la "configuración de red cableada", "configuración de la red inalámbrica" ​y " conexión de Wi-Fi Direct ".

| Nota: | • Para configurar la dirección IP, máscara de subred y la puerta de entrada, pulse el botón de dirección "▲" para los valores acumulan circularmente de "0-9", pulse el botón de dirección "▼" para circularlly entrada de la posición de izquierda a derecha, la tecla "OK" presione para guardar ajuste y pulse la tecla "Return" para volver al menú anterior.

9.3.Información de red

Los usuarios pueden consultar el estado de la red mediante información de red.

1) Presione el botón de menú para acceder a la interfaz de las opciones del menú.

2) Pulse el botón de dirección "▲" o "▼" para elegir "4.Info de red", haga clic en el botón "OK", comprobar la "información de de red cableada", "información de red inalámbrica", "información de conexión de Wi-Fi Direct".

9.4.Impr informe

Puede imprimir el informe de información a través del panel de control de la operación. Estas páginas le ayudará a entender la información del producto, diagnosticar y resolver los fallos del producto.

1) Presione el botón de menú para acceder a la interfaz de las opciones del menú.

2) Pulse lel botón de dirección "▲" o "▼" para elegir "5.Impr informe".

3) Pulse el botón "OK" para entrar en la impresión de documentos informativos, se puede imprimir el informe de producto de acuerdo con la necesidad.

Los productos se pueden imprimir tales como página de presentación, página de información, página estructural del menú, página de configuración de red, página de la lista de puntos calientes Wi-Fi , página de la lista de fuentes PCL , página de la lista de fuentes de PS.

| Nota: | • Los productos anteriores se presentan como los informes más completos del producto, su uso real de los modelos de informes del producto puede ser diferente del informe de los productos anteriores.