12. מבנה תפריט

פרק זה מציג את מבנה התפריט הכללי של לוח הבקרה. המשתמש יכול לדעת על אפשרויות התפריט שניתן להגדיר על ידי מבנה התפריט.

| הערה | • מבנה התפריט בפרק זה הוא מבנה התפריט השלם ביותר. עשויים להתקיים הבדלים בין מבנה התפריט של הדגם שלכם לבין מבנה התפריט הבא.

מבנה התפריט הכללי
רמת תפריט ראשונה | רמת תפריט שנייה | רמת תפריט שלישית
1 הגדרות מערכת | 1. הגדרת שפה | 1.中文
2. אנגלית
3. איטלקית
4. רוסית
5. צרפתית
6. ספרדית
7.繁體中文
8. פולנית
9.עברית
10. גרמנית
11. טורקית
2. הגדרת זמן שינה | 1. 1 דקה
2. 5 דקות
3. 15 דקות
4. 30 דקות
5. 60 דקות
3. חיסכון בטונר | 1. מושבת
2. מופעל
4 הדפסה שקטה | 1. מושבת
2. מופעל
5. שחזור הגדרות | 1. לא
2. כן
6. כיבוי אוטומטי | 1. הגדרת תצורת מצב כיבוי
2. הגדרת תצורת מצב השהייה
2. הגדרת מגש | 1. מגש הזנה ידנית | 1. גודל נייר
2. סוג נייר
2. מגש מזין המסמכים האוטומטי | 1. גודל נייר
2. סוג נייר
3. טעינת נייר | 1. מושבת
2. מופעל
3. הגדרת רשת | 1. הגדרת תצורה מחווטת | 1.IPv4
2.IPv6
2. הגדרת תצורה אלחוטית | 1. רשת אלחוטית
2.WPS
3.IPv4
4.IPv6
3.Wi-Fi dir. | 1. מושבת
2. אוטומטי
3. ידני
4. פרטי רשת | 1. פרטי רשת מחווטת | 1. כתובת IP
2. מסיכת תת-רשת
3. שער
2. פרטי רשת אלחוטית | 1. מצב מחובר
2. כתובת IP
3. מסיכת תת-רשת
4. שער
5. ערוץ
6. SSID
3. פרטי .Wi-Fi dir. | 1. סטאטוס
2. שם מכשיר
3. כתובת IP
4. סיסמה
5. מכשיר מחובר
5. דף מידע חלקי | 1. דף הדגמה |
2. דף מידע |
3. דף מבנה תפריט |
4. דף הגדרת תצורת רשת |
5. דף נקודות חמות Wi-Fi |
6. דף גופני PCL |
7. דף גופני PS |
8. דף מידע שלם |
6. פרטי גרסת מוצר | 1. גרסת נתונים |
2. גרסת מנוע |
7. תזכורת טונר |  |