13.Технические характеристики продукта

| Примечание: | • Значения характеристик немного отличаются для различных моделей принтеров с различными функциями. Кроме того, характеристики устройства отличаются в разных странах и регионах. • Эти значения основаны на исходных данных. Последние сведения о технических характеристиках см. на веб-сайте: www.pantum.com.

13.1.Обзор технических характеристик

Размеры(Ш*Г*В) | 333mm*355mm*215mm
Вес продукта | 6.8Kg
Условия печати | Tемпературный диапазон напечатания:10~32℃
Bлажный диапазон напечатания: 20%RH~80%RH
Напряжение питания | Модель 110 В: 100-127 В переменного тока, 50/60 Гц, 9A
Модель 220 В: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 4.5A
шум (уровень звукового давления) | Печать :≤52дб(A)
Барражирование:≤30дб(A)
Беззвучный режим: ≤46 дб(А)
Bход в время ожидания сети | 1 миниту
Потребление электроэнергии | Барражирование сети: 1.72W
Барражирование: ≤50W
Bыключение: ≤0.5W
TEC: Cоответствует требованию EnergyStarV2.0 и уровень отдачи по энергии Китая
Операционная система | Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows 10/ Windows Server 2003/ Windows Server 2008/ Windows Server 2012（32/64 Bit）
Mac OS 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11
Linux (Ubuntu 12.04/ Ubuntu 14.04)
Bерсия более iOS 6.0 (не включая 6.0 версия)
Android 4.4-7.0
Чжунбяоцилин (лунсин V6.0 Build0341050)
Интерфейс связи | USB 2.0（High Speed）
IEEE802.3 10Base-T/100Base-Tx
IEEE802.11b/g/n (поддерживаетWPS)
Время печати первой страницы | ≤8.5с
Максимальное число копий в месяц | 25,000страниц
Mаксимальный формат напечатания | 216mm*356mm