8.Mobil Yazdırma

8.1.Android mobil baskı ekipman

8.1.1.Pantum baskı

Pantum Yazıcı cep telefonunuzda veya Tablet PC'nizde TXT, PDF, ofis belgeleri, resim ve Web'i doğrudan yazdırabileceğiniz bir uygulamadır.

8.1.1.1.Pantum baskı destekleyen baskı işletim sistemi ve uygulama yazılımı

Pantum Yazıcı, Android OS 4.4-7.0 için geçerlidir. Şu anda, Pantum Print, TXT, PDF, ofis belgelerini, resim ve Web'i desteklemektedir.

8.1.1.2.Pantum baskı baskı uygulaması yazılımı nasıl indirlecektir

1. Resmi web sitesi http://www.pantum.com> Destek Ve Servis > Yüklemeler > Sürücü Yükleme/Yazıcı Modeli Seç > İndir ile yükleyebilirsiniz.

2. Google Play Store > Apps > dan Pantum Mobile Printing > arama yapip indirin ve yükleyin.

8.1.1.3.Ön hazırlık

1. Kablosuz ağ yazıcı.

2. Android mobil cihazı.

8.1.1.4.Pantum baskı basıl kullanılır

1. Yazıcıyı açın.

2. Android mobil cihaz ve kablosuz ağ yazıcı bağlantısı kurulduğundan emin olun (nasıl yapılandırılacağı, Bölüm 5'e bkz).

3. Android mobil cihaz, ana ekranda "PANTUM" ikonuna tıklayın aşağıdaki arayüzü açılır.

4. Ana menüde (Örnek: albümünden Baskılar) uygun seçeneği seçin. "Print Settings"ndan yazdırması gerekir görüntüyü seçin.

5. Bağlanmak istediğiniz yazıcıyı seçin ,yazdırma parametrelerini ayarlayın. "Print" düğmesine tıklayın, yazıcı yazdırmaya başlar.

| Not: | • Baskı başarısız olursa, Android mobil cihaz yazıcıya kablosuz ağ bağlı olup olmadığını kontrol edin. • Android mobil cihaz herhangi bir yazıcı tespit etmiyorsa,Yazıcının elektrik kaynağına bağlı olup olmadığını ve Yazıcının açık olup olmadığını kontrol edin.

8.1.2.Mopria mobil baskı

Mopria mobil baskı için Android mobil aygıdına Mopria Print Service yüklenmesi gerekiyor. Fotoğrafları, e-posta, web sayfaları ve belgeleri yazdırabilirsiniz.

8.1.2.1.Mopria mobil baskı destekleyen işletim sistemi ve uygulama yazılımı

1. Mopria Mobil Baskı Android 4.4 sürümü veya üzeri için tasarlanmıştır.

2. Mopria Mobil baskı destekleyen uygulama yazılımı Microsoft Office 1.01 (16.0.4201.1006) veya daha üstü sürümü, Adobe Reader (V11.7.1) veya üstü ve benzeri sürümü kullanılmaktadır.

Daha fazla Mopria yazdırma yazılımı için ziyaret edin: http://mopria.org/spotlight-wall

8.1.2.2.Mopria Print Service nasıl indirilecektir

1. Google Play üzerinden Mopria Print Service'i Android mobil cihazınıza indirin ve yükleyin.

8.1.2.3.Ön hazırlık

1. Kablosuz ağ yazıcı.

2. Android mobil cihazı.

8.1.2.4.Mopria Mobil Baskı nasıl kullanılır

Yazdırmadan önce, ilk Mopria Print Service açmaya hazırlanıyor.

1. Android mobil cihazın ana ekranında Ayarlar 'ı tıklatın.Yazdır'ı seçin.

2. Mopria Print Service açmaya hazırlanıyor.

Mopria mobil baskı yetenekleri kullanmak için,diğer baskı eklentilerinKAPALI olması gerekir.

Baskı aşaması, uygulamalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir, aşağıda bir örnek olarak Adobe Reader gösterilmektedir.

1. Yazıcıyı açın.

2. Android mobil cihaz sağlanmış ve kablosuz ağ yazıcı bağlantısı (nasıl bağlanacağı, Bölüm 5'e gösterilmiştir) kurulmuştur.

3. Android mobil cihazlarda yazdırmak için gereken belgeyi açmak için Adobe Reader kullanın.

4. Tıklayın .

5. Print düğmesini tıklatın.

6. Pantum yazıcıyı seçtiğinizden emin olun.

Başka bir yazıcı seçtiğinizde (veya yazıcı seçili değilse), Yazıcı açılır menüsünden tıklatın,ardından Pantum yazıcınızı seçin.

7. Yazdırma parametrelerini ayarlayın, yani yazdırılan sayfa sayısı gibi.

8. Print düğmesini tıklatın.

| Not: | • Baskı başarısız olursa, Android mobil cihaz yazıcıya kablosuz ağ bağlı olup olmadığını kontrol edin. • Android mobil cihaz herhangi bir yazıcı tespit etmiyorsa,Yazıcının elektrik kaynağına bağlı olup olmadığını ve Yazıcının açık olup olmadığını kontrol edin.

8.1.3. QR kodu hızlı bağlantısı

Mobil cihazı yazıcıya hızlı ve kablosuz olarak bağlamak için yazıcının baskı bilgileri sayfasındaki QR kodunu "Pantum Yazıcı" Android uygulaması ile tarayın.

| Not: | • Modellerin parçaları QR kodu hızlı bağlantısı için geçerli değildir. Başka şüpheleriniz varsa lütfen Pantum Müşteri Hizmetleri'ne başvurun. • QR kod taraması için gereken zaman ve mesafe telefonun modeline göre değişir.

8.1.3.1.Ön hazırlık

1. Kablosuz ağ yazıcı.

2. Android OS 4.4-7.0 mobil cihazı.

8.1.3.2.QR kodu hızlı bağlantı yöntemi

1. Yazıcının ve mobil cihazın güç kaynağını açın.

2. En son sürüm "Pantum Yazıcı" uygulamasının mobil aygıta yüklendiğinden ve kurulduğundan emin olun ("Pantum Yazıcı" uygulamasını indirmek için Bölüm 8.1.1.2'yebakın) ve yazıcıda Wi-Fi Direct etkinleştirilmiştir. (Wi-Fi Direct'i nasıl etkinleştireceğiniz konusunda Bölüm 5.2.2'ye bakın).

3. Ağ yapılandırma sayfasını yazdırmak için yazıcının kontrol panelindeki "Menü Tuşu" - "Menü Ayarı" - "Bilgi Raporu" na basın.

4. Android mobil cihazda "Pantum Yazıcı" uygulamasına tıklayın ve aşağıdaki arayüzde "Yazıcı bağlantı türü" nü seçin.

5. "Yazıcı bağlantı türü" arayüzüne girin, "QR kodu hızlı bağlantısı" seçeneğini seçin ve QR kodunu ağ yapılandırmasında tarayın.

6. Mobil cihaz, QR kodunu başarıyla taradıktan sonra yazıcıya otomatik olarak bağlanacaktır.

| Not: | • QR kodu taraması başarısız olursa, 2 dakika sonra çıkılacak.

8.1.4. WPS hızlı bağlantı

"Pantum Yazıcı" Android uygulaması ve WPS hızlı bağlantıyla mobil cihazınızı yazıcıya hızlı ve kablosuz bir şekilde bağlayın.

| Not: | • Modellerin parçaları, WPS hızlı bağlantı için geçerli değildir. Başka şüpheleriniz varsa lütfen Pantum Müşteri Hizmetleri'ne başvurun.

8.1.4.1.Ön hazırlık

1. Kablosuz ağ yazıcı.

2. Android OS 4.4-7.0 mobil cihazı.

8.1.4.2.WPS hızlı bağlantı yöntemi

1. Yazıcının ve mobil cihazın güç kaynağını açın.

2. En son sürüm olan "Pantum Yazıcı"uygulamasının mobil aygıta indirildiği ve yüklendiğini doğrulayın. ("Pantum yazıcı" uygulamasını nasıl indireceğiniz konusunda Bölüm 8.1.1.2'ye bakınız).

3. Android mobil cihazda "Pantum Yazıcı" uygulamasına tıklayın ve aşağıdaki arayüzde "Yazıcı bağlantı türü" nü seçin.

4. "Yazıcı bağlantı türü" arayüzüne girin ve "WPS hızlı bağlantı" seçeneğini seçiniz.

5. Kontrol panelindeki "Wi-Fi" tuşuna 2 saniye ya da daha fazla basılı tutun, "Wi-Fi" bağlantısı" arayüzü açılınca "Tel WPS BAĞLA"yı seçiniz.

6. Lütfen "WPS hızlı bağlantısı başarılı" bilgisi telefonda belirinceye kadar bekleyin, bu mobil cihazın yazıcıya bağlandığı anlamına gelir.

| Not: | • WPS bağlantısı başarısız olursa , iki dakika sonra çıkılacak.

8.1.5.NFC işlevi

NFC (Yakın Alan İletişimi) işlevi,temassız noktası elektronik cihazlar arasında veri transferi sağlar. Bu özelliği kullanmak için, NFC özelliği cep telefonuzda yazdırmanız ve PANTUM yazıcı uygulamasını yüklemeniz gerekir,yada NFC işlevi ile Wi-Fi Direct bağladıktan sonra Mopira mobil yazdırma yapabilirisniz.

| Not: | • NFC kimlik telefon kaplama malzemesi etkisi nedeniyle düzgün çalışmayabilir. • Dokunuş zamanı ve mesafe, mobil telefonu değişmesine bağlı olarak değişebilir.

8.1.5.1.Ön hazırlık

1. Wi-Fi Direct özellikli yazıcı.

2. Android 5.0 ve sonraki sürümlerdeki, mobil cihazlar, NFC özellikli ve Wi-Fi Direct özelliği destekelr.

8.1.5.2.Yazdırmak için NFC özelliği nasıl kullanılır

1. Mobil cihazınızdaki etkin NFC ve Wi-Fi Direct işlevi kontrol edin, ve yazıcı, Wi-Fi Direct özellikği başlamış olabilir.(Wi-Fi Direct işlevin nasıl etkinleştirmesi öğrenmek için Bölüm 9.2'e bakınız.)

2. Mobile cihaz üzerindeki NFC anten (genel olarak mobil cihazın arkasında yer almaktadır) yazıcının NFC işareti yerine boş dokunur. Bir kaç saniye bekledikten sonra, yazıcı uygulama programı başlar ve mobil cihaz yazıcıya bağlanır.

| Not: | • Bazı mobil cihazlar için,NFC anten mobil cihazın arkasında olmayabilir.Dokunmadan önce, mobil cihaz NFC antenin konumunu kontrol edin. • Mobil cihazınız üzerinde Pantum baskı uygulaması yüklü değilse,Otomatik olarak baskı indirme bağlantısı uygulamaları açılacaktır.Indirin ve uygulamayı yükleyip yeniden deneyin.

3. Içeriği seçip,isteğe göre baskı parametreleri ayarlayın.

4. Yazdırmayı tıklayın,yazıcı yazırmayı başlatacaktır.

8.2.iOS mobil baskı ekipman

8.2.1.Pantum baskı

Pantum Baskı ücretsiz bir uygulamadır,akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden doğrudan görüntüleri ve sayfaları yazdırabilirsiniz.

8.2.1.1.Pantum baskı destekleyen baskı işletim sistemi ve uygulama yazılımı

Pantum Baskı iOS 6.0 ve üzeri işletim sisteminin sürümleri üzerinde çalışır.Şu anda Pantum baskı sadece resim, web sayfaları destekler.

8.2.1.2.Pantum baskı uygulaması nasıl indirilecektir

iOS mobil cihaz arayüzünden App Store simgesine > Arama arayüzü >Arama giriş alanı "PANTUM"u yada "Pantum Baskı" tıklayın ve indirip yükleyin.

8.2.1.3.Ön hazırlık

1. Kablosuz ağ yazıcı.

2. iOS mobil cihazı.

8.2.1.4.Pantum baskı basıl kullanılır

1. Yazıcıyı açın.

2. iOS mobil cihaz sağlanmış ve kablosuz ağ yazıcı bağlantısı (nasıl bağlanacağı, Bölüm 5'te gösterilmiştir) kurulmuştur.

3. iOS mobil cihaz, ana ekranda "PANTUM" ikonuna tıklayın aşağıdaki arayüzü açılır.

4. Ana menüden (Örnek albümünden Baskılar), uygun seçeneği seçin,Yazdırmak için gereken görüntüyü seçin, tıklayın .

5. Bağlanmak istediğiniz yazıcıyı seçin ,yazdırma parametrelerini ayarlayın. "Print" düğmesine tıklayın, yazıcı yazdırmaya başlar.

| Not: | • Baskı başarısız olursa, iOS mobil cihaz yazıcıya kablosuz ağ bağlı olup olmadığını kontrol edin. • iOS mobil cihaz herhangi bir yazıcı tespit edemezse,yazıının güç kaynağına bağlı olıp olmadığını,yazıcının açık olup olmadığını kontrol edin.

8.2.2.AirPrint Mobil Baskı

AirPrint işlevine sahip yazıcı AirPrint baskıyı destekler.Yazıcı kullanan amblaj kutusu üzerinde AirPrint logosu olup olmadığı kontrol edin ve yazıcının AirPrint işlevi destekler olup olmadığına bakın.

8.2.2.1.AirPrint baskı desteği mobil işletim sistemleri

iOS 7.0 veya üzeri sürümler için uygundur.

8.2.2.2.Ön hazırlık

1. Kablosuz ağ yazıcı.

2. iOS mobil cihazı.

8.2.2.3.AirPrint Mobil Baskı nasıl kullanılır

Baskı aşaması, uygulamalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir, aşağıda bir örnek olarak PDF gösterilmektedir.

1. Yazıcıyı açın.

2. iOS mobil cihaz sağlanmış ve kablosuz ağ yazıcı bağlantısı (nasıl bağlanacağı, Bölüm 5'te gösterilmiştir) kurulmuştur.

3. iOS cihaza yazdırmak için gereken açık PDF belgelerini kullanın.

4. Tıklayın .

5. Print düğmesini tıklatın.

6. Pantum yazıcıyı seçtiğinizden emin olun.

Başka bir yazıcı seçersiniz (veya yazıcı seçili değilse), yazıcı seçeneğini tıklayın.Ardından Pantum yazıcıyı seçin.

7. Baski sayısı gibi yazdırma parametrelerini ayarlayın.

8. Print düğmesini tıklatın.

| Not: | • Baskı başarısız olursa, iOS mobil cihaz yazıcıya kablosuz ağ bağlı olup olmadığını kontrol edin. • iOS mobil cihaz herhangi bir yazıcı tespit edemezse,yazıının güç kaynağına bağlı olıp olmadığını,yazıcının açık olup olmadığını kontrol edin.