8.Mobiles Drucken

8.1.Android Gerät beweglicher Drucker

8.1.1.Pantum Drucken

Pantum Print ist eine kostenlose Anwendung, mit der Sie direkt TXT, PDF, Office Dokumente, Bilder und Web auf Ihrem Handy oder Tablet PC drucken können.

8.1.1.1.Von Pantum Druckenprogramm unterstützten Betriebssystem und Verwendungssoftware

Pantum Print ist anwendbar auf Android OS 4.4-7.0. Derzeit unterstützt Pantum Print TXT, PDF, Bürodokumente, Bilder und Web-Dokumente.

8.1.1.2.Anweisung zum Herunterladen der Pantum Drucksoftware

1. Sie können von der offiziellen Webseite http://www.pantum.com > Service und Support > Treiber herunterladen > Druckermodell wählen > herunterladen und installieren.

2. Sie können von Google Play Store > Apps > Pantum Mobile Printing suchen > herunterladen und installieren.

8.1.1.3.Vorbereitung

1. Drucker mit drahtlosen Netzwerkfunktion .

2. Android bewegliches Gerät.

8.1.1.4.Gebrauchsanweisung für Pantum Drucken

1. Druckerstrum einschalten.

2. Stellen Sie sicher, dass Android rimovibiles Gerät mit dem Drucker mit WLAN Netzwerk schon verbindet ist.(Anweisung zur Konfiguration siehe Abschnitt 5).

3. In dem Android Gerät klicken Sie auf das "PANTUM" Symbol auf der Hauptseite und dann wird die folgende Seite ausspringen.

4. Wählen Sie die entsprechende Option auf der Hauptmenü(Beispiel: Von der Album auszudrucken). Wählen Sie das zum druckenden Bild und klicken Sie auf "Druckeinstellungen".

5. Wählen Sie den zum verbindenen Drucker und stellen Sie den Parameter ein. Klicken Sie auf "Drucken", dann beginnt der Drucker zum Drucken.

| Hinweis: | • Wenn der Druck nicht erfolgreich ist, überprüfen Sie bitte das Android Gerät schon mit dem WLAN Netzwerk wie der Drucker angeschlossen ist. • Wenn das mobile Android-Gerät keinen Drucker erkennt, überprüfen Sie, ob der Drucker am Strom angeschlossen und ob er eingeschaltet ist.

8.1.2.Mopria rimovibiles Drucken

Mopria rimovibiles Drucken braucht Mopria Print Service auf dem Android Gerät. Sie können Fotos, Emails, Webseiten und Dokumente drucken.

8.1.2.1.Von dem Mopria bewegliches Drucken unterstützte Betriebssysteme und Anwendungssoftware

1.Mopria bewegliches Drucken unterstützt Android4.4 oder höher Version.

2.Mopria bewegliches Drucken unterstützt die Anwendungssoftware wie Microsoft Office 1.01(16.0.4201.1006) oder höher Version, Adobe Reader (V11.7.1) höher Version.

Mehre von dem Mopria bewegliches Drucken unterstützte Anwendungssoftware zu suchen: http://mopria.org/spotlight-wall

8.1.2.2.Anweisung zum Herunterladen von Mopria Print Service

1. Herunterladen und installieren Sie aus Google Play Mopria Print Service auf das Android Gerät.

8.1.2.3.Vorbereitung

1. Drucker mit drahtlosen Netzwerkfunktion .

2. Android bewegliches Gerät.

8.1.2.4.Verwendung der Mopria beweglichen Drucken

Vor dem Drucken sollen Sie Mopria Print Service den Zustand als "Öffnen" einstellen.

1.Klicken Sie "Einstellungen" auf dem Hauptbildschirm von der Android Mobilgeräte und von wählen Sie "Drucken".

2." Mopria Print Service " auf dem Zustand " An " einstellen.

Wenn Sie die Mopria bewegliche Ausdruckfunktionen verwenden möchten, müssen SIe die andere Ausdruckprogrammen schliessen.

Die Schritte vom Drucken konnten nach unterschiedlicher Anwendung variieren. Unter wird Adobe Reader als ein Beispiel erklärt.

1. Druckerstrum einschalten.

2. Android bewegliches Gerät mit dem WLAN des Druckers verbinden(Die Einweisung zum Verbinden finden Sie unter Kapitel 5.).

3. Auf dem Android Gerät verwenden Sie Adobe Reader, um Dokument zuöffnen.

4. Klicken Sie .

5. Klicken Sie auf "Drucken".

6. Stellen Sie sicher, dass Sie Pantum Drucker ausgewählt haben.

Wenn Sie einen anderen Drucker ausgewählt haben (oder kein Drucker ausgewählt haben), klicken Sie auf Druckermenü, wählen Sie dann Ihren Drucker Pantum.

7. Den Druckparameter einstellen, wie gewünschte gedruckte Seiten.

8. Klicken Sie auf "Drucken".

| Hinweis: | • Wenn der Druck nicht erfolgreich ist, überprüfen Sie bitte das Android Gerät schon mit dem WLAN Netzwerk wie der Drucker angeschlossen ist. • Wenn das mobile Android-Gerät keinen Drucker erkennt, überprüfen Sie, ob der Drucker am Strom angeschlossen und ob er eingeschaltet ist.

8.1.3. QR-Code schnelle Verbindung

Scannen Sie den QR-Code auf der Druckinformationsseite des Druckers mit der „Pantum Print“-Android-APP, um das mobile Gerät schnell und drahtlos mit dem Drucker zu verbinden.

| Hinweis: | • Teile dieser Modelle sind nicht mit der QR-Code schnellen Verbindung kompatibel. Wenn Sie Zweifel haben, konsultieren Sie bitte den Pantum Kundendienst. • Die Zeit und Distanz für QR-Code-Scan variieren von Telefon zu Telefon.

8.1.3.1.Vorbereitung

1. Drucker mit drahtlosen Netzwerkfunktion .

2. Mobiles Gerät mit Android OS 4.4-7.0.

8.1.3.2.Methode der QR-Code schnellen Verbindung

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Druckers und des mobilen Geräts ein.

2. Vergewissern Sie sich, dass die „Pantum Print“-APP der neuesten Version heruntergeladen und im mobilen Gerät installiert wurde (siehe Kapitel 8.1.1.2 zum Herunterladen der „Pantum Print“-APP) und Wi-Fi Direct im Drucker aktiviert wurde. (Siehe Kapitel 5.2.2 für die Aktivierung von Wi-Fi Direct.)

3. Drücken Sie „Menü-Taste“ – „Menü-Einstellungen“ – „Informationsbericht“ im Bedienfeld des Druckers, um die Netzwerkkonfigurationsseite zu drucken.

4. Klicken Sie auf die „Pantum Print“-APP auf dem mobilen Android Gerät, und wählen Sie „Drucker Verbindungstyp“ in der folgenden Schnittstelle.

5. Rufen Sie die „Druckerverbindungstyp“-Schnittstelle auf, wählen Sie „QR-Code-Schnellverbindung“ und scannen den QR-Code in der Netzwerkkonfiguration.

6. Das mobile Gerät wird nach erfolgreichem Scannen des QR-Codes automatisch mit dem Drucker verbunden.

| Hinweis: | • Wenn QR-Code-Verbindung durch Scannen fehlschlägt, wird es nach 2min verlassen.

8.1.4. WPS-Schnellverbindung

Schnelles und drahtloses Verbinden des mobilen Geräts mit dem Drucker mit „Pantum Print“-Android-APP und WPS-Schnellverbindung im Drucker.

| Hinweis: | • Teile der Modelle sind nicht mit der WPS-Schnellverbindung kompatibel. Wenn Sie noch Zweifel haben, konsultieren Sie bitte den Pantum Kundendienst.

8.1.4.1.Vorbereitung

1. Drucker mit drahtlosen Netzwerkfunktion .

2. Mobiles Gerät mit Android OS 4.4-7.0.

8.1.4.2.Methode der WPS-Schnellverbindung

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Druckers und des mobilen Geräts ein.

2. Vergewissern Sie sich, dass die „Pantum Print“-APP der neuesten Version heruntergeladen und im mobilen Gerät installiert wurde (siehe Kapitel 8.1.1.2 zum Herunterladen von der „Pantum Print“-APP).

3. Klicken Sie auf die „Pantum Print“-APP auf dem mobilen Android Gerät, und wählen Sie „Drucker Verbindungstyp“ in der folgenden Schnittstelle.

4. Rufen Sie die „Druckerverbindungstyp“-Schnittstelle auf, und wählen Sie „WPS-Schnellverbindung“.

5. Drücken Sie die „Wi-Fi“ Taste auf dem Bedienfeld des Druckers 2Sek oder länger, „Wi-Fi-Verbindung“-Schnittstelle wird angezeigt, und wählen Sie „CON MP zu WPS“.

6. Bitte warten Sie einen Moment bis die "WPS-Schnellverbindung erfolgreich" Information im Mobiltelefon erscheint, was bedeutet, dass der Anschluss des mobilen Geräts mit dem Drucker erfolgt ist.

| Hinweis: | • Wenn die WPS-Verbindung fehlschlägt, wird sie nach 2min beendet.

8.1.5.NFC Funktion

Die NFC (Kommunikation im Feld) Funktion ermöglicht die elektronische Geräte ohne Konkat Daten zu übertragen. Um diese Funktion zu nutzen, müssen bei der NFC Funktionalität unterstützten Handy Ausdrucksprogramm installieren oder durch die NFC Funktionalität mit Wi-Fi Direct verbinden und danach Mopria bewegliche Ausdrucken durchführen.

| Hinweis: | • Die Erkennung von dem Material des Handys beeinflussen, was nicht immer funktionieren konnte. • Berührungszeit und Entfernung konnte wegen unterschiedlichen Handys variieren.

8.1.5.1.Vorbereitung

1. Der Drucker mit Wi-Fi Direct Funktion.

2. Rimovibile Geräte mit Android 5.0 und höher Version, was NFC Funktion und Wi-Fi Direct Funktion unterstützen.

8.1.5.2.Gebrauchsanweisung für Drucken mit NFC Funktionen

1. Überprüfen Sie bitte, ob die NFC Funktion und Wi-Fi Direct Verbindung auf dem rimovibilen Gerät schon aktiviert sind und ob die Wi-Fi Direct Verbindung auf dem Drucker aktiviert ist. (Anweisung zur Wi-Fi Direct Verbindung siehe Abschnitt 9.2.)

2. NFC-Antenne auf dem Mobilgerät (typischerweise auf der Rückseite des Mobilgerätes) Berühren die NFC Kennzeichnung des Druckers. Warten Sie ein paar Sekunden, die Druckanwendung wird gestartet, schließen Sie das Mobilgerät mit dem Drucker an.

| Hinweis: | • Für bestimmte rimovibile Geräte liegt die Antenne vielleicht nicht auf der Rückseite von dem rimovibilen Gerät. Vor der Berührung prüfen Sie bitte die Position der NFC Antenne. • Wenn auf dem rimovibilen Gerät das Pantum Druckprogramm nicht installiert ist, wird die Link für Herunterladen des Pantum Programmes automatisch ausspringen. Herunterladen und installieren Sie das Programm und Versuchen sie es erneut.

3. Wählen Sie bitte die zum druckenden Inhalt aus und stellen Sie den Parameter je nach Bedarf der Druckenarbeit ein.

4. Klicken Sie auf "drucken" dann beginnt der Drucker zum Drucken.

8.2.iOS Gerät bewegliches Drucken

8.2.1.Pantum Drucken

Pantum Drucken ist eine kostenlose Anwendungsprogramm,womit Sie direkt vom Smartphone oder Tablet TXT Dateien, Fotos und Webseiten ausdrucken können.

8.2.1.1.Von Pantum Druckenprogramm unterstützten Betriebssystem und Verwendungssoftware

Bentu Drucken ist für ds Betriebssystem iOS 6.0 oder höhere Version geeignet. Derzeit unterstützt Bentu Programm nur das Drucken von Fotos und Webseite.

8.2.1.2.Anweisung zum Herunterladen von Bentu Programm

1. Klicken Sie auf das Symbol für App Store auf der Seite von iOS rimovibile Geräte > Suchseite > Geben Sie "PANTUM" oder "Pantum Ausdrucken" in der Sucherahmen ein > herunterladen und installieren.

8.2.1.3.Vorbereitung

1. Drucker mit drahtlosen Netzwerkfunktion .

2. iOS bewegliches Gerät.

8.2.1.4.Gebrauchsanweisung für Pantum Drucken

1. Druckerstrum einschalten.

2. iOS bewegliches Gerät mit dem WLAN des Druckers verbinden(Die Einweisung zum Verbinden finden Sie unter Kapitel 5.).

3. In dem iOS Gerät klicken Sie auf das "PANTUM" Symbol auf der Hauptseite und dann wird die folgende Seite ausspringen.

4. Wählen Sie die entsprechende Option auf der Hauptmenü(Beispiel: Von der Album auszudrucken). Wählen Sie das zum druckenden Bild und klicken Sie .

5. Wählen Sie den zum verbindenen Drucker und stellen Sie den Parameter ein. Klicken Sie auf "Drucken", dann beginnt der Drucker zum Drucken.

| Hinweis: | • Wenn der Druck nicht erfolgreich ist, überprüfen Sie bitte das iOS Gerät schon mit dem WLAN Netzwerk wie der Drucker angeschlossen ist. • Wenn das Android Gerät jeden Drucker nicht erkennen konnte, bitte überprüfen Sie, ob der Drucker mit dem Strum angeschlossen wird und ob der Drucker eingeschaltet wird.

8.2.2.AirPrint rimovibilea Drucken

Nur der Drucker mit AirPrint Funktion kann mit AirPrint drucken.Überprüfen Sie die Verpackung von dem Drucker, ob davon das AirPrint Symbol gibt, um die AirPrint Funktion zu prüfen.

8.2.2.1.Von AirPrint rimovibiles Drucken unterstüzuten Betriebssystem

Für iOS 7.0 oder höher Version geeignet.

8.2.2.2.Vorbereitung

1. Drucker mit drahtlosen Netzwerkfunktion .

2. iOS bewegliches Gerät.

8.2.2.3.Verwendung der AirPrint beweglichen Drucken

Die Schritte vom Drucken konnten nach unterschiedlicher Anwendung variieren. Unter wird PDF als ein Beispiel erklärt.

1. Druckerstrum einschalten.

2. iOS bewegliches Gerät mit dem WLAN des Druckers verbinden(Die Einweisung zum Verbinden finden Sie unter Kapitel 5.).

3. Auf der iOS Gerät Verwenden Sie bitte PDF, um die Dokumente zu öffnen.

4. Klicken Sie .

5.Klicken Sie auf "Drucken".

6.Stellen Sie sicher, dass Sie Pantum Drucker ausgewählt haben.

Wenn sie andere Drucker (oder Gar keinen Drucker) ausgewählt haben, klicken Sie bitte auf die Optionen des Druckers und wählen Sie Ihren Pantum Drucker.

7. Stellen Sie den Parameter des Druckers ein wie z.b. die Anzahl des zum druckenen Materials.

8.Klicken Sie auf "Drucken".

| Hinweis: | • Wenn der Druck nicht erfolgreich ist, überprüfen Sie bitte das iOS Gerät schon mit dem WLAN Netzwerk wie der Drucker angeschlossen ist. • Wenn das mobile iOS-Gerät keinen Drucker erkennt, überprüfen Sie, ob der Drucker am Strom angeschlossen und ob er eingeschaltet ist.