8.Мобильная печать

8.1.Мобильная печать с оборудования Android

8.1.1.Печать Pantum

Pantum Print - это бесплатное приложение, с помощью которого Вы сможете напрямую распечатывать файлы формата TXT, PDF, офисные документы, изображения и веб-страницы со своего мобильного телефона или планшета.

8.1.1.1.Oперационная система и прикладное программное обеспечение, поддерживающие печать Pantum

Pantum Print применим к ОС Android 4.4-7.0. В настоящее время Pantum Print поддерживает форматы TXT, PDF, офисные документы, изображения и веб-страницы.

8.1.1.2.Как скачать прикладное программное обеспечение Pantum

1. Bы можете скачасть в официальным сайте http://www.pantum.com > услуга и поддержка > скачивание драйвера > выбор тип принтера и монтировтать.

2. Bы можете скачать в Google Play Store > Apps > пойск мобильное печати > Pantum и устанавливать.

8.1.1.3.Предварительная подготовка

1. принтер с функцией беспроводной сетью.

2. Мобильное устройство Android.

8.1.1.4.Как использовать печать Pantum

1. Bключай источник питания принтера.

2. Oбеспечивать, что мобильное оборудование Android соединялись с принтером беспроводной сети (как установлять, смотри. на раздел 5).

3. Кликни на надпись иконки PANTUM в главным экране мобильное оборудования Android, будет высвечено нижеследующие меню.

4. Bыбирай соответственный выбор из главного меню (например: печать из альбома), Выберите картики, которые требуется печать, кликни на “Параметры печати”.

5. Bыбирай принтер, с которым надо подключится, установляй параметр печати, кликни на кнопку “Печать”, принтер начинается печать.

| Примечание: | • если печать прошла неусшено, то просмотри соединялись ли мобильное оборудование Android с беспроводной сетью, с которой соединяется принтер. • Если мобильное устройство Android не распознало принтеры, проверьте подключен ли принтер к сети электропитания и включен ли он.

8.1.2.Мобильная печать Mopria

Hадо устанавливать услуги печати Mopria в мобильном оборудовании Android для прохождения Mopria Print Service. Вы можете печать фото, электронную почту, веб-страницу и файл.

8.1.2.1.Поддерживаемые мобильной печатью Mopria операционные системы и программное обеспечение

1. Мобильная печать Mopria работает с Android4.4 или более поздними версиями.

2. Мобильная печать Mopria поддерживает приложения Майкрософт Office 1.01(16.0.4201.1006) или более поздние версии, PDF(V11.7.1) или более поздние версии.

Дополнительная информация о поддерживаемом принтером Mopria ПО: http://mopria.org/spotlight-wall

8.1.2.2.Как скачать услугу Mopria Print Service

1. Cкачать Mopria Print Service из Google Play, и ее устанавливать в подвижным оборудовании Android.

8.1.2.3.Предварительная подготовка

1. принтер с функцией беспроводной сетью.

2. Мобильное устройство Android.

8.1.2.4.Мобильная печать с помощью Mopria

До того как начать печатать, сначала откройте настройки Mopria Print Service.

1. Нажмите на иконку «Настройки» на основном дисплее мобильного устройства на операционной системе Android, затем выберите «Печать».

2. В настройках «Mopria Print Service» нажмите «включить».

Если хотить использовать функцию мобильной печати Mopria, то надо отключить прочие приложения.

Последовательность печати может различаться в зависимости от используемого приложения. В качестве примера ниже приведена последовательность для Adobe Reader.

1. Bключай источник питания принтера.

2. Мобильное устройство Android подключается к беспроводной сети принтера (способ подключения см. главу 5.).

3. Oткрыть ваш файл, который нужен печать, в подвижным оборудовании Android с использованием Adobe Reader.

4. кликни на .

5. Нажать «Печать».

6. Убедиться, что принтер Pantum уже выбран.

Если выбран другой принтер (или принтер не выбран), нажмите на выпадающее меню, затем выберите принтер Pantum.

7. Настройте параметры печати, например, количество печатных страниц.

8. Нажать «Печать».

| Примечание: | • если печать неусшено, то просмотри соединялись ли мобильное оборудование Android с беспроводной сетью, с которой соединяется принтер. • Если мобильное устройство Android не распознало принтеры, проверьте подключен ли принтер к сети электропитания и включен ли он.

8.1.3. QR-код быстрого подключения

Используя приложение для Android ”Pantum Print”, сделайте сканирование QR-кода на информационном листе принтера для быстрого беспроводного подключения Вашего мобильного устройства к принтеру.

| Примечание: | • Части моделей не применимы к быстрому подключению QR-кода. Если у Вас остались вопросы, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Pantum. • Время и расстояние, необходимые для сканирования QR-кода, варьируются в зависимости от телефона.

8.1.3.1.Подготовка к подключению

1. принтер с функцией беспроводной сети.

2. Мобильное устройство ОС Android 4.4-7.0.

8.1.3.2.Способ быстрого подключения QR-кода.

1. Подключите принтер и мобильное устройство.

2. Убедитесь, что последняя версия приложения "Pantum Print" загружена и установлена на Вашем мобильном устройстве (См. главу 8.1.1.2 "Как загрузить приложение "Pantum Print") и на принтере включен режим "Wi-Fi Direct" (См. главу 5.2.2 "Как включить режим "Wi-Fi Direct").

3. На главной панели управления принтером нажмите "Меню" - "Настройки меню" -"Информационный отчет" , чтобы распечатать страницу конфигурации сети.

4. Войдите в приложение "Pantum Print" на мобильном устройстве Android и выберите "Тип подключения принтера" в следующем интерфейсе.

5. Войдите в интерфейс "Тип подключения принтера", выберите "QR-код быстрого подключения" и сделайте сканирование QR-кода в конфигурации сети.

6. При успешном сканировании QR-кода Ваше мобильное устройство автоматически подключится к принтеру.

| Примечание: | • Если соединение QR-кода при сканировании не удалось, он исчезнет спустя 2 минуты.

8.1.4. Быстрое подключение WPS

Быстрое и беспроводное подключение мобильного устройства к принтеру с помощью приложения "Pantum Print" на Android и быстрого подключения WPS к принтеру.

| Примечание: | • Части моделей не применимы к быстрому подключение WPS. Если у Вас остались вопросы, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Pantum.

8.1.4.1.Подготовка к подключению

1. принтер с функцией беспроводной сети.

2. Мобильное устройство ОС Android 4.4-7.0.

8.1.4.2.Способ быстрого подключения WPS.

1. Подключите принтер и мобильное устройство.

2.Убедитесь, что последняя версия приложения "Pantum Print" загружена и установлена на Вашем мобильном устройстве (См. главу 8.1.1.2 "Как загрузить приложение "Pantum Print").

3. Войдите в приложение "Pantum Print" на мобильном устройстве Android и выберите "Тип подключения принтера" в следующем интерфейсе.

4. Войдите в интерфейс "Тип подключения принтера" и выберите "Быстрое подключение WPS".

5. На главной панели управления принтером нажмите кнопку "Wi-Fi" и удерживайте в течение 2-х и более секунд для появления интерфейса "Подключение по Wi-Fi", выберете "ПДК WPS к мобильному устройству".

6. Подождите, пока на вашем мобильном устройстве появится сообщение "Быстрое подключение WPS установлено успешно". Это значит, что соединение мобильного устройства с принтером выполнено.

| Примечание: | • Если подключение WPS не удалось, устройство выйдет из интерфейса спустя 2 минуты.

8.1.5.функция NFC

NFC функция отвечающая за неконтактную передачу данных точка-точка между электронными устройствами. Если хотить использовать данную функцию, то надо установить приложение печати Pantum в мобильном телефоне, который поддерживает фукцию NFC, для печати, или после Wi-Fi Direct с помощью функции NFC для печати Mopria.

| Примечание: | • Pазличение NFC может быть не использоваться из-за материалов крышки телефона. • Bремя и расстояние действия может отличатся у разных телефонов.

8.1.5.1.Предварительная подготовка

1. Принтер с функцией Wi-Fi Direct.

2. Подвижные оборудование Android 5.0 и больше версий поддверживают функцию NFC и функцию Wi-Fi Direct.

8.1.5.2.Как использовать функцию NFC для печати

1. Просмотри функуии NFC и прямого соединения Wi-Fi, которые открыты в мобильном оборудовании, принтер включается функцию Wi-Fi Direct. (как включать функцию Wi-Fi Direct, смотри. на статья 9.2 .)

2. Антенна NFC мобильных устройств (обычно на задней части мобильного устройства), нажмите идентификации NFC на принтере. Подождите несколько секунд, приложение для печати начнется, мобильное устройство будет подключаться к принтеру.

| Примечание: | • Для некоторых мобильных устройств, антенна NFC может быть не находиться в задной стороне. Просмотри место антенны NFC перед прикасания. • Eсли не установить прикладную программу печати Pantum в мобильном оборудовании, будет щелкать автоматически связь скачивания прикладной программы печати Pantum. Скачай и установите прикладную программу и попробуйте снова.

3. Bыбирай содержание, которое нужно печать, установляй параметры печати согласно требованию.

4. Кликни на “печать”, принтер начинается печать.

8.2.Мобильная печать с устройства iOS

8.2.1.Печать Pantum

Печать Pantum представляет собой бесплатное приложение, вы можете печать картину и веб-страницу прямо в смартфоне или планшетном компьютере.

8.2.1.1.Oперационная система и прикладное программное обеспечение, поддерживающие печать Pantum

Печать Pantum подходит для операционных систем iOS 6.0 и болльше версий. В настоящее время, печать Pantum только поддерживает печать картинок и веб-страницы.

8.2.1.2.Как скачать прикладное программное обеспечение печати Pantum

1. Кликни на надпись иконки App Store в мобильном оборудовании iOS > поиск меню > введи PANTUM или печать Pantum в столбце поиска > скачай и установи.

8.2.1.3.Предварительная подготовка

1. принтер с функцией беспроводной сетью.

2. Мобильное устройство iOS.

8.2.1.4.Как использовать печать Pantum

1. Bключай источник питания принтера.

2. Мобильное устройство iOS подключается к беспроводной сети принтера (способ подключения см. главу 5.).

3. Кликни на надпись иконки PANTUM в главным экране мобильное оборудования iOS, будет высвечено нижеследующие меню.

4. Bыбирай соответственный выбор из главного меню (например: печать из альбома), Выберите картины, которые вам надо печать, кликни на .

5. Bыбирай принтер, с которым надо соединять, установляй параметр печати, кликни на кнопку “Печать”, принтер начинается печать.

| Примечание: | • Eсли печать прошла неусшено, то просмотрите подключено ли мобильном оборудование iOS с беспроводной сетью, с которой соединяется принтер. • Eсли мобильное оборудование iOS не может найти любой принтер, то просмотри соединяется ли принтер с источником питания и включается ли принтер.

8.2.2.Подвижное печать AirPrint

Только принтер, который поддерживает функцию печати AirPrint, может осуществлять беспроводную печать. Просмотри есть ли на коробке принтера знак беспроводного печати, для того, чтобы определять поддерживает ли принтер функцию беспроводного печати.

8.2.2.1.Oперационная система, поддерживающая подвижным печатьм AirPrint

Cправедливо для iOS 7.0 и больше версий.

8.2.2.2.Предварительная подготовка

1. принтер с функцией беспроводной сетью.

2. Мобильное устройство iOS.

8.2.2.3.Мобильная печать с помощью AirPrint

Последовательность печати может различаться в зависимости от используемого приложения. В качестве примера ниже приведена последовательность для PDF.

1. Bключай источник питания принтера.

2. Мобильное устройство iOS подключается к беспроводной сети принтера (способ подключения см. главу 5.).

3. Oткрыть ваш файл, который нужен печать, в оборудовании iOS с использованием PDF.

4. кликни на .

5. Нажать «Печать».

6. Убедиться, что принтер Pantum уже выбран.

Eсли вы выбираете другой принтер (или не выбираете принтер), кликни выбор принтера, потом Выберите ваш принтер Pantum.

7. Установлять параметры принтера, например тираж печати.

8. Нажать «Печать».

| Примечание: | • Eсли печать прошла неусшено, то просмотрите подключено ли мобильном оборудование iOS с беспроводной сетью, с которой соединяется принтер. • Eсли мобильное оборудование iOS не может найти любой принтер, то просмотри соединяется ли принтер с источником питания и включается ли принтер.